| # Классы и состояния наладки по операции (tisfc0133m000) Используйте этот сеанс чтобы связи классов наладки и состояний наладки с операцией определенного производственного заказа. Связанные темы Основы классов наладки и состояний наладки в системе LN Установка классов наладки и состояний наладки Производственный заказ Заказ на производство определенного количества изделия с определенной датой поставки. Проект Заказ на производство определенного количества изделия с определенной датой поставки. Операция Один из шагов технологического процесса для производства изделия. При выполнении технологической операции используются следующие данные: Задание. Например, распилка. Механизм, используемый для выполнения задания. Например, пилорама. Место выполнения задания (рабочий центр). Например, столярная мастерская. Количество работников для выполнения задания. Эти данные используются для расчета времени выполнения заказа, планирования производственных заказов и расчета затрат. Класс наладки Тип характеристики изделия, которая показывает то, как должен быть настроен механизм для производства изделия. Класс наладки определяет время переналадки механизма или инструмента между двумя операциями. Класс наладки состоит из последовательности состояний наладки. В матрице состояний наладки указываются определенные времена переналадки. Пример Примерами классов наладки являются цвет и толщина. Если классом наладки является цвет, то состояниями наладки могут быть красный, зеленый, белый, черный и так далее. Состояние наладки Характеристика изделия, связанная с операцией. В зависимости от состояний наладки двух последовательных операций, время переналадки механизма может увеличиваться или уменьшаться. Последовательность состояний наладки образует класс наладки. Пример Если классом наладки является цвет, примерами состояний наладки могут быть - красный, зеленый, белый, и так далее. |