| # Модификации в Складирование Модификация изделия в запасах обозначает модифицируемое (конечное) изделие, в котором будет использоваться изделие. Например, если модификация изделия - 15, то изделие будет использоваться в конфигурации изделия или конечного изделия с модификацией 15. Номер партии используется для хранения информации о модификации: запас хранится на уровне партии, и в партии записывается номер модификации. В результате, вы можете только хранить запас на уровне модификации, если изделие управляется по партиям. Если изделие не партионное (не управляется партиями), то оно хранится в запасах с модификацией 0 (ноль), даже если существует спрос на определенные модификации. Для изделий, которые не управляются по партиям, необязательна информация по компоненту в плановой поставке в Infor LN Планирование предприятия. Если эти изделия хранятся в запасах, то информация по компоненту теряется. Для избежания плановой поставки для изделий, которые не управляются по партиям, можно выбрать только флаг Модификации для поставки в детальноим сеансе Изделия - Общие данные (tcibd0501m000), если флаг Управление партиями также включен. Компоненты в запланированных операциях с запасами Запланированный заказы, которые генерирует Infor LN Планирование предприятия передаются в производственные заказы и заказы на закупку. Также передается информация по компоненту. Вы можете просмотреть компоненты заказа в запланированных операциях с запасами. Спрос в запланированных операциях с запасами (ЗОЗ) по ведущему шкифу содержит информацию по компоненту. Если существует потребность для указанного компонента управляемого по партиям изделия, то компонент сохраняется в соответствующих строках в ЗОЗ. Если запланированный производственный заказ для конвейера передается в заказ на производство, то компоненты указывают оценочные материалы. В результате потребности по ведущему шкифу содержат информацию о модификации, которая записывается в соответствующие строки ЗОЗ для данного управляемого по партиям изделия. Поставка в ЗОЗ основывается на заказе на производство ведущего шкифа. Модификации не указывают на производственный заказ, так как флаг Модификации для поставки не выбран для ведущего шкифа. Связанные строки ЗОЗ не содержат информацию о модификации. В результате управляемые по партиям изделия, для которых флаг Модификации конеч.изделия в сеансе Изделия - Общие данные (tcibd0501m000) снят, могут иметь строки спроса в ЗОЗ, которые содержат информацию о модификации, при этом строки поставки в ЗОЗ не по модификации. Только это работает, если модификация строк спроса является взаимозаменяемой с модификацией строки поставки, которая равна модификации 0 (ноль). Следовательно, флаг Взаимозаменяемые модификации в детальном сеансе Изделия - Общие данные (tcibd0501m000) выбран, если флаг Модификации для поставки выключен. Модификации в запасах Если вы храните изделие в запасах, вы можете привязать модификацию конфигурации изделия или конечное изделие, в котором вы хотите использовать изделие. В результате, вы можете увидеть, для каких модификаций должен быть использован запас. В примере вы можете просмотреть запас изделия «лента стандартная» на уровне модификации. Обратите внимание, что вы можете связать компонент модификации с изделием, которое само не является модифицируемым. В примере модификации, привязанные к стандартной ленте в запасах, относятся к конвейеру, модифицируемому конечному изделию. Сама лента не является модифицируемым изделием, для которого определены компоненты. Номер партии используется для хранения информации о модификации: запас хранится на уровне партии, и в партии записывается номер модификации. Таким образом, LN может показать запас на уровне модификации. В результате, вы можете только хранить запас на уровне модификации, если изделие не управляется по партиям. Если изделие не управляется по партиям, то оно хранится с модификацией 0 (ноль), даже если спрос на определенную модификацию. В примере ведущий шкиф, ось и вал не управляются по партиям. В результате, в запас для данных изделий не записываются определенные модификации. Производственный заказ для конвейера отпускает определенную модификацию ведущего шкифа. Так как ни одна модификация не поставляется из запасов, LN поставляет только модификацию 0 (ноль). LN проверяет, является ли изделие управляемым по партиям. Если является, то строки отпуска для ведущего шкифа в Складирование имеет модификацию 0 (ноль). Приемка модификаций Если изделие управляется по партиям, вы можете получать изделие на уровне модификации. Модификация вводится во время поступления. Вы не можете ввести модификацию для изделий, которые не управляются по партиям, так как запас этих изделий не содержит модификаций. В примере, вы передадите заказ на закупку WG2000003. Строки размещения этого заказа содержат информацию о модификации. После того, как заказ передан, можно получить ленту стандартную, что была заказа по заказу на закупку. На вкладке Строка поступлений складского поступления, LN отображает модификацию. Для просмотра деталей строки поступления запустите сеанс Складское поступление (whinh3512m000) и дважды нажмите на строку поступления. На вкладке Изделие, Место введите номер партии. Для генерации номера партии нажмите Генерация партии. Другая строка закупки приходуется тем же способом. После того, как обе строки получены, вы можете просматривать информацию о модификации в запасах. Отпуск модификаций Можно также выполнить Процедура отпуска на уровне компонента модификации. Производственный заказ или другой тип заказа, например, заказ на продажу может запроситб модификацию. Если запрошенной модификации нет, то выполняется отпуск модификации 0 (ноль). Если вы запрашиваете модификацию, но связанное изделие не управляется по партиям, то информация о модификации не сохранится на уровне строки отпуска, поскольку модификации не храняться в запасах. Процедура отпуска может быть выполнена только для указанной модификации, если изделие управляется по партиям. В примере был создан производственный заказ для модификации 9595 и 9596. Модификация заполняется в строках отпуска управляемых по партиям компонентов. Модификация заполняется в строках отпуска управляемых по партиям компонентов. Лента стандартная, ведущий шкиф и двигатель управляются по партиям. Следовательно, строки поставки в ЗОЗ содержат информацию о модификации. Таким образом, информация о модификации также сохраняется в строках отпуска. Для каждой модификации генерируется отдельная строка отпуска. Ведомый шкиф не управляется по партиям, так что модификации не определяют отпуск для этого изделия. Поэтому только одна строка, с количеством 2, генерируется для изделия. Строка отпуска стандартно ленты содержит модификацию. Строка отпуска ведомого шкифа не содержит указанной модификации: Модификация 0 (ноль) означает «нет модификации." Если вы разрешаете рекомендацию по отпуску для стандартной ленты, то рекомендации по отпуску содержит модификацию. В конце процедуры отпуска не требуется заполнять модификацию вручную. |