| # Передача запланированных работ в заказы на обслуживание Данный процесс используется для создания запланированных работ и передачи их в заказ на обслуживание. Как сгенерировать запланированные работы и передать запланированные работы в заказ на обслуживание. Шаг 1. Определение концепции обслуживания и строки профилактического обслуживания. Следует использовать сеанс Сценарии профилактического обслуживания (tsspc1130m000) для работы со сценариями профилактического обслуживания, основываясь на которых генерируется план обслуживания, содержащий запланированные работы. Следует использовать сеанс Сценарий профилактического обслуживания (tsspc1630m000) для создания или работы со строками сценария профилактического обслуживание . Данный сеанс используется для обзора базисных работ, которые составляют концепцию обслуживания изделия в сеансе Сценарий профилактического обслуживания (tsspc1630m000). Сценарии могут быть: Базирующиеся на использовании ( Строки сценария на базе использования (tsspc1131m100)). Пример: Выполнение обслуживания после 10000 km или после износа проектора шин меньше 3 mm. Базирующееся на времени ( Строки сценария на базе времени (tsspc1131m200)). Пример: сценарий ремонта, повторяющийся 12 раз в год. Базирующимися на времени в соответствии с предопределенным шаблонами. Пример: Выполнение легкого обслуживание после 2 месяцев, расширенного обслуживание после 3 месяцев, и легкого обслуживание после 5 месяцев. Шаг 2. Генерация образца работы Используйте сеанс Генерация образца работы (tsspc1232m000) для генерации образца работы для диапазона изделий, основываясь на базисных работах, связанных с изделиями. Шаг 3. Книга правил для сценариев обслуживания Следует использовать сеанс Книга правил для сценариев обслуживания (tsspc1135m000) для создания и работы с назначенными правилами сценария профилактического обслуживания. Когда генерируется план обслуживания, эти правила назначения сценариев обслуживания определяют на базе каких действующих сценариев будут генерироваться запланированные работы. Данный сеанс используется для привязки Группа един.обслуж., Группа номерн.изд. и Группа установок к сеансу Генерация образца работы (tsspc1232m000). Шаг 4. Генерация планирования Используйте сеанс Генерация плана обслуживания (tsspc2200m000) для генерации плана обслуживания для диапазона групп установки. Шаг 5. Передача планирование в заказ на обслуживание Сеанс Передача запланированных работ в Выездное обслуживание (tsspc2220m000) можно использовать для передачи запланированных работ в заказ на обслуживание. Запланированные работы должны удовлетворять следующим условиям: Поле Заказ на обслуживание должно быть пустым. Статус запланированных работ должен быть Разрешенный или Конечный. Плановое время начала должно быть в указанном диапазоне. Примечание Для запуска сеанса Передача запланированных работ в Выездное обслуживание (tsspc2220m000) необходимо определить умолчания для вашего логина в сеансе Профили пользователей обслуживания (tsmdm1150m000). Если контракт на обслуживание привязан к запланированной работе с помощью группы установки, и контракт активен для другой группы установки, система выдаст предупреждение. |