| # Компиляция ограничений по конфигурируемому изделию (tipcf2201m000) Используйте этот сеанс чтобы компиляции ограничений по типовому изделию для Объектной версии конфигуратора продукта, в котором генерируется объект по изделию. Выберите каталоги в LN, в которой должны храниться файл источника ограничения и файл объекта ограничения. Укажите, должен ли файл источника ограничения быть удален из LN после компиляции. Щелкните по опции Компилировать, чтобы начать процесс компиляции. Если обнаруживаются ошибки, когда LN компилирует ограничения, эти ошибки регистрируются в системном файле, который называется так же, как файл источника ограничения. Однако, в имени появляется суффикс .e. Примечание Компилирование ограничений по типовому изделию эффиктивно только, если значение в поле Версия конфигуратора продукта в сеансе Параметры Конфигурации продукта (tipcf0100m000) установлено в Объектная версия. В этом случае необходимо выполнять этот сеанс каждый раз, когда обновляются ограничения. Связанные темы Определение модели продукта Процедуры PCF Изделие От Поля С и По задают диапазон: конфигурируемых изделий. Удалить Источник Огранич. Если этот флаг установлен, созданные файлы источника ограничений удаляются из LN после компиляции. Если этот флаг сброшен,, созданные файлы источника ограничений не удаляются из LN после компиляции. Это может быть полезным для обеспечения возможности обратиться за справкой к файлам исходников ограничений, особенно с ошибками компиляции. Показ. Только Ошибки Компил. Если этот флаг установлен, LN печатает только ошибки компиляции. Компилир. LN компилирует ограничения. |