| # Проверка ВКО на базе Основного планирования Для проверки ВКО на базе основного плана стандартные изделия и типовые изделия друг от друга не отличаются. Проверка ВКО компонентов основного планирования выполняется между горизонтом заказа и горизонтом планирования конечного изделия. Для поиска компонентов, критичных в ВКО, используется спецификация критических материалов. LN учитывает требуемое количество и опережение цикла, заданные в строке спецификации критических материалов (СКМт) при добавлении компонентного ДКО к ДКО конечного изделия. Примечание Обратите внимание, что значение ОЦ уже включает в себя циклы приемки и выдачи, резервное время и дополнительное время цикла. Следовательно, в отличие от позаказного опережения, эти циклы отдельно не добавляются при сдвиге компонента в горизонте основного планирования. Количество компонентного ВКО извлекается из основного плана изделия, т.е. оно проверяется на основе границ плановых периодов, заданных в сеансе Сценарий - Периоды (cprpd4120m000). В результате в процессе проверки берется совокупное компонентное ВКО каждого последующего планового периода. Компонентное ВКО увеличивает ДКО на количество, которое вы можете произвести на дату t, на основе компонентного ДКО: Пример Рассмотрим прием заказа на продажу изделия А на дату t. Изделие A имеет критические материалы B и C. Производственный заказ занимает три дня и требует C в начале. Материал B требуется на один день позже, поэтому в СКМт указано двухдневное опережение для материала B и три дня для C. Заказ на продажу 10 штук, ДКО изделия А на дату t равно пяти. Поскольку этой суммы недостаточно, проверяется компонентное ВКО. ДКО для C на t-3 равно 12, а ДКО для В на t-2 равно 15. Следовательно, можно дополнительно изготовить 12. В результате ВКО = 5 + 12 = 17 и заказ может быть принят. Мощностным ВКО на базе основного плана является проверка доступности рабочего центра между горизонтом заказа и горизонтом планирования. Для поиска мощностей, которые критичны в ВКО, используется спецификация критических мощностей. Величина мощностного ВКО извлекается из основного плана ресурса, следовательно, мощность проверяется на основе границ плановых периодов, заданных в сеансе Сценарий - Периоды (cprpd4120m000). В результате в процессе проверки LN берет совокупное мощностное ВКО каждого последующего планового периода. Совокупное мощностное ВКО для ресурса появляется в сеансе Основной план по ресурсам (cprmp3501m000) и выражается в часах. Используя поля Требуемая мощность, ОпережениеЦикла и Требуемая мощность сеанса Спецификация критических мощностей (cprpd3130m000), эта мощность преобразуется в дополнительное совокупное количество ДКО для готового изделия, которое можно обещать. Пример Если СовокупноеМощностное ВКО равно четырем часам и Требуемая мощность- 0,5 часа, количество совокупного ДКО готового изделия увеличивается на восемь штук. Для корректной синхронизацией этих количеств, учитывается опережение цикла. Данный расчет проводится следующим образом: Используется тот же пример заказа на продажу, но с критическим рабочим центром WC. Спецификация критических мощностей (СКМщ) имеет три дня опережения для WC, а одна штука требует 0,5 часов мощности. Свободные мощности для WC на t-3- четыре часа, т.е. восемь штук. Следовательно, ВКО равно 5+8. |