| # Графики участков Графики участков - это графики, указывающие момент поставки на цеховой склад компонентов сборки, необходимых для работы конкретного участка (сегмента) линии. Для каждого сегмента линии задается диапазон периодов выхода с линии. Для каждого периода планируется дата, на которую требуются компоненты сборки. В результате каждый вариант исполнения, у которого требуемая дата выхода с линии попадает в один из этих периодов, требует поставки компонентов сборки на соответствующую дату. Преимущества использования графиков участков в том, что потребности в компонентах сборки могут быть определены на основе графика, если только известна требуемая дата выхода с линии для варианта исполнения и участок для компонентов сборки. Для сравнения приводится процедура без использования графиков участков: Сначала нужно определить, для какого участка требуется компонент. Затем отделить этот сегмент линии, рассчитав время между началом и концом работы для этого сегмента. Рассчитать дату, на которую требуется компонент сборки. Определить плановый период, в который попадает эта дата. Определить дату поставки компонента, являющуюся датой начала планового периода. Графики участков используются для приближенного планирования потребностей в сборочных компонентах, особенно для отдаленного будущего, то есть для периодов, выходящих за временные границы распределения, но не выходящие за временные границы спроса. Однако эти графики покрывают целиком весь период внутри временных границ спроса, включая временные границы распределения. Графики участков можно увидеть в сеансе Графики участка (tiapl4500m000). Потребности в компонентах сборки для варианта исполнения, чьи требуемые даты выхода с линии попадают во временные границы распределения, распределяются модулем Управление сборкой для каждой рабочей зоны на линии в сеансе Построение распределения (сервер) (tiasc7240m001). Потребности в сборочных компонентах для варианта исполнения, чьи требуемые даты выхода с линии попадают во временные границы спроса, рассчитываются в сеансе Расчет потребности в сборочных компонентах (tiapl2221m000) для участков одновременно для целого диапазона вариантов исполнения. Это упрощенный расчет, быстро дающий результат для больших объемов. Временные границы распределения задаются в подробностях сеанса Параметры Управления сборкой (tiasc0100m000). Временная граница спроса определяется в детальном сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000). Графики участков задаются следующим образом: Определяются плановые периоды используемого сценария. Текущий сценарий выбирается в поле Сценарий в деталях сеанса Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000). Плановые периоды определяются в сеансе Сценарий - Периоды (cprpd4120m000). Выделяются участки сборочной линии, то есть определяется время начала для участка линии и рассчитывается время окончания для участка, с учетом циклов участков. Теперь для каждого планового периода и каждого участка рассчитанное время добавляется к дате начала планового периода. При этом для каждого участка определяются новые серии периодов. Эти периоды соответствуют первоначальным плановым периодам, но новые периоды смещены вперед на рассчитанное время для связанного участка. Таким образом, эти периоды указывают, что вариантам исполнения, для которых требуемая дата выхода с линии попадает в эти периоды, требуются компоненты сборки для рассматриваемого участка на дату начала соответствующего исходного планового периода. Пример Предположим, что сборочная линия и плановые периоды следующие: У сборочной линии нет снабжающих линий, т.е. это выпускная сборочная линия. У линии два участка. Цикл участка A, где начинается процесс сборки, составляет 2 дня. Цикл сегмента B, который является выпускающим сегментом, составляет три дня. Плановые периоды выражены в неделях. Первый плановый период начинается 1 января в 00:00:00. Если участки выделены, время выпуска для участка A составляет пять дней. Время выпуска для участка B - три дня. Теперь времена выпуска для этих участков добавляются к времени начала плановых периодов. В результате для планового периода 1 и сегмента A создается новый период, который начинается 6 января в 00:00:00, т.е. по истечении пяти дней времени выпуска для участка A, которые были добавлены к дате 1 января, 00:00:00. Второй период начинается 13 января в 00:00:00, поскольку это первый момент по истечении пяти дней - времени выпуска для сегмента A, добавленных к началу периода 2, т.е. к 8 января, 00:00:00. Таким образом, первый период оканчивается 12 января в 23.59:59. Для планового периода 1 и участка B создается новый период, который начинается 4 января в 00:00:00, поскольку это первый момент после трехдневного времени выхода для участка B, добавленного к 1 января, 00:00:00. Второй период начинается 11 января в 00:00:00, т.е. по истечении трех дней (время выхода для участка B), добавленных к началу планового периода 2, т.е. к дате 8 января, 00:00:00. Таким образом, первый период оканчивается 10 января в 23:59:59. Теперь, если имеется вариант исполнения с требуемой датой выхода с линии 12 января, эта дата попадет в период I для участка A, но в период II для участка B. В результате сборочные компоненты, которые требуются на участке A, нужны на дату начала планового периода I, т.е. 1 января. Сборочные компоненты, необходимые для участка B, нужны на дату начала планового периода II, т.е. 8 января. На следующем рисунке дата 12 января помечена значком X. Примечание Поскольку периоды для участков начинаются в будущем, возникает проблема в том случае, если требуемая дата выхода с линии для варианта исполнения оказывается более ранней, чем первый период для участка. Предположим, в предыдущем примере требуемая дата выхода с линии - 3 января. Это, разумеется, не нормальная ситуация, поскольку это означает, что у вас имеется долг по сборке, но такое бывает. Чтобы решить эту проблему, придется оставить первый период без даты начала. В результате, если вы взглянете на график, вы увидите, что поле Плановая дата выхода От пусто, если речь идет о первом периоде участка. Дата планирования этой записи будет применена ко всем потребностям в компонентах сборки вплоть до Плановая дата выхода До. Немаловажно, что в сеансе Расчет потребности в сборочных компонентах (tiapl2221m000) используется самый свежий график. При изменениях некоторых типов требуется обновление. Иногда эти изменения определяются в сеансе Расчет потребности в сборочных компонентах (tiapl2221m000), и график обновляется автоматически. Однако в некоторых случаях необходимо ручное обновление. График можно обновить вручную при помощи команды Обновить в меню соответствующий сеанса Графики участка (tiapl4500m000), или же можно выбрать флаг Обновить график участка в сеансе Расчет потребности в сборочных компонентах (tiapl2221m000), чтобы инициировать обновление при выполнении сеанса. Обновление графика требуется в следующих случаях: При изменении структуры линии. График нужно обновить вручную. При изменении связанного с одной из линий календаря. График обновляется автоматически при выполнении сеанса Расчет потребности в сборочных компонентах (tiapl2221m000). Календарь выбран в поле Код календаря сеанса Сборочные линии (tiasl1530m000). При изменении сценария или плановых периодов сценария. Если вы используете циклический сценарий, плановый период меняется каждый период. График обновляется автоматически при выполнении сеанса Расчет потребности в сборочных компонентах (tiapl2221m000). Однако если меняется определение планового периода, а дата ссылки не меняется, график нужно обновить вручную. Связанные темы Обзор планирования сборки |