| # Установка классов и состояний наладки для свойств продукта Производственные заказы для заказных изделий, сконфигурированные в модуле Конфигуратор продукта, особенно выигрывают от оптимизации наладки, основанной на состояниях наладки. Чтобы использовать правила оптимизации наладки для заказных изделий, вы должны связать свойства продукта и опции изделия, заданные в модуле Конфигуратор продукта с классами наладки и состояниями наладки. Связи действуют для определенной комбинации рабочего центра и задания. Если генерируется структура проекта заказного изделия, включающая СИ и маршрут, эти связи используются для поиска следующего: Класса наладки, подходящего к определенному свойству продукта. Состояния наладки, подходящего к определенной опции. Процедура Выполните следующие шаги для настройки данных в LN, чтобы вы использовать оптимизацию наладок для типовых изделий: Задайте классы наладки в сеансе Классы наладок (tcmcs0185m000). Задайте состояния наладки в сеансе Состояния наладки (tcmcs0186m000). Воспользуйтесь сеансом Классы и состояния наладок по рабочему центру/заданию (tirou0112m000) для связи свойств продукта PCF с классами наладки и для связи опций PCF с состояниями наладки. Если для заказных изделий сгенерированы производственные заказы, классы наладки и состояния наладки хранятся на уровне операции: Воспользуйтесь сеансом Состояния и классы наладки по операции маршрута (tirou1104m000) для проверки классов наладки и состояний наладки, связанных с операциями конкретного заказного изделия. Воспользуйтесь сеансом Классы и состояния наладки по операции (tisfc0133m000) для проверки классов наладки и состояний наладки, связанных с операциями для конкретного производственного заказа. Применяется тот же процесс, что и для стандартного изделия: Дополнительную информацию см. в разделе Установка классов наладки и состояний наладки. Связанные темы Основы классов наладки и состояний наладки в системе LN Установка классов наладки и состояний наладки Конфигуратор (введение) |