| # Управление загруженностью, алгоритм планирования Метод планирования управления загруженностью - это, прежде всего, выравнивающий алгоритм для планов производства при одновременном изготовлении нескольких изделий. Если на определенный период производственного планирования возникает перегрузка доступных производственных мощностей, система LN перемещает часть производственного плана на более ранний или более поздний период. Если нет в наличии достаточного количества материалов, система LN также смещает часть производственного плана. Этот алгоритм применяется к тем частям плана, для которых в поле Метод Основного планирования сеанса План-блок (cprpd6100m000) указано Управление загруженностью. Процедура планирования Процедура планирования начинается с моделирования основного планирования в одном из следующих сеансов: Генерация Основного планирования (cprmp1202m000) Генерация Основного планирования (изделие) (cprmp1203m000) Полный алгоритм содержит три шага: Генерирование плана без ограничений. Планирование назад. Планирование вперед. Шаги планирования вперед и планирования назад можно пропустить путем настройки параметров Планирование назад и Планирование вперед в сеансе Параметры управления загруженностью (cpwlc2101m000). Детали см. в разделе Управление загруженностью, планирование назад и вперед. Графическое отображение этих шагов планирование вы найдете в разделе Управление загруженностью, графический пример. Описание шагов алгоритма планирования приведено ниже: Шаг 1: Генерирование плана без ограничений. LN генерирует производственный план, в котором игнорируются ограничения по мощности и материалам. Согласно этому плану, каждое изделие производится в тот момент, когда в нем возникает потребность. Такой план генерируется точно так же, как при методе планирования без ограничений. Детали см. в разделе Основное планирование без ограничений. Примечание Этот шаг пропускается, если в поле Начальная точка WLC сеанса Параметры управления загруженностью (cpwlc2101m000) указано значение Текущий основной план. Шаг 2: Планирование назад Планирование назад отталкивается от созданного плана без ограничений и этот план перепланируется с учетом ограничений по мощностям и материалам. Все периоды плана перепланируются один за другим, начиная с последнего периода и заканчивая первым. Если нельзя перепланировать весь объем производства в связи с ограничениями по мощностям и материалам, часть плана смещается в предшествующий период. Относительный приоритет плановых единиц Порядок, в котором планируются изделия в каждом периоде, влияет на создаваемый план. Этот порядок задается при помощи правил приоритета, которые основываются на таких основных параметрах планирования: Перемещенный объем производства Материальные и производственные затраты Приоритет плановой единицы Детали см. в разделе Управление загруженностью, расчет приоритетов планирования. Если при использовании алгоритма обнаруживается, что для первого периода плана производственный объем превышает объем, определяемый ограничениями в материалах или мощностях, генерирование реального плана с соблюдением всех желаемых дат поставки невозможно. Шаг 3: Планирование вперед Планирование вперед всегда приводит к созданию выполнимого плана. Однако при этом возможно запаздывание поставки производимого объема. Шаги планирования вперед начинаются с первого периода, и периоды последовательно перепланируются. Производственные объемы, которые не удается перепланировать целиком из-за ограничений в материалах или мощностях, перемещаются в следующий период. Ограничения по мощности Потребности в мощностях для плановых единиц записываются в сеансе Спецификация критических мощностей (cprpd3130m000). Только ресурсы, для которых выбран флаг Ограничение в сеансе Ресурс (cprpd2100m000), рассматриваются при планировании как ограниченные. Для прочих ресурсов система LN полагает мощность бесконечной. Распределение потребностей в мощностях по периодам планирования определяется значением поля Поглощение мощности на основе в сеансе Параметры управления загруженностью (cpwlc2101m000). Ограничение по мощности рассматривается при планировании только в том случае, если при моделировании планирования выбран флаг Учитывать ограничения по мощностям. Ограничения по материалам Потребности в материалах для плановых единиц записываются в сеансе Спецификация критических материалов (cprpd3120m000). Только материалы, для которых выбран флаг Ограничение в сеансе Изделия - Планирование (cprpd1100m000), рассматриваются при планировании как ограниченные. Ограничение по материалам рассматривается при планировании только в том случае, если при моделировании планирования выбран флаг Учитывать ограничения по материалам. Примечание Если значение в поле Число итераций сеанса Генерация Основного планирования (cprmp1202m000) больше нуля, система LN всегда начинает с создания плана без ограничений. Ограничения по материалам рассматриваются при последующих итерациях. Связанные темы Управление загруженностью Управление загруженностью, графический пример Управление загруженностью, подробный пример Управление загруженностью, расчет приоритетов планирования Управление загруженностью, планирование назад и вперед |