| # Планирование без итераций, пример В этом примере объясняется, как выполняется моделирование основных планов изделия с ограничениями по материалам и/или мощности без использования итераций. Обзор Изготавливается стул, состоящий из металлической рамы и кожаного сиденья. Рама изготовляется из двух металлических трубок. В планировании участвуют изделия со следующими кодами: CHAIR (СТУЛ) FRAME (РАМА) METAL PIPE (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБКА) Рама и металлическая трубка заданы как ограничения. Исходное состояние В данном примере рассматривается один плановый период. Используются следующие предположения: Проектируемый запас по предыдущему плановому периоду - нулевой для каждого изделия. Опережения цикла нулевые. План запаса нулевой для каждого изделия. Начальная точка WLC в сеансе Параметры управления загруженностью (cpwlc2101m000) установлена в Текущий основной план. Результатом предыдущего моделирования явились следующие данные основного плана:
CHAIR (СТУЛ)
Спрос (прогноз) | 50
Производственный план | 50
Проектируемый запас | 0
FRAME (РАМА)
Зависимый спрос | 50
Производственный план | 50
Проектируемый запас | 0
METAL PIPE (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБКА)
Зависимый спрос | 100
Производственный план | 100
Проектируемый запас | 0
Моделирование основного плана Предположим, что фактический спрос для изделия CHAIR (СТУЛ) окажется 60, что превышает спрогнозированный спрос. Более того, ресурс, используемый для изготовления изделия METAL PIPE (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБКА) перегружен, так что можно изготовить только 80 трубок. Далее предположим, что при моделировании основного плана учитываются ограничения по материалам и мощностям, но без использования итераций. Моделирование состоит из нормального процесса планирования в порядке увеличения номера фазы (т.е: сначала конечное изделие, затем компонент). В следующей таблице показаны результаты выполнения моделирования. В левом столбце указаны существующие значения основного плана; в правом столбце показан результат моделирования.
CHAIR (СТУЛ) | Старое | Новое
Спрос (прогноз) | 50 | 50
Спрос (фактический) | 0 | 60
Производственный план | 50 | 50
Проектируемый запас | 0 | -10
FRAME (РАМА) | Старое | Новое
Зависимый спрос | 50 | 50
Производственный план | 50 | 50
Проектируемый запас | 0 | 0
METAL PIPE (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБКА) | Старое | Новое
Зависимый спрос | 100 | 100
Производственный план | 100 | 80
Проектируемый запас | 0 | -20
Объяснения: В новом моделировании используется фактический спрос для изделия CHAIR (СТУЛ) вместо прогнозируемого спроса (поскольку фактический спрос больше). В соответствии с повысившимся спросом, производственный план для изделия CHAIR (СТУЛ) должен бы возрасти с 50 до 60. Однако изделие FRAME (РАМА) является ограничением для планирования изделия CHAIR (СТУЛ), а поскольку проектируемый запас для изделия FRAME (РАМА) равен 0, производственный план для изделия CHAIR (СТУЛ) не возрастает. Поскольку производственный план для изделия CHAIR (СТУЛ) остается прежним, зависимый спрос для изделия FRAME (РАМА) также не увеличивается. Изделие METAL PIPE (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБКА) - это ограничение для планирования изделия FRAME (РАМА). Однако, поскольку существующий проектируемый запас для изделия METAL PIPE (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБКА) нулевой, производственный план для изделия FRAME (РАМА) не уменьшается. Ограниченная производственная мощность для изделия METAL PIPE (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБКА) влияет только на производственный план для самого изделия METAL PIPE (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБКА). На более высоких уровнях (спланированных ранее) алгоритм планирования не будет затронут ограничениями, связанными с производством металлических трубок. Основное преимущество метода без использования итераций состоит в том, что при этом процесс планирования оказывается довольно быстрым. Однако, как видно из этого примера, планирование без итераций с использованием ограничений также имеет свои пределы. Иногда он дает приемлемые результаты, особенно при выполнении следующих условий: Структура используемой спецификации критических материалов (СКМт) весьма проста (мало уровней, и, как правило, всего один критический компонент у каждого изделия). Отправной точкой алгоритма управления загруженностью является текущий основной план. Данные основного плана регулярно обновляются. Однако, когда случаи планирования усложняются (сложные структуры СКМт, большое количество взаимосвязей между плановыми единицами), оптимизация планирования требует использования итераций. Для объяснения использования итераций, см. Планирование с итерациями; для примера, смотри Планирование с итерациями, пример. Связанные темы Управление загруженностью Управление загруженностью, планирование с ограничениями Планирование с итерациями Планирование с итерациями, пример Управление загруженностью, расчет приоритетов планирования |