| # Компонентное ВКО При проверке ВКО компонентов для изделия система LN проверяет, достаточно ли доступного количества компонентов изделия для изготовления этого изделия. Как правило, проверка ВКО компонентов выполняется в следующих случаях: Выполнена проверка ДКО для изделия. ДКО изделия недостаточно для покрытия спроса. Для рассматриваемого изделия разрешена проверка ВКО компонентов (см. сеанс Изделия - Планирование (cprpd1100m000)). Проверка ВКО компонентов выполняется для спецификации изделия (СИ), спецификации критических материалов (СКМт) изделия или для его типовой СИ, если изделие заказное. В любом случае следует выбрать флаг Критическое в ВКО в сеансе Изделия - Планирование (cprpd1100m000) для компонентов изделия, которые система LN учитывает при проверке ВКО компонентов, чтобы система LN рассматривала эти компоненты как критические в ВКО. Для каждого критического в ВКО компонента система LN выполняет полную проверку ВКО. В эту проверку могут входить различные типы проверок ДКО и ВКО, в зависимости от настроек сеанса Изделия - Планирование (cprpd1100m000). Обратите внимание, что это может привести к многоуровневой проверке компонентов, при этом система LN проверяет также компоненты нижних уровней. Примечание Проверка компонентного ВКО игнорирует спецификацию, независимо от значения поля Воспроизведение спроса в сеансе Спецификация изделия (tibom1110m000). Система LN просто допускает, что доступно все ДКО компонентов. Пример Вы производите 4 изделия: A, B, C и D. D критичный компонент для C C критичный компонент для B B критичный компонент для А В сеансе Изделия - Планирование (cprpd1100m000) вы выбираете флаг Компонентное ВКО для всех изделий и флаг Критическое в ВКО- для изделий B, C и D. Флаги Мощностное ВКО, ДКО канала и ВКО изделия семейства не выбраны. LN начинает проверку ВКО для изделия A со стандартной проверки ДКО. Если ДКО для изделия A недостаточно, система LN выполняет полную многоуровневую проверку ВКО для изделия B. Это означает, что проверяются следующие данные: ДКО изделия D ДКО изделия C, плюс объем, который может быть произведен на основе ДКО изделия D ДКО для изделий B, плюс объем, который может быть произведен на основе ДКО изделия C Дата потребности компонента Если выполняется проверка компонентного ВКО, система LN вычисляет дату потребности компонента на основе даты потребности основного изделия. Разницей между датой потребности основного изделия и датой потребности компонента является время опережения цикла. LN планирует опережение по применимому календарю и типу доступности, заданным в сеансе Параметры планирования (cprpd0100m000). Значение поля Интервал компонентного ВКО в сеансе Параметры планирования (cprpd0100m000) также влияет на опережение цикла. Использование спецификации изделия (СИ) Если проверка компонентного ВКО основывается на спецификации изделия (СИ), система LN вычисляет дату потребности компонента, используя данные из сеансов Спецификация изделия (tibom1110m000) и Изделия - Производство (tiipd0101m000). Если в сеансе Спецификация изделия (tibom1110m000) установлен флаг Использовать опережение цикла, система LN использует значение поля Опережение цикла из того сеанса как опережение цикла. Если в сеансе Спецификация изделия (tibom1110m000) не установлен флаг Использовать опережение цикла, система LN в качестве опережения цикла использует цикл заказа основного изделия. Цикл заказа изделия задается в поле Цикл заказа сеанса Изделия - Производство (tiipd0101m000). Использование спецификации критических материалов (СКМт) Если проверка компонентного ВКО основывается на спецификации критических материалов, система LN вычисляет дату потребности компонента, используя данные из сеанса Спецификация критических материалов (cprpd3120m000). Если в сеансе Спецификация изделия (tibom1110m000) установлен флаг, система LN использует значение поля ОпережениеЦикла в сеансе Спецификация критических материалов (cprpd3120m000). Настройка проверок компонентного ВКО Настройка основного изделия Если для определенного изделия установлен флаг Компонентное ВКО в сеансе Изделия - Планирование (cprpd1100m000), можно выполнить проверку ВКО компонентов для этого изделия. Сбросьте флаг Компонент в сеансе Обработка ДКО (cprrp4800m000), чтобы отключить проверки ВКО компонентов для изделия. Примечание Проверки ВКО компонентов также можно использовать и для случаев конфигурирования на заказ. Настройки компонентов В сеансе Изделия - Планирование (cprpd1100m000) установите флаг Критическое в ВКО для всех компонентов, которые должны быть проверены. Укажите опережение цикла одним из следующих способов: В сеансе Спецификация изделия (tibom1110m000) установите флаг Использовать опережение цикла и введите опережение в поле Опережение цикла. Если изделие используется в качестве компонента для нескольких основных изделий, это время опережения цикла необходимо задать во всех спецификациях изделий, где встречается этот компонент. В сеансе Спецификация изделия (tibom1110m000) сбросьте флаг Использовать опережение цикла. В сеансе Изделия - Производство (tiipd0101m000) введите опережение в поле Цикл заказа. Если изделие применяется как компонент в нескольких основных изделиях, система LN использует это значение в расчетах ВКО для каждого конечного изделия. Связанные темы Типы проверок ДКО и ВКО Расширенные проверки ВКО Процедура проверки ВКО Резервирование компонентного ВКО Компонентное и мощностное ВКО для кластеров |