| # Печать отношения Конструкторская единица - Изделие (tiedm1401m000) Используйте этот сеанс чтобы распечатки отношений, определенных между редакциями К-единицы и изделиями в сеансе Отношение Конструкторская единица - Изделие (tiedm1101m000). Связанные темы Конструкторские единицы От изделия В LN- сырье, полуфабрикаты, конечная продукция и инструменты, которые можно закупать, хранить, производить, продавать и т.д. Изделие также может представлять набор изделий, обрабатываемых в целом (комплект), или существовать в нескольких вариантах исполнения (типовое изделие). Вы можете также определить нефизические изделия, которые не хранятся в материальных запасах, но могут быть использованы для проводки затрат или выставления счетов-фактур на услуги клиентам. Примеры нефизических изделий: Затратные единицы (например, электричество). Единицы обслуживания Субподрядное обслуживание Элементы списка (меню/опции). До изделия В LN- сырье, полуфабрикаты, конечная продукция и инструменты, которые можно закупать, хранить, производить, продавать и т.д. Изделие также может представлять набор изделий, обрабатываемых в целом (комплект), или существовать в нескольких вариантах исполнения (типовое изделие). Вы можете также определить нефизические изделия, которые не хранятся в материальных запасах, но могут быть использованы для проводки затрат или выставления счетов-фактур на услуги клиентам. Примеры нефизических изделий: Затратные единицы (например, электричество). Единицы обслуживания Субподрядное обслуживание Элементы списка (меню/опции). От К-единицы Изделие в процессе разработки. Вы можете определить несколько редакций конструкторской единицы. Как правило, самая последняя редакция еще находится в процесс проектирования или на стадии тестирования, предыдущая редакция может находиться в производстве, а более ранняя редакция являться устаревшей. Обычное изделие может управляться редакциями только в том случае, когда оно скопировано из модуля Конструкторские данные. Управление конструкторскими данными До К-единицы Изделие в процессе разработки. Вы можете определить несколько редакций конструкторской единицы. Как правило, самая последняя редакция еще находится в процесс проектирования или на стадии тестирования, предыдущая редакция может находиться в производстве, а более ранняя редакция являться устаревшей. Обычное изделие может управляться редакциями только в том случае, когда оно скопировано из модуля Конструкторские данные. Управление конструкторскими данными Редакция К-единицы Версия или исправленная версия конструкторской единицы (К-единицы) или изделия, контролируемого редакциями, то есть изделия, связанного с К-единицей. Может существовать несколько редакций К-единицы. Пример Инженерная единица Горный велосипед E-MB01
Редакция | Описание | Статус
--- | --- | ---
А1 | Проект чертежа велосипеда | Не выпущенный
А2 | Чертеж велосипеда | Не выпущенный
А3 | Родитель Инженерной единицы для велосипеда МВ01 | Разрешенный
А4 | Устаревший велосипед | Отменен
Редакция К-единицы Версия или исправленная версия конструкторской единицы (К-единицы) или изделия, контролируемого редакциями, то есть изделия, связанного с К-единицей. Может существовать несколько редакций К-единицы. Пример Инженерная единица Горный велосипед E-MB01
Редакция | Описание | Статус
--- | --- | ---
А1 | Проект чертежа велосипеда | Не выпущенный
А2 | Чертеж велосипеда | Не выпущенный
А3 | Родитель Инженерной единицы для велосипеда МВ01 | Разрешенный
А4 | Устаревший велосипед | Отменен
Сортировать Выберите, что вы хотите распечатать - изделия, связанные с К-единицами, или К-единицы, связанные с изделиями. |