| # Взаимозаменяемые конфигурации Изделие является взаимозаменяемым с другим изделием в определенной точке сборочной линии, если в этой точке два изделия имеют одинаковые спецификации. Во время обмена заменяются физические продукты. Это означает, что НЗП, назначенное одному заданию на сборку, теперь связывается с другим заданием на сборку. В LN заменяются серийные номера и фактически построенные структуры заданий на сборку. Как использовать взаимозаменяемые конфигурации Как использовать взаимозаменяемые конфигурации Обмен происходит в соответствии с представленными ниже этапами. Взаимозаменяемые конфигурации задаются при помощи кода в модуле Контроля сборочной линии (LAC). Код связывается с участком линии. Опции связываются с взаимозаменяемыми конфигурациями. Если вы хотите обменять два заказа, LN если нужно обменять два задания, система ERP сначала проверяет, являются ли конфигурации взаимозаменяемыми, то есть, одинаковы ли комбинации опций данных заданий. Если задание на сборку на указанном участке линии имеет те же опции, что и опции, связанные с взаимозаменяемыми конфигурациями, задание можно обменять с другим заданием на сборку (тоже с теми же опциями, что и опции, связанные с взаимозаменяемыми конфигурациями) на данном участке. Любые задания с такими же опциями, как и те, что связаны с взаимозаменяемыми конфигурациями, можно обменять на данном участке линии. LN Затем, если эти конфигурации являются взаимозаменяемыми, система ERP проверяет, одинаково ли в этой точке содержание заданий. LN сначала проверяет, имеют ли два задания на сборку, которые нужно переключить, одинаковые взаимозаменяемые конфигурации. Два задания на сборку могут считаться взаимозаменяемыми только в том случае, если опции, связанные с взаимозаменяемой конфигурацией, одинаковы. Это не означает, что задания на сборку, имеющие данные опции, совпадают до указанного участка линии. Если задания не имеют одинаковых взаимозаменяемых конфигураций, система ERP останавливает процесс, и замена не происходит. LN останавливает процесс и обмен не происходит. Если задания не имеют одинаковых взаимозаменяемых конфигураций, система ERP останавливает процесс, и замена не происходит. LN если задания обладают одинаковыми конфигурациями, система ERP проверяет фактическое содержание задания на сборку до точки замены. Если содержание заданий совпадает, система ERP выполняет обмен. LN выполнение обмена. Благодаря предварительному сравнению этих взаимозаменяемых конфигураций можно иметь обоснованную уверенность в том, что данные задания на сборку идентичны, прежде чем затрачивать дополнительное время и усилия на сравнение фактического содержания заданий. Если содержание заданий тоже совпадает, выполняется замена. LN может также обменивать задания на сборку в буфере или на рабочей зоне. Обмен заданий в буфере может предупредить возникновение узких мест в том случае, если задание по графику должен выйти из буфера в точке, где еще нет необходимых материалов. Конфигурации двух заданий на сборку, которые идентичны на данный временной момент, можно переключить таким образом, чтобы задания появлялись тогда, когда появляются необходимые для них материалы. Замена заданий на сборку на рабочей зоне вовлекает в процесс сборочные линии снабжения и основные сборочные линии. Пример На линии-поставщике производятся двери. На данной линии имеется запасная дверь, которая не поступает в задание для основной сборочной линии. На основной линии изготавливается продукт, который использует двери в конечном продукте. Однако, дверь повреждена, и использовать ее нельзя. В этом случае можно заменить дверь, поврежденную на основной сборочной линии, запасной дверью со сборочной линии-поставщика и удалить запасную дверь со снабжающей линии. Связанные темы Задания на сборку |