| # Построение распределения сборочных компонентов Начало Производство > Управление сборкой > Сборочные линии (tiasl1530m000). Используйте этот сеанс чтобы распределения сборочных компонентов цеховым складам в пределах времени распределения. В данном справочном разделе излагаются следующие темы: Режим распределения: Наз базе задания или На базе рабочей зоны. Распределение сборочных компонентов на цеховой склад. Временные интервалы. Распределение сборочных компонентов Режим распределения Распределение сборочных компонентов можно выполнять в одном или двух режимах, которые задаются в поле Обработка операций сеанса Параметры Управления сборкой (tiasc0100m000): Наз базе задания Сборочные компоненты распределяются на цеховой склад рабочей зоны для каждого задания на сборку. LN создает один кластерный заказ рабочей зоны (CLSO) для каждого задания рабочей зоны. На базе рабочей зоны: Сборочные компоненты распределяются на цеховой склад для каждого интервала. Компоненты для всех заданий на сборку, которые попадают в каждый интервал, комбинируются и распределяются в совокупности. LN создает отдельный CLSO для каждой рабочей зоны. При генерации заданий и при перерасчете потребностей в материалах учитываются существующие задания на сборку. Определение, на какой цеховой склад распределяются компоненты Цеховой склад связывается с рабочей зоной на линии в поле Склад сеанса Рабочие центры (tirou0101m000). Связать цеховой склад с рабочей зоной можно только в том случае, если соблюдены следующие условия: Выбран флаг Использовать цеховые склады в сеансе Параметры SFC (tisfc0100s000). Поле Тип раб.зоны в сеансе Рабочие зоны (tiasl1551m000) должно быть установлено в Рабочая зона на линии Временные интервалы Размер и количество интервалов определяется двумя факторами: Данными временного интервала. Более подробную информацию можно найти в справке сеанса Определение интервала (tiasl1100m000). Вы можете задать интервалы, которые увеличиваются при планировании на долгосрочном горизонте. Если предполагается вносить множество изменений в задания на сборку, необходимо задавать более мелкие интервалы. Поле Временная граница распределения в сеансе Параметры Управления сборкой (tiasc0100m000) определяет суммарное время в течении которого вы планируете. Примечание Необходимо задать интервалы для всей Временная граница распределения. Если имеется задание, которое только частично попадает в заданные временные пределы, распределение в ASC не планируется. Распределение сборочных компонентов В случае обработки операций На базе рабочей зоны, распределение выполняется по интервалу и по каждой рабочей зоне. Все потребности по интервалу и рабочей зоне могут быть объединены, что приводит к сокращению операций, которые могут возникать, если каждое задание обрабатывается отдельно. Совокупные потребности в распределенных сборочных компонентах регистрируются в кластерном заказе рабочей зоны (CLSO). CLSO передаются в пакет Складирование. Вы можете посмотреть совокупные потребности в распределенных сборочных компонентах в сеансе Кластерный заказ рабочей зоны - Потребность в СК (tiasc7140m000). Чтобы распределить сборочные компоненты, выполните следующие шаги. Выберите свою основную линию в сеансе Сборочные линии (tiasl1530m000) и нажмите Потребность в сбор.компонентах в меню соответствующий. Нажмите Построение распред.сбор.компонентов. Запустится сеанс Построение распределения сборочных компонентов (tiasc7240m000). |