| # Использование модификаций в EDM Чтобы задать и использовать модификации в Управление конструкторскими данными, нужно воспользоваться модулем Модификация в Общие данные. Для установки данных обратитесь к разделу Настройка модификаций. Чтобы воспользоваться модификацией при конструировании изделия, выполните следующие шаги: Задайте конструкторскую спецификацию изделия (КСИ) в сеансе Конструкторская СИ (tiedm1110m000). Чтобы связать исключения со строкой СИ, выберите строку СИ и нажмите Исключения в меню соответствующий. Запустится сеанс Исключения (tcuef0105m000). Если конечное изделие уже задано, можно воспользоваться модификациями конечного изделия. Иначе можно воспользоваться модификациями конструкторских единиц. Исключения в КСИ служат для конструирования типовой разработки. По окончании разработки все исключения должны быть скопированы в ПСИ. Воспользуйтесь сеансом Копирование конструкторской СИ, чтобы скопировать КСИ и связанные с ней исключения в ПСИ. В ходе копирования LN предоставляет пользователю возможность заменить конструкторскую единицу в изделии серией модификаций с общим конечным изделием. Чтобы сделать так, LN запускает сеанс Перекомпоновка изделий - серии номеров модификаций (tcuef0201m000). В определенный момент времени должно быть задано общее конечное изделие. Это изделие, которое используется в строке заказа на продажу. Для ясности нужно связать серии изделие-модификации, все еще связанные с конструкторскими единицами, с конечным изделием. Воспользуйтесь сеансом Перекомпоновка изделий - серии номеров модификаций (tcuef0201m000) для перекомпоновки серий модификаций конструкторской единицы для конечного изделия. Запустить этот сеанс можно из меню соответствующий сеанса Изделия - серии номеров модификаций (tcuef0101m000). Конечная обработка конструкторских данных Если КСИ копируется в ПСИ с использованием сеанса Завершение конструкторских данных (tiedm3240m000), LN действует следующим образом. Если флаг Модификации для поставки в сеансе Изделия - Общие данные (tcibd0501m000) установлен для конечного изделия, LN не копирует Операторы действия. Связанные темы Обзор модификаций Настройка модификаций Исключения в модификации Взаимозаменяемость модификаций Обзор управления конструкторскими данными |