| # Копирование структуры станд.продукта в заказную структуру (tipcs2230m000) Используйте этот сеанс чтобы копирования структуры стандартного продукта в заказную структуру с целью поддержки проектного конструирования для заказного производства, связанной с клиентским заказом. Стандартное Изделие Введите код стандартного изделия, для которого вы хотите скопировать с структуру продукта в проект Этот код должен быть предварительно определен в сеансе Изделия - Общие данные (tcibd0501m000). Копир.только комп.,действующие для модификации Ссылочный номер, например, строки заказа на продажу или строки выходных результатов проекта, который используется для моделирования отклонений модифицируемого изделия. ЗаказноеИзделие Введите код заказного изделия, в которое должно копироваться стандартное изделие. Описание Описание целевого изделия. Использовать ссылоч.дату проекта Если этот флаг установлен,, прле ссылочной даты блокируется, поскольку ссылочная дата берется из исходного проекта. Если исходный проект не имеет ссылочной даты, LN выберет системное время. Использовать ссылоч.дату проекта Дата в этом поле определяет, что копируются только те компоненты структуры проекта, которые действуют на заданную дату. Метод Копиров. Производ. Структуры В этом поле можно выбрать, что копировать - весь продукт или только его первый уровень, или сделать процесс копирования интерактивным. Метод Копиров. Изделий Используя это поле, можно определить, что копировать - только стандартные-на-заказ изделия, стандартные-на-заказ изделия и изделия анонимного производителя или все изделия. Копир. Всех Компон. и Всех Параметров Если этот флаг установлен, модификация копируется из структуры стандартного продукта в заказную структуру. Можно ввести единицу, для которой вы хотите копировать модификацию. Исключения копируются для маршрутов и маршрутных операций, которые удовлетворяют условиям по дате модификации. Копировать связи К-единицы Если этот флаг установлен,, связи К-единицы копируются в заказную структуру. Связанные темы связи конструкторской единицы Альтернат. материал Если этот флаг установлен,, альтернативные материалы компонентов СИ также копируются. Если этот флаг сброшен,, процесс копирования игнорирует альтернативные материалы. Связанные темы Расходуемые и альтернативные материалы и заказные изделия Расходуемый материал Если этот флаг установлен,, расходуемые материалы компонентов СИ также копируются. Если этот флаг сброшен,, процесс копирования игнорирует расходуемые материалы. Связанные темы Расходуемые и альтернативные материалы и заказные изделия Генерация кодов нового изделия если существует заказное Изделие LN генерирует новый код изделия, когда вводится заказное изделие. Спрашивать Перед Генерир. Нового Кода Изделия Когда генерируется новый код изделия , LN просит подтвердить это действие. Копировать Копирует значения для выбранного диапазона. |