| # Копирование спецификации изделия Источник Можно выбрать изделие-источник, которое нужно скопировать в целевое изделие. Если нужно скопировать только несколько строк СИ, можно выбрать эти строки при помощи полей Позиция и Дата. Цель Можно выбрать целевое изделие, в которое нужно скопировать спецификацию. Целевое изделие уже должно быть определено в сеансе Изделия - Производство (tiipd0101m000). Изделия - Производство (tiipd0101m000) Копировать Можно выбрать, нужно ли копировать исключения, связи материал-маршрут и тексты СИ, связанные со спецификацией. Если изделие-источник является стандартным основным изделием, а целевое изделие представляет собой заказное или сконфигурированное изделие, и выбран флаг Связи материал-маршрут для копирования связей материала и маршрута, связи материал-маршрут копируются только для маршрута по умолчанию, так как к заказным изделиям применяется только маршрут по умолчанию. Связи материал-маршрут Связи материал-маршрут для маршрута по умолчанию копируются непосредственно в поле Операция в сеансе Спецификация изделия (tibom1110m000). Операция Спецификация изделия (tibom1110m000) Примечание Если имеются сходные изделия, сделанные по большей части из тех же компонентов, этот сеанс может быть очень полезным. Можно скопировать спецификацию изделия (источника) в другое изделие (цель). После копирования СИ можно отредактировать спецификацию целевого изделия при помощи сеансов: Спецификация изделия (tibom1110m000) Замена изделий в СИ (tibom1212m000) Связанные темы Структура многоуровневой СИ Обзор ссылочных указателей Ввод даты |