| # Триггеры обслуживания (tsmdm0169m100) Используйте этот сеанс чтобы определение алфавитно-цифровых переключателей обслуживания для набора переключателей обслуживания. Примечание При выполнении осмотра, LN проверяет применяемый набор переключателей обслуживания. Если измеряемое значение встречается с одним из переключателей обслуживания из набора, генерируется уведомление обслуживания. Связанные темы Осмотры и сценарии профилактического обслуживания Набор триггеров обслуживания Набор переключателей обслуживания, к которому принадлежит данный переключатель. Описание Описание или наименование кода. Триггер Уникальный идентификатор переключателя обслуживания . Триггер Значение для алфавитно-цифрового переключателя, которое переключает создание уведомления обслуживания . Значения алфавитно-цифрового измерения определенные для типа измерения набора переключателей обслуживания показываются списком. Сообщение триггера Код сообщ. переключателя Для значений алфавитно-цифрового измерения LN задает умолчания сообщ.переключателя из сеанса Алфавитно-цифровые значения измерения (tsmdm0166m000) Описание Описание или наименование кода. Рекомендация по умолчанию Рекомендация по умолчанию для переключателя обслуживания. LN определяет значение по умолчанию, только если выбран флаг умолчаний в сеансе Рекомендации (tsmdm0167m000) Рекомендация Описание или наименование кода. Дополнительная работа по умолчанию Базисная работа определенная как дополнительная работа по умолчанию для переключателя обслуживания. Описание Описание или наименование кода. |