| # Операции маршрутов (tirou1102m000) Используйте этот сеанс чтобы Основной операция данные по изготовляемому изделию и/или по маршруту. Маршрут состоит из одной или более операций, которые выполняются последовательно. Эти данные используются для расчета цикла заказа, при планировании производственных заказов, при калькуляции себестоимости и т.д. Аспекты производительности Установки в этой сессии могут влиять на производительность системы и рост базы данных. За дополнительной информацией обратитесь к Микромаршрут. Связанные темы Место и функции операций Ввод маршрута Микромаршрут Отходы и выход продукции Циклы производственных заказов (размер партии передачи) Субподрядные изделия обслуживания в Снабжении Изгот. изделие Код изготовляемого изделия. Если это поле пусто, то маршрут является стандартным. Код изготовляемого изделия также должен быть введен в сеансе Изделия - Производство (tiipd0101m000). Изделия - Производство (tiipd0101m000) Если нужно определить операции для стандартного маршрута, то нужно оставить это поле пустым. Связанные темы Стандартный маршрут Цикл заказа Время производства изделия, выраженное в часах или днях на основе времени элементов выполнения заказов, определенных в операциях маршрутизации. Ввести цикл заказа можно, выбрав пункт Обновление Обновить цикл... в детальной сессии соответствующий для этого сеанса, или кликните Обновление цикла заказа в детальной сессии Изделия - Производство (tiipd0101m000). Примечание Значение этого поля вычисляется на основе данных маршрута, введенных в этом сеансе. Цикл заказа, основанный на времени цикла и других значениях, умножается на оптимальный объем заказа, указанный в данных по заказу изделия. Связанные темы Циклы производственных заказов (размер партии передачи) Маршрут Последовательность операций, требуемая для производства изделия. Для каждой операции указываются - задание, механизм, рабочий центр, а также информация о времени наладки и времени цикла. Ед. маршрута Количество изготавливаемого изделия, на котором основывается маршрут. Объем маршрута позволяет включить очень малые значения времени операции в маршруте изделия. Пример
Объем маршрута | 100
Время цикла | 60 Минут
За период времени 60 минут, производится 100 изделий. Следовательно, время операции одного изделия составляет 0.6 минут. Единица Запасов Единицы, в которых записан запас, например, штука, килограмм, коробка по 12 штук или метр. Единица запасов также используется как базовая единица коэффициентов перевода единиц измерения, особенно тех, которые относятся к единицам заказа и единицам цены заказов на закупку или продажу. Эти преобразования всегда используют единицу запасов в качестве базовой единицы. Поэтому единица запасов применима ко всем типам изделий, включая типы изделий, которые не могут храниться в запасах. Начальная операция Если операция не следует за какой-либо другой операцией, данное поле показывает индикатор начальной операции. Связанные темы Сетевые маршруты Конечная операция Если операция является последней операцией, данное поле показывает индикатор конечной операции. Связанные темы Сетевые маршруты Операция Один из шагов технологического процесса для производства изделия. При выполнении технологической операции используются следующие данные: Задание. Например, распилка. Механизм, используемый для выполнения задания. Например, пилорама. Место выполнения задания (рабочий центр). Например, столярная мастерская. Количество работников для выполнения задания. Эти данные используются для расчета времени выполнения заказа, планирования производственных заказов и расчета затрат. / Порядковый номер операции. Этот номер базируется на дате действия и используется для различия операций. Диапазон дат действия операции используется в: Планирование предприятия Расчет себестоимости Цеховое управление Следующая операция Если вы определяете сетевой технологический маршрут, операция, указанная в этом поле, должна выполняться следом за текущей операцией. Это поле видимо если Допуск параллельных операций в маршруте в сессии Параметры Маршрутов (tirou0100m000) выбраны. Обычный Технологический маршрут Если вы определяете сетевой технологический маршрут, Следующая операция поле должно быть 0 (ноль) для всех операций маршрутов. В этом случае операции выполняются в порядке номеров операций, например, 10 - 15 - 20 - 40. Сетевые маршруты Сетевой маршрут Если задается сетевой маршрут, применяются следующие условия: Только одна операция является конечной операцией. Для последней операции поле Следующая операция нулевое. Следующая операция это 0 (ноль). Номер операции следующей операции должен быть больше, чем номер текущей операции. Например, операция 40 не должна следовать за операцией 50. LN ERP LN автоматически эти условия не проверяет. Для проверки соответствия маршрута этим условиям нужно в меню Дополнения нажать Валидация последовательности. соответствующий Валидация последовательности Когда производственный заказ создан, LN при создании производственного заказа система ERP LN проверяет маршрут и останавливает процесс, если маршрут некорректен. Связанные темы Сетевые маршруты Данные задания Задание Работа по производству или ремонту изделия. Например, распиловка, сверление или покраска. Задание выполняется в рабочем центре, и может быть связано с механизмом. Рабочий центр Умодчание рабочий центр место выполнения задания (рабочий центр). Можно выбрать другой рабочий центр. Механизм Механизм механизм, используемый для выполнения операции. Время выполнения операции Время ожидания Период времени, в течение которого заказ остается в рабочем центре перед наладкой и выполнением работы. Связанные темы Циклы производственных заказов (размер партии передачи) Время ожидания Единица времени, в которой выражается время ожидания. время ожидания. Если единица времени - Часы, то можно ввести дробное значение. Часы Если единица времени Дни, LN округляет введенные значения до целого числа. Связанные темы Циклы производственных заказов (размер партии передачи) Фиксированное время наладки Независимое от последовательности время, необходимое для наладки или смены механизма перед запуском. Среднее время наладки[мин] Время, которое требуется для наладки или переключения механизма перед началом работы механизма. Время наладки может быть большим, например, если вы выполняете переналадку для смены использования белой краски на черную. Время наладки может быть небольшим, например, если вы выполняете переналадку для смены использования белой краски на желтую. Время наладки должно представлять усредненное значение всех возможных времен наладки. Производительность Число изделий, для которого может быть выполнено задание за единицу времени. Единица производительности из сессии Параметры Маршрутов (tirou0100m000) сессии), для комбинации X-значение по оси и по оси Y-значения из нормативная таблица. Рассчитать производительность можно двумя способами: Если поле Исп. Производительн. в сессии Параметры Маршрутов (tirou0100m000) сеанс установлен, вы можете вычислить скорость производства при увеличении Расчет нормативного времени (tirou0230m000). Если данный флаг снят, можно ввести объем партии в поле Объем партии. Время цикла [мин] можно ввести значение в поле Время цикла [Мин] , и рассчитать производительность, нажав кнопку Рассчитать Норму. Примечание Если поле Исп. Производительн. в сессии Параметры Маршрутов (tirou0100m000) примечание Это поле нельзя изменить. Связанные темы Расчет на основе нормативных таблиц Расчет производительности и времени цикла на базе нормативных таблиц / Единица измерения для выражения физического количества времени. Время цикла [мин] В LN это время между завершением двух отдельных производимых единиц. Например, время цикла сборки мотора с производительностью 120 единиц в час составляет 30 секунд. Время цикла также равно времени, в течении которого продукт находится в одной зоне сборочной линии, или время, в течении которого выполняется операция с изделием на рабочей зоне (исключая время наладки). Из этого поля можно перейти в сеанс Расчет нормативного времени (tirou0230m000) рассчитывается производительность. Связанные темы Расчет производительности и времени цикла на базе нормативных таблиц Расчет на основе нормативных таблиц Задержка передачи Время, в течение которого заказ остается в рабочем центре после завершения операции, до момента передачи на следующую операцию. LN не использует календарь для планирования времени задержки. Планирование времени задержки основано на графике - 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. Типичным примером является время на сушку после нанесения краски. Связанные темы Циклы производственных заказов (размер партии передачи) Время перемещения Время, в течение которого полуфабрикат находится в пути между одной и другой операцией. После последней операции, временем перемещения является время передачи законченной продукции на склад. Время перемещения это один из временных элементов LN в соответствии планирует особый календарь. Связанные темы Циклы производственных заказов (размер партии передачи) Детали выполнения Занятость персонала при наладке Количество работников, необходимое для наладки оборудования перед операцией. Количество человек, необходимое для выполнения операции. Персонал для производства поле. Персонал для производства Количество человек, необходимое для выполнения операции. Количество человек, необходимое для выполнения операции. Занятость персонала при наладке поле. Подробнее об изменении значения этого поля см. в справке сеанса Производственное планирование (tisfc0110m000). Операции маршрутов (tirou1102m000). Машино-емкость Число механизмов, требующееся для выполнения операции. Подробнее об изменении значения этого поля см. в справке сеанса Производственное планирование (tisfc0110m000). Операции маршрутов (tirou1102m000). Это поле включено когда вы определите механизм для выбранного рабочего центра в детальной сессии Задания (tirou0103m000). Фиксированная длительность Обозначает, является ли производственное время фиксированным или зависит от объема заказа. Если время производства имеет фиксированную длительность, тогда это время равно времени цикла. Если время производства не фиксировано, время цикла умножается на объем заказа. Например, испечь одну буханку хлеба занимает один час. При фиксированной длительности, для того чтобы испечь 100 буханок сразу, также, потребуется один час. Действ. зак.на изменение Заказ на изменение (CO) который определяет Действует С для операции. Кликните ... запускает сессию Заказ на изменение (dmchm0150m005). План-базис Если этот флаг установлен, материалы и/или часы используются в течении операции автоматически списываются после операции отчет выполнен. Номерные изделия Номерные изделия могут только списываться если в детальной сессии Изделия - Складирование (whwmd4500m000) флаг Учет серийных номеров в запасах не был выбран, и поле Регистрация выпуска серийных N. по Исполнению это Да. Во всех прочих случаях номерные изделия нельзя списать по план-базису. Если номерное изделие является партионно-контролируемым, партия, из которой берутся изделия для списания по план-базису, определяется на основе метода отпуска (LIFO, FIFO), заданного в детальном сеансе Изделия - Складирование (whwmd4500m000). LIFO - ЛИФО FIFO - ФИФО Изделия - Складирование (whwmd4500m000) Связанные темы Списание по план-базису Обзор номерных изделий Действует с The date when the validity period of an entity starts. In the case of effectivity control the reference date is checked against the effective date. If the reference date is greater than or equal to the effective date the configuration entity is valid. Связанные темы Дата вступления в силу для материалов и операций Отчетн.операция Если этот флаг установлен, Операция отчетная операция. Обрабатывается Управлением изменениями Если этот флаг установлен, если этот флаг выбран, то операция находится под контролем Управления изменениями. Если заказ на изменение прикрепляется к данной операции, и заказ еще не подтвержден, то система ERP выбирает этот флаг. LN Управление изменениями отслеживает действие дат действия для операций для определенной процедуры. Прям.пополн. при завершен. Если этот флаг установлен, прямая поставка материала (DMS) если этот флаг установлен, то будет выполнено планирование прямого пополнения материалов (ППМ) при отчете о завершении операции. Связанные темы Прямое пополнение материалами (ППМ) Стандарт.конфигурация Если этот флаг установлен, если этот флаг выбран, то маршрут является частью стандартной конфигурации изделия. Затраты, относящиеся к маршруту, включаются в стандартную себестоимость изделия. Если поле Стандарт.конфигурация если флаг Стандартная конфигурация не выбран, то маршрут не является частью стандартной конфигурации изделия. Затраты, относящиеся к маршруту, не включаются в стандартную себестоимость изделия. Стандарт.конфигурация в кобинации с настройками флага Действ. в сессии Исключения (tcuef0105m000) отображает строка СИ, используемые для дополнительной модификации. Если поле Стандарт.конфигурация если этот флаг установлен, Действ. если выбран флаг Стандартная конфигурация , и не выбран флаг Действующий для исключения, связанного с маршрутом, маршрут не будет использоваться для соответствующей спецификации или потребности. Если поле Стандарт.конфигурация не был выбран, и поле Действ. если выбран флаг Стандартная конфигурация , и не выбран флаг Действующий для исключения, связанного с маршрутом, маршрут не будет использоваться для соответствующей спецификации или потребности. Примечание Примечание Если к маршруту подключено исключение, но вы не хотите использовать исключение, например, для продажи запасных частей, или для конечных изделий, которые не являются модифицируемыми, то можно очистить этот флаг. Связанные темы Обзор модификаций Исключения присутствуют Если этот флаг установлен, если выбран этот флаг, исключения связываются с этим маршрутом. Другими словами, маршрут управляется модификациями. Если исключения удаляются в модуле Управление модификациями, данный флаг очищается. Модификация флаг не выбран для внешних поставок. Примечание Для стандартного маршрута невозможно определить исключения. Стандарт.конфигурация флаг и Исключения присутствуют флаг Стандартная конфигурация и флаг Исключения присутствуют не могут быть выбраны одновременно. Связанные темы Обзор модификаций Количество отходов Неиспользованные материалы или брак промежуточного производства, например, по причине дефектных компонентов или потери продукции при раскрое или нарезке. Валовые материальные потребности и/или количество на входе в операцию должны быть увеличены для компенсации ожидаемых отходов. При работе с СИ можно задавать отходы как процент от чистых материальных потребностей (коэффициент отходов) или как фиксированное количество (количество отходов). Количество отходов, в основном, задается для определения величины материалов, которое выбывает в отходы каждый раз при начале производства, например, при тестировании оборудования. Для операции вы можете задать отходы только в виде фиксированного количества. Тип выхода Определяет каким образом потери продукции выбывают из производства в случае, когда значение процента выхода меньше 100%. Используются два типа выхода: Дискретный Потери продукции регистрируются как забракованная продукция. Непрерывный Потери продукции происходят постоянно, например, по причине испарения. Допустимые значения Тип выхода Процент выхода Годное для использования выходное количество из операции, выраженное в процентах от входного количества. Пример 1: Операция изготовления электрических лампочек имеет выход 98 %. Таким образом, из 100 произведенных лампочек только 98 штук, в среднем, пригодны для использования. Остальные лампочки являются дефектными и в дальнейшем бракуются. Пример 2: Стальная проволока скручивается для производства кабеля. При скручивание кабель становится на 10% короче, чем длина проволоки, из которой он был скручен. Таким образом, значением выхода будет 90%. Дополнительная информация Используйте данное поле для ввода дополнительной информации. Норм.коэф.субподряда Коэффициент нормы затрат на субподряд вместе с базовой нормой субподряда, определяют затраты на субподряд. Значение данного поля зависит от метода калькуляции субподрядных затрат, заданного в сеансе Нормы затрат на субподряд (ticpr1160m000) . Нормы затрат на субподряд (ticpr1160m000) Если это поле читается Норма затрат на операцию, следующие конструкции возможны. Можно определить базовую норму субподряда и затем определить базовую норму для каждой операции. Пример Норма на субподряд - 100 Норм.коэф.субподряда - 2 В ИТОГО: стоимость для Субподряд - 200 Недейств.Зак.Измен. Заказ на Изменение (CO) заказ на изменения, который определяет дату окончания действия строки СИ. Кликните ... запускает сессию Заказ на изменение (dmchm0150m005). Действует до Дата, начиная с которой, операция не является действующей. Последняя возможная Дата окончания - 19 января 2038 года. Если вы не ввели Действует до, Связанные темы Дата вступления в силу для материалов и операций Партия передачи меньше производств.партии Партия передачи меньше производств.партии Количество или процент изделий, для которого операция должна быть закончена прежде, чем вы сможете начать новую операцию. Даже, если операция еще не завершена для всех изделий в производственном заказе, вы можете начать следующую операцию для изделий, которые уже закончены. В производственной среде, в которой используется Канбан, партия передачи равна размеру партии Канбан . Партия передачи заменяет ранее использовавшуюся концепцию процента перекрытия операции. Если этот флаг установлен, если выбран этот флаг, следующую операцию можно запустить до завершения производственного пакета. Следовательно, в это поле должно быть введено значение. Размер партии передачи значение в поле Размер пакета передачи указывает на возможный момент запуска следующей операции. Если этот флаг сброшен, если этот флаг не выбран, следующая операция запускается по завершении производственного пакета. Если поле Метод передачи партий из сессии Параметры Маршрутов (tirou0100m000) это Количество, вы должны тип кол-ва в поле Размер партии передачи поле. Если поле Метод передачи партий это Проценты, вы должны тип кол-ва в поле Размер партии передачи Количество или процент изделий, для которого операция должна быть закончена прежде, чем вы сможете начать новую операцию. Даже, если операция еще не завершена для всех изделий в производственном заказе, вы можете начать следующую операцию для изделий, которые уже закончены. В производственной среде, в которой используется Канбан, партия передачи равна размеру партии Канбан . Партия передачи заменяет ранее использовавшуюся концепцию процента перекрытия операции. Если поле Метод передачи партий из сессии Параметры Маршрутов (tirou0100m000) это Количество, вы должны тип кол-ва в поле Если поле Метод передачи партий это Проценты, вы должны тип кол-ва в поле Связанные темы Циклы производственных заказов (размер партии передачи) Работа Из этого поля можно перейти в сеанс Работы (tipcs4101m000) выбрать работу. Работа может быть операцией в сетевом планировании. Тара Емкость, которая используется для хранения и перемещения материалов. Метод упаковки Метод отгрузки, как обрабатывать изделия в таре. Например, укладывать не более чем в 10 рядов. Кол. в контейнере Количество изделий, уложенное в контейнер. тара. Кол-во Канбан Номер канбан количество канбан, которое используется в вытягивающей системе. Примечание Ярлыки в производстве Описание Канбан Описание опции. канбан описание межоперационной канбан, которое является идентификатором для канбан. Местонахождение Место, где выполняется операция. Субподряд Норм.коэф.субподряда Коэффициент нормы затрат на субподряд вместе с базовой нормой субподряда, определяют затраты на субподряд. Значение данного поля зависит от метода калькуляции субподрядных затрат, заданного в сеансе Нормы затрат на субподряд (ticpr1160m000) . Нормы затрат на субподряд (ticpr1160m000) Если это поле читается Норма затрат на операцию, следующие конструкции возможны. Можно определить базовую норму субподряда и затем определить базовую норму для каждой операции. Пример Норма на субподряд - 100 Норм.коэф.субподряда - 2 В ИТОГО: стоимость для Субподряд - 200 Субподряд с материальным потоком Если этот флаг установлен, LN если этот флаг установлен, система ERP LN поддерживает физический и административный поток материала и полуфабрикатов к субподрядчику. Полуфабрикат Промежуточный продукт производственного процесса, который не хранится и не продается в качестве конечного изделия, а сразу передается на следующую операцию. В случае субподряда изготовитель может отправить полуфабрикат субподрядчику, чтобы тот выполнил работу над полуфабрикатом. Этот полуфабрикат имеет свой собственный код изделия, заданный в модуле Базовые данные изделия. После завершения работы субподрядчик отправляет полуфабрикат обратно изготовителю. Этот переработанный полуфабрикат также имеет свой собственный код изделия, заданный в модуле Базовые данные изделия. Склад полуфабриката Склад, из которого полуфабрикат отправляется или на который он поступает. Заявка Номер заявка на закупку Копировать Запускает сессию Копировать технологический маршрут (tirou2201m000) запускает сеанс Копирование технологического маршрута (tirou2201m000), в котором можно копировать операции одного маршрута в другой. Спецификация изделия Запускает сессию Спецификация изделия (tibom1110m000) Сеанс, в котором млжете определить и поддержать спецификация изделия. Связи задания Запускает сессию Связь заданий (tirou0104m000) запускает сеанс Связь заданий (tirou0104m000), в котором можно посмотреть и изменить связи заданий. Связи заданий - Инструмент Запускает сессию Связь заданий - Инструмент (tirou0115m000) запускает сеанс Связь заданий (tirou0104m000), в котором можно посмотреть и изменить связи заданий. Шаг Операции Использует эту команду для связи операция шаги к технологический маршрут операции в детальной сессии Шаги операции (tirou1105m000). Исключения Запускает сессию Исключения (tcuef0105m000) Сеанс, в котором млжете определить и поддержать исключения для меню дополнение Операция маршрута. Переменная процесса Использует эту команду для связи процесс переменная к технологический маршрут операции в детальной сессии Операция (шаг) - Переменные процесса (tirou1111m000). Инструмент Данная команда используется для привязки инструментов непосредственно к операции маршрута в сеансе Операции/шаг операции - Инструмент (tirou1110m000). Операция/шаг операции - Инструменты (tirou1110m000) Классы/состояния наладки Запускает сессию Состояния и классы наладки по операции маршрута (tirou1104m000). Инструкции Данная команда используется для привязки инструкций непосредственно к операции маршрута в сеансе Операция (шаг) - Инструкции (tirou1112m000). Операция (шаг) - Инструкции (tirou1112m000) Показать все операции Показывает все операции. Показать действ. операции Показывает операции которые действуют. Валидация последовательности Значение для Следующая операция поле. Валидация субподрядных настроек операций маршрута Запускает сессию Валидация субподрядных настроек операций маршрута (tirou1215m000). Связи фиктивных маршрутов Запускает сессию Связи фиктивных маршрутов (tirou1103m000). Удаление времен ожидания, задержки и передачи Запускает сессию Удаление времен ожидания, задержки и передачи (tirou1220m000). Генерировать заявку на закупку генерирует a Субподряд заявка на закупку. Расчет производительности Расчет "узкого" рабочего центра и производительности Обновить цикл... Запускает сессию Обновление циклов заказов (tirou1202m000). Значение для Цикл заказа обновлено. |