| # Данные пейджера (tsmdm1170m000) Используйте этот сеанс чтобы данный сеанс используется для перечисления и изменения деталей устройства пейджинговой связи. Примечание Сообщения на пейджер отсылаются посредством сеансе Диспетчерский контроль (tssoc2105m009). Выбранная схема сообщения определяет информацию, посылаемую работникам. В сеансе Параметры заказов на обслуживание (tssoc0100m000) можно указать место, куда LN архивирует все посылаемые сообщения пейджера. Можно получить доступ к этому сеансу, только если выбран флаг Оповещение активно в сеансе Общие параметры обслуживания и ремонта (tsmdm0100m000) Работник обслуживания Код работника, использующего пейджер. Работник обслуживания Имя работника, использующего пейджер. Тип оборудования Тип пейджингового устройства. Пейджер Код пейджингового устройства. Номер Номер вызова пейджера. PIN номер PIN номер пейджера. Тип пейджера Тип сообщений, принимаемых пейджером. Схема сообщения Код схемы сообщения пейджера. Схема сообщения Описание или наименование схемы сообщения. Пейджингов.оператор Код системы предоставления пейджинговых услуг, которая служит в качестве шлюза в пейджинговую сеть. Пейджингов.оператор Код пейджингового оператора, выбранного из сеанса Контрагенты (tccom4500m000). Активный Если этот флаг установлен, если данный флаг выбран, пейджер мб использован. Если этот флаг сброшен, если данный флаг сброшен, пейджер не используется. Примечание Данный флаг можно установить или сбросить только в детальном сеансе. Текст данных пейджера Если этот флаг установлен, если этот флаг установлен, то присутствует некоторый текст с дополнительными деталями по пейджинговому устройству. |