| # Брак производственных заказов Если изделие, изготовленное по производственному заказу, дефектное или ниже требуемого качества, необходимо отчитаться о нем как о бракованном. Чтобы отчитаться об изделии как о бракованном, нужно ввести бракованное количество в поле Брак детального сеанса Отчет о завершенных операциях (tisfc0130m000). Можно отчитаться о бракованных количествах на каждой операции производственного заказа. Если у производственного заказа отсутствуют операции, то отчитаться о бракованных изделиях можно в сеансе Отчет о завершении заказов (tisfc0520m000). Если продукция контролируется путем использования разрушающего теста, отбракованное количество не может быть меньше тестировавшегося количества. Отходы и выход продукции В процессе производства иногда приходится планировать изготовление большего количества продукта, чем в действительности требуется, поскольку часть продукции может оказаться несоответствующей техническим требованиям. Некоторые компоненты могут оказаться бракованными или неподходящими для производства. Эти ситуации моделируются при помощи понятий отхода и выхода (продукции). Дополнительную информацию см. в Отходы и выход продукции. Причина отбраковки Если поле Исп.коды причин для бракованных изделий в сеансе Параметры SFC (tisfc0500m000) имеет значение Опционно или Обязательно, и вы отчитываетесь о завершении операции в то время, как количество брака больше или меньше запланированного количества брака, вы можете указать причину отбраковки. Используйте причину с типом причины Брак результата производства. Для задания причины отбраковки используется сеанс Причины (tcmcs0105m000). Запланированный объем брака Запланированный объем брака основывается на запланированных отходе и выходе. Если тип выхода- Непрерывный, запланированный объем брака - нулевой (0). Тип выхода можно задать в сеансе Операции маршрутов (tirou1102m000). Если тип выхода - Дискретный, запланированный объем брака вычисляется следующим образом:
    Запланированный объем брака = ((Запланированный вход - Отходы) * (1 - Процент выхода/100)) + Отходы.
Записанные причины можно использовать для процессов повышения качества. Переделка Если продукт производственного заказа не имеет приемлемого качества, но может быть отремонтирован, можно отчитаться о его завершении и создать заказ на переделку. Более подробную информацию см. в Заказы на переделку. Анализ бракованных изделий Для печати количеств бракованных изделий используется сеанс Печать брака (tisfc0403m000). Отчет показывает отбракованные количества и причины отбраковки. Отчет показывает, на какой операции, на каком задании и в каком рабочем центре возник брак. Можно, например, напечатать весь брак на определенном механизме. Для анализа ретроспективы брака используется сеанс Печать ретроспективы брака (ticst3403m000). Склад для брака Альтернативным подходом к бракованным изделиям является отчет о них как о завершенных, но помещение их на отдельный склад. Чтобы процесс планирования в LN не учитывал бракованные изделия как доступные, их можно хранить на складе, который игнорируется Планирование предприятия. Чтобы задать склад, игнорируемый Планирование предприятия, нужно задать склад в сеансе Склады (tcmcs0503m000) и сбросить флаг Включить в Планир.Предпр.. Связанные темы Отчет о завершении Отчет о завершении операций Производственные операции Отчет о завершенных и отбракованных количествах Отходы и выход продукции Заказы на переделку |