| # Печать правил наборов триггеров обслуживания (tsmdm0476m000) Используйте этот сеанс чтобы печать правил набора переключателей обслуживания для заданного диапазона типов измерения и позиции. Связанные темы Осмотры и сценарии профилактического обслуживания Тип измерения Поля С и По задают диапазон: типов измерения:. Тип измерения Поля С и По задают диапазон: типов измерения:. Позиция Поля С и По задают диапазон: позиций Позиция Поля С и По задают диапазон: позиций |