| # Печать многоуровневых СИ (сводных) (tibom1414m000) Используйте этот сеанс чтобы распечатки сжатой многоуровневой производственной спецификации, на которую ссылаются как на сводную спецификацию изделия. Для каждого изготавливаемого изделия в распечатанной производственной спецификации показаны коды изделия для закупаемых изделий в алфавитно-цифровом порядке. Если изделие в производственной спецификации появляется более одного раза, оно распечатывается только единожды. Соответствующими количествами в таком случае будут итоговые количества для изделия. Разница между валовыми и нетто количествами возникает из-за Отходы и выход продукции в маршрутных операциях и из-за отходов по СИ. Если нужно распечатать одноуровневую СИ, можно использовать сеанс Печать спецификации изделия (tibom1410m000). Если нужно распечатать подробную многоуровневую СИ, можно использовать сеанс Печать спецификации изделия (многоуровневой) (tibom1411m000). Связанные темы Структура сводной СИ Конфигурация Данное поле используется, чтобы определить, какие строки СИ будут распечатаны. От изделия Изделие, которое возникает в любом модуле пакета Производство. Производство Это закупаемое, изготовляемое или типовое изделие, которое используется в типовой/производственной спецификации изделий или в типовом/производственном маршруте. Изделие, которое возникает в любом модуле пакета Производство. Это может быть либо закупаемое изделие, либо изготавливаемое изделие. До изделия Изделие, которое возникает в любом модуле пакета Производство. Производство Это закупаемое, изготовляемое или типовое изделие, которое используется в типовой/производственной спецификации изделий или в типовом/производственном маршруте. Модификация Ссылочный номер, например, строки заказа на продажу или строки выходных результатов проекта, который используется для моделирования отклонений модифицируемого изделия. Связанные темы Обзор модификаций Проверка допустим. компонента/маршрута Если этот флаг установлен, LN будет проверять, действительны ли изделия компонента и маршрут на дату, указанную в поле Контроль готовности компонентов и маршрутов по дате. Если этот флаг установлен,, необходимо заполнить дату в поле Проверка допустим. компонента/маршрута. Проверка допустим. компонента/маршрута Введите дату, для которой вы хотите проверить допустимость компонентов. Если выбран флаг Проверка допустимости компонента/маршрута, то можно ввести дату. Раскрыть закупаемые СИ Если этот флаг установлен,, распечатываются разузлованные СИ закупаемых изделий. Печать операций Если этот флаг установлен,, для каждого изделия-компонента распечатываются операции маршрута. По каждой операции распечатываются человеко- и машино-часы. Сортировать по размерам компонентов Если этот флаг установлен, LN будет сортировать изделия по размеру изделия (длина и ширина). Длину и ширину можно задать в сеансе Спецификация изделия (tibom1110m000). Другими словами, одно и то же изделие может появляться в распечатке несколько раз. Печать текстов изделия Если этот флаг установлен,, распечатываются любые тексты, связанные с изделиями. Чтобы создать или отредактировать текст изделия: Запустите сеанс Изделия - Общие данные (tcibd0501m000). Дважды щелкните на изделии. Нажмите кнопку "Текст". Использовать объем заказа по умолчанию Если этот флаг установлен,, размер партии берется в качестве объема заказа по умолчанию. Если этот флаг сброшен,, можно ввести объем партии в поле Объем партии. Язык печати для текстов Введите код для языка, на котором нужно распечатать предварительно выбранные тексты. Если ни один из флагов для распечатки текстов не выбран, код ввести невозможно. Объем партии Если необходимо создать партию, которая содержит больше одного изделия, можно использовать данное поле для расчета количества изделий в спецификации. Значение по умолчанию 00 Например, если вводится 10, объемы, распечатываемые в сводной СИ, будут в 10 раз больше, чем если бы объем партии был равен единице. Данное поле можно использовать только в том случае, если выбран флаг Использовать объем заказа по умолчанию. |