| # Структура изделия (tscfg1110m000) Используйте этот сеанс чтобы работы со структурами изделий для единицы обслуживания. Если установлен флаг Активные функц. элементы в сеансе Общие параметры обслуживания и ремонта (tsmdm0100m000), то в структурах изделий можно использовать функциональный элемент. Команда Уровень вверх при запуске сеанса всегда недоступна, так как у дочернего изделия может присутствовать более одного родительского изделия. Для просмотра структур изделий на более высоком уровне следует использовать сеанс Структура изделия - Применяемость компонентов (tscfg1510m100). Можно использовать команду Показ дерева для просмотра структуры изделия посредством оболочки графического навигатора (GBF). Из структуры изделия можно создать физическую структуру. Связанные темы Создание структуры изделия из стандартной производственной СИ Изменение структуры изделия Создание физической структуры из структуры изделия Использование функциональных элементов Родительское изделие Единица (изделие) обслуживания, для которого определена физическая структура. Данное изделие может использоваться также и в других структурах изделий. Описание Описание или наименование родительского изделия. Позиция Номер позиции дочернего изделия или дочернего компонента в структуре. Значение по умолчанию Нумерация Последовательность Порядковый номер в уровне структуры. Порядковый номер позволяет задавать более одного дочернего изделия на каждой позиции и отслеживать изменения в структуре изделия. Изделие Изделие, являющееся частью родительского изделия. Примечание Проектный сегмент сегментации кода изделия в данном сеансе не применяется. Связанные темы Отношения родитель/потомок Описание Описание или наименование дочернего изделия. Количество Количество данного конкретного дочернего изделия, являющегося частью родительского изделия. Примечание Значением по умолчанию является единица. Количество Единица запасов дочернего изделия, заданная в сеансе Изделия - Общие данные (tcibd0501m000). Функцион.элемент Наименование или описание функционального элемента. Функцион.элемент Функциональный элемент, к которому относится изделие (компонент) в структуре изделия. Примечание Функциональные элементы могут использоваться в структурах изделий, если в сеансе Общие параметры обслуживания и ремонта (tsmdm0100m000) установлен флаг Активные функц. элементы. Ссылочный указатель Обозначает место для установки компонента изделия, например, где необходимо выполнить монтаж электронного компонента на печатной плате. Ссылочные указатели часто применяются в электронике, их источником может являться станция Автоматизированного проектирования (Computer-Aided Design - CAD). Примечание Если ссылочные указатели в строке СИ изделия отсутствуют, то в сеансе Структура изделия (tscfg1110m000) создается только одна строка изделия. Если ссылочные указатели в строке СИ изделия присутствуют, то строки изделия создаются для каждой пары (изделие, ссылочный указатель) в сеансе Структура изделия (tscfg1110m000). Пример Если значение поля Нетто кол-во в строке СИ изделия 4, то максимальное число ссылочных указателей, которые могут соответствовать изделию, также 4. В сеансе Структура изделия (tscfg1110m000) для каждой пары изделие/ссылочный указатель создается отдельная строка. Если ввести 2 в поле Нетто кол-во сеанса Спецификация изделия (tibom1110m000) и ввести только один ссылочный указатель в сеансе Ссылочные указатели по СИ (tibom0120m000)), то в сеансе Структура изделия (tscfg1110m000) будут созданы две строки - одна строка для пары (изделие, ссылочный указатель), и одна строка для изделия. Не существует однозначного соответствия между спецификацией изделия (СИ) и структурой изделия из-за поля Нетто кол-во в сеансе Спецификация изделия (tibom1110m000) и поля Количество в сеансе Ссылочные указатели по СИ (tibom0120m000). Эти строки СИ копируются в сеанс Структура изделия (tscfg1110m000) при нажатии кнопки Создать в сеансе Создание структуры изделия из стандартной ПСИ (tscfg1210m200). Связанные темы Обзор ссылочных указателей Описание Описание или наименование кода. рЭто может быть, например, код, который выражает место, где необходимо монтировать изделие-компонент. Действует с Дата, когда отношение родитель-потомок становится активным. Действует до Дата, когда отношение родитель-потомок теряет силу. Примечание Время окончания действия не может быть раньше времени начала действия. Текст Текст (дополнительный) Изображение родит.изделия Изображение родительского изделия производится по умолчанию из сеанса Изделие - Общие данные (tcibd0101s000). Примечание Если стоять на детальных данных отдельной строки, изображение дочерних изделий, которые относятся к этой строке, будет показано на закладке Изображение. Применяемость компонентов Показываются изделия, являющиеся родительскими изделиями для изделия, выбранного в обзорном сеансе. Все перечисленные изделия содержат выбранное изделие в качестве компонента. Создание структуры изделия из стандартной ПСИ Запускается сеанс Создание структуры изделия из стандартной ПСИ (tscfg1210m200). Замена изделия в структуре изделия Запускается сеанс Замена изделия в структуре изделия (tscfg1210m000). Создать физич.структуру Запускается сеанс Создание физической структуры (tscfg2210m000). Уровень вверх Показывается родительское изделие на один уровень вверх. Если текущее родительское изделие является изделием самого верхнего уровня структуры, то эта команда недоступна. Уровень вниз Показываются компоненты дочернего изделия текущей структуры. Чтобы эта команда стала доступной, в структуре необходимо выбрать строку. Показ всех Показываются все изделия в структуре. Показ только действующих Показываются только действующие изделия. Показ дерева Структура изделия показывается в графическом виде. |