| # Сборочные СИ и операции (tiapl2120s000) Используйте этот сеанс чтобы просмотра и изменения сборочных компонентов, операций и рабочих зон линии, требуемых для определенного инженерного модуля. Связанные темы Обзор планирования сборки Инженерный модуль Код инженерного модуля, для которого в этом сеансе показываются требуемые сборочные компоненты и операции. Номер позиции Номер позиции строки, содержащей в текущем сеансе выровненные сборочные компоненты и операции. По-умолчанию, LN показывает последний используемый номер позиции, плюс 10. Эта процедура определяет последовательность 10, 20, 30, и т.д. Нумерация позиций не имеет ограничений. Порядков. номер Порядковый номер - это часть номера позиции. Вы можете использовать порядковые номера для создания вариантов записи, например, с другой ссылочной датой или исключением. Дата действия Дата, с которой показываемая информация, такая как сборочный компонент, количество и т.д., становится действующей для выбранного инженерного модуля. Примечание Перекрытия действия допускаются. Дата действия должна быть прежде чем Действ. до Если используется исключение, то информация действует, если действительны и даты действия, и исключение. Действ. до Дата, до которой показываемая информация, такая как сборочный компонент, количество и т.д., действует для выбранного инженерного модуля. Примечание Перекрытия действия допускаются. Дата действия должна быть прежде чем Действ. до Если используется исключение, то информация действует, если действительны и даты действия, и исключение. Стандартная конфигур. Если этот флаг установлен,, то показываемая информация является частью стандартной конфигурации. Стандартная конфигурация определяет, какие сборочные компоненты, операции и т.д., всегда должны использоваться для этого инженерного модуля, только если исключение не отвергает стандартную конфигурацию. Связанные темы Исключения в модификации Исключения присутствуют Если этот флаг установлен,, исключение прикрепляется к показываемой информации. Вы не можете установить или снять этот флаг, вы должны выбрать исключение в сеансе Исключения (tcuef0105m000). Нажмите Исключения для перехода в этот сеанс. Если этот флаг не установлен, то установлен флаг Стандартная конфигур.. Связанные темы Исключения в модификации Сборочн.комп. Сборочный компонент, используемый для выбранного инженерного модуля. Следующие условия применяются для сборочного компонента: Тип изделия должен быть Изготовляемое или Закупаемое Данные планирования изделия должны присутствовать. Информацию об этих данных см. в сеансе Изделия - Планирование (cprpd1100m000). Редакция Редакция сборочного компонента. Нетто кол-во Число сборочных компонентов, требуемое для выбранного модуля. Примечание Ноль не допускается. Единица Единицы, в которых записан запас, например, штука, килограмм, коробка по 12 штук или метр. Единица запасов также используется как базовая единица коэффициентов перевода единиц измерения, особенно тех, которые относятся к единицам заказа и единицам цены заказов на закупку или продажу. Эти преобразования всегда используют единицу запасов в качестве базовой единицы. Поэтому единица запасов применима ко всем типам изделий, включая типы изделий, которые не могут храниться в запасах. Печатать на док.заказа Если этот флаг установлен,, сборочный компонент печатается на рабочих инструкциях. Связь с EDM Если этот флаг установлен,, сборочная СИ связана с конструкторской СИ. Цехов.запас Если этот флаг установлен,, сборочный компонент является изделием цехового запаса. Изделия цехового запаса являются небольшими и недорогими изделиями, которые часто используются в цехе, например, винты или шурупы Изделия цехового запаса не включаются в содержимое заказа. Поэтому, никаких операций, таких как план-базис, над этими изделиями не выполняется. Изделия цехового запаса также не учитываются при расчете потребностей в сборочных компонентах. Однако изделия цехового запаса обрабатываются как часть содержимого заказа, хотя никаких операций с ними и не производится, если вы печатаете их на документах заказа (рабочих инструкциях). Сборочные компоненты печатаются на документе заказа, если в текущем сеансе установлен флаг Печатать на док.заказа. Изделия могут храниться как цеховой запас, если: Низки затраты на содержание запаса соответствующего изделия Изделия присутствуют в цехе. Отпуски не могут быть введены вручную. Примечание Единственной системой поставки изделий цехового запаса может быть Канбан. Система поставки может быть выбрана в сеансе Склад - Изделие (whwmd2510m000) на вкладке Снабжен. линии. Текст Если этот флаг установлен,, для данной строки СИ присутствует текст. Операция Код операции, требуемой для выбранного инженерного модуля. Сборочная линия Код сборочной линии, на которой требуется сборочный компонент и выполняется операция. Сборочная линия должна существовать в компании выровненного сборочного компонента. Участок лин. Код участка сборочной линии, на которой требуется сборочный компонент и выполняется операция. Р.Зона Лин. Код рабочей зоны линии, на которой требуется сборочный компонент и выполняется операция. Исключения Запускает сеанс Исключения (tcuef0105m000). |