| # Копирование запланированных работ (tsspc2280m000) Используйте этот сеанс чтобы копирования запланированных работ по следующим диапазонам: Группа установки изделие Серийный номер Работа Номер работы Запланированные работы копируются из диапазона дат, указанных в группе полей Диапазон выборки, в целевую дату, начинающуюся с даты, указанной в поле План.время начала группы полей Цель. Система вычисляет плановые даты окончания скопированных работ. Целевая дата начала, в которую копируются запланированные работы, должна быть позже даты окончания, указанной в поле План.время начала группы полей Диапазон выборки. Пример Даты, указанные в полях План.время начала и План.время начала группы полей Диапазон выборки, задают диапазон с 1/1/07 до 12/31/07. . Дата, введенная в поле План.время начала группы полей Цель должна быть после 12/31/07. Примечание Нельзя скопировать запланированную работу для номерного изделия, если запланированная работа для этого номерного изделия уже существует в указанной целевой дате. Для остальных номерных изделий диапазона запланированные работы будут скопированы. Диапазон выборки Группа установок Поля С и По задают диапазон: групп установки, для которых необходимо копировать запланированные работы. Группа установки Поля С и По задают диапазон: групп установки, для которых необходимо копировать запланированные работы. Изделия От Поля С и По задают диапазон: изделий, для которых необходимо копировать запланированные работы. До изделия Поля С и По задают диапазон: изделий, для которых необходимо копировать запланированные работы. Из серийного ном. Поля С и По задают диапазон: серийные номера, для которых необходимо копировать запланированные работы. До серийн. ном. Поля С и По задают диапазон: серийные номера, для которых необходимо копировать запланированные работы. Работа Поля С и По задают диапазон: работ, которые необходимо копировать. Работа Поля С и По задают диапазон: работ, которые необходимо копировать. Строка работы Поля С и По задают диапазон: номеров работ, которые необходимо копировать. Номер работы (По) Поля С и По задают диапазон: номеров работ, которые необходимо копировать. План.время начала Дата, до которой копируются запланированные работы. План.время начала Дата, с которой копируются запланированные работы. Опережение Если этот флаг установлен, можно определить временной сдвиг для нового запланированного времени начала. Плановое время окончания пересчитывается от нового запланированного времени начала (в соответствии с продолжительностью работы и календарем). Самое раннее начало, самое позднее время окончания, запланированные времена начала и окончания пересчитываются от нового запланированного времени начала и окончания. Цель Цель Если этот флаг установлен, можно определить цель установки, изделие и серийный номер для номерного изделия. LN копирует все заданные запланированные работы в целевое номерное изделие. Настройки Только копировать запланир.работы для периода активного контракта Если этот флаг установлен, LN копирует работы, для которых контракт на обслуживание активе, в новую запланированную работу. Копировать потребности Если этот флаг установлен, LN копирует материальные потребности, потребности в труде, прочие потребности и требуемые квалификации в новую запланированную работу. Проверка доступности Если этот флаг установлен, LN сдвигает запланированное время начала до рабочего дня и пересчитывает плановое время окончания от запланированного времени начала и продолжительности работы. Отчет обработки Если этот флаг установлен, печатается Отчет обработки. Отчет об ошибках Если этот флаг установлен, печатается Отчет об ошибках. Копировать Запланированные работы копируются в другой период времени. |