| # Выбор сборочной линии - Зависимые от конфигурации Зависимые от конфигурации Вы можете использовать подмножество снабжающих линий для сборки основного изделия или конечного изделия. Фактически, возможно исключить снабжающие линии, которые не используются, из структуры сети сборочных линий. Возможно направить сборку конфигурируемого конечного изделия через подмножество сборочных линий, которые являются частью большей типовой структуры сборочных линий. Маршрут основывается на структуре продукта конфигурируемого основного изделия или конечного изделия. В сценарии в котором конфигурируемое кончное изделие может использовать один из двух возможных полуфабрикатов, которые поставляются разными сборочными линиями, подходящий маршрут или поставляющая линия выбирается на основе структуры продукта конфигурируемого основного изделия или конечного изделия. Примечание Операции и материал связанные с выбранным подмножеством сборочных линий включаются в данные сборочного задания. Операции и материал, которые связаны со сборочными линиями не включаются в данные сборочного задания. Пример
A | Изделие A, которое может содержать либо изделие A1 либо изделие A2, производимые на M1.
A1 | Изделие A1 изготавляемые линией S1
A2 | Изделие A2 изготавляемые линией S2
E1 | Инженерный модуль один
E2 | Инженерный модуль два
E3 | Инженерный модуль три
M1 | Основная линия один
S4 | Поставляющая линия для основной линии M1
S1 | Поставляющая линия, которая поставляет опциональное изделие A1 на основную линию M1
S3 | Поставляющая линия для S1
X | Изделие Х запасная часть, также изготавливается линией S1
E4 | Инженерный модуль номер четыре, относящихся к изделию X
100 | Номер компании 100
S2 | Поставляющая линия, которая поставляет опциональное изделие A2 на основные линии M1 и M2
M2 | Основная линия номер два
200 | Номер компании 200
B | Изделие B которое содержит A2, произведенное на M2
В этом примере, на основе типовой структуры продукта , когда вы конфигурируете изделие A, либо изделие A1 либо изделие A2 может стать компонентом структуры продукта для изделия A. Невозможно включить оба, изделие A1 и изделие A2, в пределах варианта исполнения для изделие A. Это означает, что либо поставляющая линия S1 (со всеми её подуровневыми сборочными линиями) или поставляющая линия S2 (со всеми её подуровневыми сборочными линиями) может стать компонентом данных задания на сборку конфигурируемого изделия A. Для сборки изделия B или изделие X, не требуется выборка снабжающих линий так как их структура типового продукта показывает фиксированную модель сборочных линий. Поэтому, в независимости от конфигурации изделия B или изделия X, все сборочные линии сборочной структуры включаются и загружаются для производства изделия B или изделия X. Примечание изделие B не является компонентом типовой структуры продукта изделия А. Аналогично, изделие A не является компонентом типовой структуры продукта изделия В. Изделие Х не принадлежит ни к типовой структуре продукта изделия А ни к типовой структуре продукта изделия В. Аналогично изделие А или изделие В не принадлежат к типовой структуре продукта изделия Х. Моделирование сборочных линий Подходящая сборочная линия выбирается системойна основе структуры продукта конфигурируемого конечного изделия. В примере, конфигурируемое конечное изделие А может содержать либо изделие А1 либо изделие А2, что означает, что выбирается либо снабжающая линия S1 либо S2. Важно! Поставляющая линия может быть только если выбран флаг Зависимые от конфигурации в сеансе Сборочные линии (tiasl1530m000). Примечание Если сборочная линия является выпускающей в сборочной модели, параметр Зависимые от конфигурации не рассматривается, потому что выпускающая линия никогда не может быть исключена из данных сборочного задания. Важно! Если вы изменяете параметр Зависимые от конфигурации для сборочной линии, которая Актуализированный, статус сборочной линии не переустанавливается на Измененный и на существующие задания на сборку изменение параметра ни как не влияет. Изменение параметра влияет на генерирование структуры сборочных линий для модифицированных или недавно созданных вариантов исполнения или структур продукта. Нижеследующее является настройками параметра Зависимые от конфигурации поставляющих линий в примере, по отношению к изделию A:
Настройка | Зависимые от конфигурации Завиcимые от конфигурации
--- | ---
сборочной линии М1 | Нет (выпускающая линия для конфигурируемого изделие A )
M2 | Нет (выпускающая линия для конфигурируемого изделие В )
S1 | Да (для изделия A, S1 - опциональная линия) (для изделия X выпускающая линия - не может быть исключена)
S2 | Да (для изделия A, S2 - опциональная линия)(для изделия B фиксированная линия - не может быть исключена)
S3 | Нет (зависимая от S1. Если S1 включена или исключена, S3 автоматически включается или исключается соответственно).
S4 | Нет (фиксированная линия для конфигурируемого изделия A)
Структура продукта и поставляющая линия Как часть определения структуры продукта, исключение сборочной линии основывается не только на параметре Зависимые от конфигурации, но также на следующих факторах: Должна быть определена связь между изделием, которое собирается на поставляющей линии и поставляющей линией. Изделие, которое собирается на поставляющей линии, должно быть определено в типовой структуре продукта для сборочного конечного изделия. Примечание Вы можете использовать сеанс Конфигурируемое изделие - Сборочная линия (tiapl2500m000) для определения связи изделия, которое собирается на поставляющей линии и поставляющей линией. Для типовой структуры продукта конфигурируемого изделия А в нашем примере, должны быть определены следующие связи:
Конфигурируемое изделие | Сборочная линия
--- | ---
Изделие А | M1
Изделие А1 | S1
Изделие А2 | S2
В примере, ходя выборка поставляющих линий не применяется для конфигурируемых изделий В и Х, должны быть определены следующие связи для правильного определения данных сборочных заданий для этих изделий:
Конфигурируемое изделие | Сборочная линия
--- | ---
Изделие В | M2
Изделие Х | S1
Связанные темы Связывание снабжающей линии к нескольким родительским линиям (Дивергентная структура сборочной линий) Синхронизация снабжающей линии с несколькими родительскими линиями Время транспортировки для связанных сборочных линий |