| # Применяемость процедур стандартного теста (qmptc0116m000) Используйте этот сеанс чтобы отслеживания ИД качества. Процедура стандартного теста Код процедуры стандартного теста, который должен поддерживаться. Процедура стандартного теста Описание или наименование кода. Настройки комбинации Источник Источник контроля (модуль или пакет). Группа качества Группа качества и все изделия в ней, для которых требуется сходный контроль качества. Контрагент контрагент-поставщик/ покупатель Примечание Если введено значение Закупка (PUR) в поле Источник, необходимо ввести в это поле контрагента-поставщика. Если введено Продажи (SLS) в поле Источник, необходимо ввести в это поле контрагента-покупателя. Изделие В LN- сырье, полуфабрикаты, конечная продукция и инструменты, которые можно закупать, хранить, производить, продавать и т.д. Изделие также может представлять набор изделий, обрабатываемых в целом (комплект), или существовать в нескольких вариантах исполнения (типовое изделие). Вы можете также определить нефизические изделия, которые не хранятся в материальных запасах, но могут быть использованы для проводки затрат или выставления счетов-фактур на услуги клиентам. Примеры нефизических изделий: Затратные единицы (например, электричество). Единицы обслуживания Субподрядное обслуживание Элементы списка (меню/опции). Редакция К-единицы Версия или исправленная версия конструкторской единицы (К-единицы) или изделия, контролируемого редакциями. Может существовать несколько редакций К-единицы. Примечание Примечание: LN позволяет вам определить правила отбора проб и комбинации тестирования для определенной Редакция К-единицы. Связанные темы Редакция К-единицы Описание Описание или наименование кода. Модификация Код, который привязывается к конечному изделию для идентификации, и который может представлять отклонение (я) от стандартного конечного изделия. Вы можете привязать модификацию к изготовляемым изделиям и закупаемым изделиям. Примечание LN позволяет вам определить правила отбора проб и комбинации тестирования для определенной Модификация. Связанные темы Модификации Описание Описание или наименование кода. Тех.маршрут Последовательность операций, требуемая для производства изделия. Для каждой операции указываются - задание, механизм, рабочий центр, а также информация о времени наладки и времени цикла. Операция Операция маршрута. Контроль качества может осуществляться в течении или после выполнения операции. Задание Задача, которая выполняется в течение операции. Со склада Склад, с которого перемещается изделие. Описание Описание или наименование кода. Установки контроля QM только рекомендован Это поле используется для определения, что может быть сделано с результатом контроля. Если этот флаг установлен,, результаты контроля являются рекомендацией для пользователя, при этом пользователь может перезаписать эти результаты. Если этот флаг сброшен,, результаты контроля качества - обязательны; пользователь не может изменить эти результаты. В таком случае нельзя использовать деструктивные тесты. Примечание Значение этого поля более приоритетно чем значение поля QM толькорекомендовано в сеансе Параметры управления качеством (qmptc0100m000). Метод блокировки для контроля Метод блокировки позволяет приостанавливать производство, закупку или продажу и производить контроль. Примечание Если поле QM только рекомендует не отмечено, данное поле не используется. Текст Показывает связь текста с комбинацией качества. Процедура стандартного теста Код, к которому привязаны данные, необходимые для проверки качества изделия. Т.к. одна процедура стандартного теста может использоваться для группировки продуктов, требующих одни и те же тесты и показатели качества, это позволяет уменьшить время. Позиция СИ Номер строки СИ, для которой выполняется контроль качества. |