| # Глоссарий для Производство FAS-изделие Типовое изделие с системой заказа FAS (Final Assembly Scheduling). FAS-изделия производятся на сборочных линиях с использованием многомодельного поточного процесса. LSV Смотри: модификация рабочей зоны агрегированный компонент затрат Компонент затрат, который содержит накопленные затраты. Каждое изделие имеет агрегированные компоненты затрат, на которые добавляются затраты в разбивке на следующие виды элементов затраты: Материальные затраты (содержит сырьевые материальные затраты) Операционные затраты (содержат операционные затраты и субконтрактные затраты) Начисления (содержит начисления по изделиям и начисления по складам). Однако в складском запасе товарно-материальные ценности рассчитываются и проводятся по трем агрегированным компонентам затрат. Тем не менее, операционные затраты, производственные отклонения и производственные начисления, рассчитываются и проводятся в Финансы по детальным компонентам затрат. Антоним: детальный компонент затрат агрегированный компонент затрат Смотри: детальный компонент затрат агрегировать Подводить итоги или складывать суммы; объединять изделия на более высоком уровне планирования. Противоположно по смыслу терминам - разукрупнять, детализировать. альтернативный материал Замена материалу в спецификации изделия, которую система может выбрать в случае отсутствия стандартного материала в запасах. Предполагается, что у альтернативного материала такие же характеристики, но только применительно к СИ конкретного основного изделия. Смотри: альтернативные изделия альтернативный тип инструмента Замена для типа инструмента, который не доступен для использования, например, когда инструмент находится в процессе восстановления. анонимное изделие Изделие с Анонимной политикой заказа. Анонимный Это означает, что изделие закупается или производится до того, как поступил заказ от покупателя. Если анонимное изделие является изготовляемым, то производство для него планируется по принципу Производство на склад. Типовое изделие является типичным для принципа планирования На заказ. Политика заказа может быть На заказ , но также Анонимное. На заказ Анонимный В случае, когда типовое изделие является анонимным, вариант исполнения конфигурируется без использования PCS-проекта. аспект Под аспектом понимается спецификация какого-либо свойства. база начислений Набор компонентов затрат, к которым применяется начисление по изделию. базовая единица Если количества, выраженные в альтернативных единицах, используются в расчетах и формулах, то такие количества сначала преобразуются в базовую единицу. Для каждой компании должны быть определены следующие базовые единицы - единица веса, длины, площади, объема и времени. базовая мощность Обычное дневное количество часов работы единиц ресурсов рабочего центра (ресурса). Единицей ресурса может быть либо механизм, либо работник. базовая мощность Смотри: стандартная мощность блок заказов Группа производственных заказов, имеющих одинаковые состояния наладки и выполняемых на одном и том же механизме. Производственные заказы с одинаковыми состояниями наладки могут выполняться механизмом без его переналадки. Смотри: состояние наладки буфер Зона сборочной линии, в которой не выполняются операции, и где задания ожидают перехода на следующую рабочую зону сборочной линии. Вы можете использовать буферы для изменения последовательности изготовления продукции при переходе с одного участка сборочной линии к другому. Показать задания - В буфере LN буферы в системе ERP относятся к буферу с типом произвольного доступа. буфер (FIFO) Порядок обработки заданий по принципу первый пришел - первый ушел. Как результат, буферы такого рода являются всего лишь "трубопроводом", который может иметь определенную емкость. Невозможно изменять запланированную последовательность, и следовательно, невозможно определить правила сборочной линии для буфера FIFO. буфер с произвольным доступом Буферы с местами произвольного доступа. при Процесс установления очередности, LN в процессе определения последовательности, система ERP проверяет такие буферы для выстраивания должной последовательности на следующем участке сборочной линии. Правило сборочной линии могут быть связаны с буферами произвольного доступа. Правила сборочной линии выстраивают задания на сборку, которые поступили в буфер с произвольным доступом, в нужной последовательности. бюджет Стоимостная оценка на предпроизводственной стадии проекта. Включает оценку будущих затрат и доходов, связанных с ожидаемыми работами. Бюджет связан с группой расчетов. Бюджеты, относящиеся к одной группе расчетов, могут использоваться в целях моделирования затрат. ведомость нарезки материалов Документ, который содержит информацию о материалах, которые должны быть использованы для нарезки на материалы меньшего размера, например, нарезка трубы или бруска. Ведомость отпуска материалов для сборки Документ, который используется для отчета по оценочным, распределенным и отпущенным количествам затребованных материалов для производства FAS изделия, распределенных по участкам сборочной линии. ведомость работ субподряда Документ внешнего заказа, который указывает субподрядную операцию и соответствующие данные, такие как субподрядчик, задания, маршрут и требуемые материалы. ведомость раскроя материалов Ведомость раскроя включает в себя материалы, которые должны быть вырезаны из большего куска материала, например, из большого листа металла. взаимозаменяемая конфигурация Конфигурация является заменяемой на другую конфигурацию на определенном участке сборочной линии, если на этом участке две конфигурации имеют одинаковую спецификацию. возвращенное значение Код, включаемый в код классификации в результате выбранного ответа. вопрос Вопрос используется при классификации и поиске изделия. Пользователь должен давать ответы на вопросы. Классификации продукта. LN В модуле Классификация продукта (GRT), система ERP задает вопросы в интерактивном режиме вопрос-ответ. восстановление Восстановление свойств инструмента после его использования. временная граница Ссылочная дата, относительно которой оцениваются процессы или статусы. Пример Временная граница задания на сборку на сборочной линии определяет дату окончания периода, для которого должны быть созданы задания на сборку. Если эта временная граница составляет 100 дней, то задания на сборку должны быть созданы для вариантов исполнения, чьи запланированные даты выхода с линии находятся в интервале между текущей датой и 100 дней. Аналогичным образом временная граница может определять то, когда задания рабочей зоны должны быть заморожены, обновлены и т.д. время выполнения Время между датой начала производства и датой поставки. Время выполнения заказа может включать в себя время подготовки заказа, время транспортировки и время на контроль качества. время выполнения Время требуемое для производства единицы или партии продукции на определенной операции. Время выполнения не включает время наладки.
    Время выполнения = Время производства - Время наладки
- время задержки Время, в течение которого заказ остается в рабочем центре после завершения операции, до момента передачи на следующую операцию. LN не использует календарь для планирования времени задержки. Планирование времени задержки основано на графике - 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. Типичным примером является время на сушку после нанесения краски. время ожидания Период времени, в течение которого заказ остается в рабочем центре перед наладкой и выполнением работы. время перемещения Время, в течение которого полуфабрикат находится в пути между одной и другой операцией. После последней операции, временем перемещения является время передачи законченной продукции на склад. Время перемещения это один из временных элементов LN в соответствии планирует особый календарь. время производства Требуемое время выполнения операции. Время производства включает время наладки и время выполнения. Формула LN формула, которую использует система ERP для расчета времени производства зависит от того, является ли длительность выполнения соответствующей операции фиксированной. Если длительность операции фиксирована, то формула ERP рассчитывает время производства как: LN
      среднее время наладки + время цикла
- Если Операция не имеет фиксированную длительность, LN применяется:
      среднее время наладки + (время цикла * запланированное количество на входе) / объем маршрута.
время цикла В LN это время между завершением двух отдельных производимых единиц. Например, время цикла сборки мотора с производительностью 120 единиц в час составляет 30 секунд. Время цикла также равно времени, в течении которого продукт находится в одной зоне сборочной линии, или время, в течении которого выполняется операция с изделием на рабочей зоне (исключая время наладки). вторичный рабочий центр Операционный рабочий центр, в котором фактически выполняется работа. Вторичный рабочий центр может быть в другой логистической компании по отношению к первичному рабочему центру, с которым он связан. Это дает вам возможность планировать работу для рабочего центра в вашей собственной хозяйственной компании, но выполнять ее в другой хозяйственной компании без использования заказов на продажу и заказов на закупку. Для каждого первичного рабочего центра можно создать несколько вторичных рабочих центров. Смотри Общий рабочий центр. Смотри: общий рабочий центр выпускающая линия Сборочная линия, где продукт завершается. выравнить Привести многоуровневую структуру к одноуровневой. Как результат, все дочерние элементы иерархической структуры становятся непосредственно подчинены одному родителю. Данный процесс может быть использован для расширения возможностей расчета потребностей в сборочных компонентах. Пример Время от времени структура продукции выравнивается, и результат выравнивания хранится отдельно. В этом случае, LN не требуется просматривать многоуровневую структуру каждый раз, когда рассчитывается потребность в сборочных компонентах, т.к. требуемые компоненты считываются сразу за один раз. выход Годное для использования выходное количество из операции, выраженное в процентах от входного количества. Пример 1: Операция изготовления электрических лампочек имеет выход 98 %. Таким образом, из 100 произведенных лампочек только 98 штук, в среднем, пригодны для использования. Остальные лампочки являются дефектными и в дальнейшем бракуются. Пример 2: Стальная проволока скручивается для производства кабеля. При скручивание кабель становится на 10% короче, чем длина проволоки, из которой он был скручен. Таким образом, значением выхода будет 90%. главная компания В ситуации использования многозвенной структуры компаний, главная компания используется для синхронизации данных во всех компаниях. Данные, которые введены или автоматически созданы в главной компании, например, структура сборочной линии, могут быть растиражированы в другие компании. Главная компания может быть либо одной из компаний сборочных линий, либо отдельной компанией. главная сборочная линия Сборочная линия, на которой производится конечная продукция. Сборочная линия представляет собой последовательные рабочих зон на линии, на которых изготавливаются FAS-изделия и, иногда, другие типы изделий. главный рабочий центр Рабочий центр, который включает в себя подчиненные рабочие центры. график производства Диапазон времени, к которому относятся производственные заказы с датами поставок, входящими в данный диапазон. Производственные заказы могут применяться к RPT-изделию или субъекту планирования. Продолжительность периода может задаваться пользователем. график участка График, который определяет потребность в сборочных компонентах. На основе даты выхода со сборочного производства задания на сборку и участка, для которого требуются сборочные компоненты, график участка определяет время доставки компонентов на сборочную линию. Графики участков используются для приблизительного расчета потребностей в сборочных компонентах, в условиях обработки большого объема информации, когда становится критичной производительность расчета. группа заказов планирования предприятия (ЕР) Определяемая пользователем группа запланированных производственных заказов. Группа калькуляции Код представляющий группу проектов, которые необходимо сравнить по финансовым показателям. Вы можете назначить группу расчета: Бюджет Головному проекту (пока группа расчета не назначена другому проекту или одиночному проекту). Одиночному проекту (пока группа расчета не назначения другому головному проекту или одиночному проекту). группа ответов Набор предопределенных ответов, один из которых необходимо выбрать пользователю в процессе классификации. дата завершения День завершения работ по проекту или заказу. Дата завершения для производственного заказа это дата, когда заказ получает статус Завершенный. Завершенный Дата завершения проекта это дата, когда проект получает статус Завершенный. Завершенный Некоторые финансовые операции могут выполняться по заказу после завершения до момента закрытия заказа. То же справедливо и для проектов. дата поставки Дата окончания производства конечных изделий согласно плану. дата срока годности продукта Дата, которая определяет строк службы (хранения) изделия. датирование задним числом Ввод даты в прошлом для операций отпуска материалов или поступлений готовой продукции на склад. Датирование задним числом можно использовать, когда ввод данных в систему выполняется спустя некоторое время после фактического выполнения производственных операций. дезагрегировать Процесс разбивки семейств изделий на подсемейства или на конечные изделия. Дезагрегирование (разукрупнение) используется в процедурах планирования, например, для разбивки плана спроса и плана производства. Разбивка основана на правилах дезагрегирования, которые могут быть следующими: Плановые проценты (определяются в связях агрегирования) Запас Объем ВКО Вы можете, также, дезагрегировать изделия, которые не являются элементом семейства. действует с День вступления в силу нормативной себестоимости, рассчитанной на определенную дату. действует с Дата, которая используется для проверки применимости использования материалов и операций в производстве. LN система ERP считает материал или операцию применимой к использованию в производстве, если дата находится в границах даты начала и окончания действия материала или операции. Дата действия используются в процессе разузлования для создания спроса на корректные изделия. детали запроса инструмента Запрос на инструмент указывает, в каком рабочем центре или центре обслуживания используется инструмент. Детали запроса дают информацию о том когда, где и как используется инструмент в производстве. Следующая информация отображается в деталях запроса: Запрос Число Запрос Дата/Время Заказ Тип Заказ Число Операция Номер строки Строка работы Наличие инструмента в рабочем центре или центре обслуживания. детальный компонент затрат Смотри: агрегированный компонент затрат детальный компонент затрат Компонент затрат, который содержит неагрегированные затраты. Данные затраты формируются непосредственно на основе: Начисления Операции Закупка Детальные компоненты затрат используются в структуре цены, для которой используется детальная разбивка затрат. Затраты производственного заказа, производственные отклонения и производственные начисления рассчитываются и проводятся в Финансы по детальным компонентам затрат. Однако в складском запасе товарно-материальные ценности рассчитываются и проводятся по трем агрегированным компонентам затрат. Антоним: агрегированный компонент затрат добавленные затраты Увеличение стоимости изделия в процессе прохождений стадий производственного процесса. Добавленные затраты проводятся на детальные компоненты затрат, в то время как, не-добавленные затраты проводятся на агрегированные компоненты затрат. Для закупаемых изделий, добавленными затратами являются стоимость материалов плюс начисления. Для изделий, перемещаемых между складами, добавленными затратами являются складские начисления. Для изготавливаемых изделий, добавленным затратами являются операционные затраты плюс начисления. дополнительное количество Количество продукции, которое предположительно исчезло при выполнении операции по причине ограниченного выхода продукции, например, количество потеряно по причине испарения. Применимо только, если тип выхода имеет значение Непрерывный. Непрерывный Количество называется дополнительным, так как для компенсации потерь необходимо планировать дополнительное количество продукции. допустимый Вы можете использовать определенную сущность. Например, если значение даты находится между датой вступления в силу и датой окончания срока действия, дата является допустимой и сущность может использоваться. доступная мощность Общая мощность доступная или по дням, или по неделям. Рассчитывается, как правило, на основе календаря рабочего центра. единица вместимости Единица измерения, в которой выражена вместимость складского места. Как правило, единица вместимости применима к физическим единицам площади, объема или веса и может быть преобразована в единицу запаса. единица времени Единица измерения для выражения физического количества времени. единица подплана Идентификация плановой единицы на более низком уровне плана. Единица СИ Смотри: Объем СИ забракованное изделие Продукция, которая не отвечает стандартам качества, установленным для конечной продукции или полуфабрикатов. Также называется браком загрузка Процент использования ресурса в производстве. задание Работа по производству или ремонту изделия. Например, распиловка, сверление или покраска. Задание выполняется в рабочем центре, и может быть связано с механизмом. задание для рабочей зоны Производственное задание для рабочей зоны на линии сборочного производства. заданный период Период, определяемый пользователем, состоящий из целого числа дней или недель, для которого генерируются данные по входу/выходу. задолженность Все заказы покупателей, которые были получены, но по которым еще не было отгрузки. Иногда, такие заказы называют открытые заказы на панели управления заказами. В сборочном производстве, такими заказами считаются задания, по которым есть отставание от графика. заказанное количество Количество, которое необходимо произвести в производственном заказе. заказ на закупку субподряда В LN выполнение субподряда рассматривается как закупка услуги у субподрядчика. Поэтому, при субподряде генерируется заказ на закупку субподряда, чтобы записать субподрядные операции и соответствующие затраты. заказ на переделку Производственный заказ на исправление или улучшение уже изготовленного или закупленного изделия. Изделие, которое должно быть переделано, одновременно является входом и выходом производственного заказа. заказное изделие Изделие производимое по спецификации заказчика для определенного проекта. Заказное изделие может иметь заказную спецификацию изделия и/или заказной маршрут и обычно недоступно в качестве стандартного изделия. Тем не менее, заказное изделие может быть создано на основе стандартного или типового изделия. заморозить Деактивация рабочих зон, участков линии, заданий рабочих зон и тому подобное. Если что-либо заморожено, то изменения не допускаются. Например, задание рабочей зоны может быть заморожено из-за того, что производственный процесс зашел настолько далеко, что уже ничего нельзя изменить. запланированная дата выхода Дата, когда сборочное изделие запланировано к выходу со сборочной линии. Изначально запланированная дата выхода совпадает с требуемой датой выхода, но позднее может быть изменена по причинам планирования. запланированное ожидание Разница между запланированным входом в рабочий центр/механизм и выходом из рабочего центра/механизма. запланированный вход Итоговое количество на входе в рабочий центр/механизм для операций, которые запланированы со статусом Готов к старту в границах заданного периода. запланированный выход Итоговое количество, по которому вы планируете сделать отчет о завершении, для операций рабочего центра/механизма в границах заданного периода. запрос на инструмент Запрос на инструмент создается в момент возникновения потребности в использовании инструмента. Запрос создается для каждой комбинации инструмента/рабочего центра. Запрос на инструмент отображает данные, связанные с: Номер запроса. Тип инстр. Серийн.Ном.Инструм. РЦ/Сервисный центр Статус запроса Подробности запроса на инструмент отвечают на вопрос как, где и когда используется инструмент в рабочем центре и доступны для просмотра в сеансе Запрос на Инструмент - Строки (titrp0516m000). Запрос на Инструмент - Строки (titrp0516m000) затратная единица Изделие, которое не содержится в складских запасах, но на которое относятся затраты. Пример Пример, вода, электричество. затраты по заказу Затраты (административные) по размещению заказа. Затраты по заказу включают в себя затраты на обработку и транспортировку. Затраты отдела снабжения, планово-диспетчерских служб, служб контроля качества, понесенные при выполнении производственного заказа или заказа на закупку. звено-получатель Звено (завод), которое является точкой получения в цепочке поставок. идентификатор варианта исполнения Однозначная идентификация варианта исполнения. Коды вариантов исполнения предоставляют возможность генерировать различные варианты для конфигурируемого изделия. В частности, когда заказчику требуется информация об опциях и ценах без возникновения каких-либо обязательств. Идентификаторы также используются для выполнения системных тестов модели продукта на стадии внедрения. идентификатор ограничения Код, однозначно идентифицирующий ограничение типового изделия. извещение о контроле Документ, в котором может отражается информация о количестве готовой продукции, прошедшей контроль и утверждение. инженерная единица Смотри: конструкторская единица инженерный модуль Планирование сборки В Планировании сборки это система, или другими словами, логическое объединение сборочных компонентов, которое, как правило, не производится как самостоятельное физическое изделие. Например, электрическая система автомобиля является логической единицей, включающей в себя все компоненты, составляющие электрическую систему автомобиля. Эта система не производится отдельно, но компоненты этой системы интегрированы в различные узлы автомобиля - приборную панель, двери и так далее. Инженерный модуль не имеет маршрута, сборочных линий, вариантов конфигурации и так далее, и служит только для целей проектирования и планирования. В спецификации изделия (СИ) инженерный модуль является верхним слоем неконфигурируемого раздела СИ. инициируемый процессом поток работ Поток работ, в котором действия инициируются какой-либо работой, или пакетом работ на другой рабочей зоне сборочной линии. инструмент Возобновляемый ресурс, который используется для выполнения производственных заданий и/или заданий по обслуживанию и ремонту. При окончании использования инструмента, он возвращается в запас для последующего использования. Срок службы инструмента уменьшается пропорционально использованию инструмента. Инструмент может быть идентифицирован в LN как уникальная комбинация типа инструмента и серийного номера инструмента. интервал Количество времени, используемое для планирования и списания по план-базису. интервал заказа Количество рабочих дней или часов, для которых все потребности в определенном изделии объединяются в один (запланированный) заказ при прогоне позаказного планирования. LN рассчитывает интервал заказа со дня возникновения первой потребности. Интервалы заказов используются для предотвращения возникновения избыточного количества запланированных заказов в одном промежутке времени. интервал калибровки Интервал между двумя калибровками. Интервал определяет, когда следующая калибровка должна произойти: после определенного количества дней или разов использования. калькуляция Калькуляции используются в классификации продукции модуля GRT для ответов на вопросы в числовом виде. Вопросы связаны с аспектами свойств. Например, площадь поверхности может быть рассчитана при ответе на два вопроса: При умножении одного ответа на другой, результатом будет возвращаемый для классификации код. КЗРЗ Смотри: кластерные заказы рабочей зоны классификация Процесс группировки изделий согласно предопределенным свойствам. Результатом классификации является создание системы кодирования, которая может быть использована для кодирования изделий. Классификация облегчает поиск необходимого изделия, удовлетворяющего определенному набору свойств. класс наладки Тип характеристики изделия, которая показывает то, как должен быть настроен механизм для производства изделия. Класс наладки определяет время переналадки механизма или инструмента между двумя операциями. Класс наладки состоит из последовательности состояний наладки. В матрице состояний наладки указываются определенные времена переналадки. Пример Примерами классов наладки являются цвет и толщина. Если классом наладки является цвет, то состояниями наладки могут быть красный, зеленый, белый, черный и так далее. Смотри: состояние наладки кластерные заказы рабочей зоны Представляют все материальные потребности для рабочей зоны сборочной линии на день. Кластерный заказ рабочей зоны содержит определяемые пользователем интервалы. Потребности в материалах объединяются для каждого интервала. В Управление сборкой, операции могут выполняться по рабочей зоне линии и по периоду, вместо выполнения операций по каждому заданию. LN может объединять одинаковые материалы для определенного периода в одну материальную строку. После объединения итоговое количество храниться в КЗРЗ. Данное объединение уменьшает количество необходимых операций, т.к. операции выполняются для определенного интервала. Акроним: КЗРЗ Смотри: интервал код амортизации Система амортизации, в которой рассчитываются амортизация, уменьшение стоимости, переоценка и так далее. код затрат на операцию Код, который идентифицирует норму затрат на операцию. Данный код может быть связан с заданием или рабочим центром. Каждый код калькуляции цены может содержать множество кодов норм затрат на операцию, и связанных с ними норм затрат на операцию. код калькуляции цены Определяет, каким образом будут рассчитаны или смоделированы себестоимость, учетная цена или цена продажи. Под этим кодом хранятся особые данные расчета затрат. Код калькуляции цены, указанный в параметрах модуля Калькуляция себестоимости (CPR), используется в качестве кода калькуляции стандартной (нормативной) себестоимости. Все прочие коды калькуляции цены служат для целей моделирования. Код калькуляции цены для заказных изделий хранится по проекту. Пример Особая операция Нормы затрат на субподряд Смоделированный Закупка Цены Начисления код маршрута Код, который связан с маршрутом. Код маршрута может быть связан со стандартным маршрутом или маршрутом изделия. Количество, запланированное на входе Количество, которое должно быть задано как входное в операции, для получения требуемого выхода, принимая во внимание количество отходов, процент выхода, отчетно-завершенные и отбракованные количества. Количество, запланированное на входе, является количеством продукта, на основе которого рассчитываются материалы и человеко-/машино часы. Количество, запланированное на выходе Количество продукции ожидаемое к выходу из операции, с учетом количества отходов, процента выхода, отчетно-завершенного и отбракованного количества. Когда LN при создании системой ERP производственного заказа величина планового выхода последней операции маршрута используется в качестве количества производственного заказа. Когда операция не является последней, количество планового выхода такой операции равно количеству планового входа следующей операции. комбинация опций Определенная комбинация опций продукции, например, цвет или стиль, которая связана с заданием на сборку. Каждая комбинация опций является либо самостоятельной комбинацией опций, либо комбинацией других комбинаций опций. компилировать Транслировать исходный код программы с высоко-уровневого языка программирования в объектный код для исполнения. Объектный код является исполняемым машинным кодом или разновидностью машинного кода. комплект инструментов Набор специальных инструментов, который требуется для выполнения одного задания. Комплект инструментов может быть связан с механизмом, заданием и/или операцией маршрута для указания инструментов, необходимых для выполнения задания и/или операции. компонент инструмента Составная часть группы типов инструментов. Компонент шины Компонентом шины является запись в LDAP Directory Service. Компонент шины содержит информацию о сервере/клиенте, который использует Infor Интеграция, с указанием имени, адреса, очереди сообщений, портов и т.д. Infor Integration Дополнительно, каждый компонент имеет одну или несколько точек соединения, которые связывают Адаптор интеграции этого компонента со слоем фактической передачи данных. Integration Adapter конечное изделие Изделие, которое готово для поступления на склад. Конечное изделие производится в конце разветвленного маршрута (побочные или попутные продукты) или в конце главного маршрута. конструкторская единица Изделие в процессе разработки. Вы можете определить несколько редакций конструкторской единицы. Как правило, самая последняя редакция еще находится в процесс проектирования или на стадии тестирования, предыдущая редакция может находиться в производстве, а более ранняя редакция являться устаревшей. Обычное изделие может управляться редакциями только в том случае, когда оно скопировано из модуля Конструкторские данные. Управление конструкторскими данными Синоним: инженерная единица контрольно-измерительный прибор Инструмент, который используется при контроле качества для измерения определенных показателей (характеристик) изделия. Пример
Контрольно-измерительный прибор | Кислотность
Характеристика | pH Значение
контрольный список Документ для проверки готовности к разрешению производственного заказа. Содержит перечень требуемых материалов, инструментов, механизмов и так далее. критический рабочий центр Рабочий центр, определенный пользователем как узкое место производственного процесса. маршрут Последовательность операций, требуемая для производства изделия. Для каждой операции указываются - задание, механизм, рабочий центр, а также информация о времени наладки и времени цикла. маршрутная карта сборки Документ, который перечисляет сборочные операции для производства FAS изделий, распределенные по участкам сборочной линии. маршрутно-технологическая карта Документ, который содержит информацию о всех операциях и инструментах, требуемых для производства изделия. Маршрутно-технологическая карта содержит информацию о микромаршруте, которая обеспечивает операторов производства инструкциями и информацией о технологии процессов. массовое изменение СИ Механизм для одновременного внесения изменений в конструкторскую спецификацию материалов для нескольких изделий. Можно использовать массовое изменение СИ для одновременного выполнения следующих действий: Модификация КСИ Строки копирование Редакция К-единиц к Производство изделия Копировать конструкторскую СИ в производственную СИ Синоним: МИС математический оператор Обозначает или выполняет математическую операцию или функцию; например, добавить (+) , вычесть (-). материал Сырье, материалы, компоненты или полуфабрикаты, используемые при производстве изделия. Затратное изделие, например, электричество, также может рассматриваться как материал. материальная ведомость Документ, в котором распечатывается информация о материальных потребностях производственного заказа. В документе отображаются оценочные количества и наличные складские запасы материалов. матрица прейскуранта Во время конфигурации продукта или процесса создания продукта, матрицы прейскуранта могут быть использованы для определения цен закупок и продаж. Матрицы прейскуранта могут быть использованы для записи цен, ценовых факторов, процентов начисления и скидки для варианта исполнения. Таблицы с ценами основаны на значениях физического количества по оси X и значениях физического количества на оси Y. машино-часы Мощность механизма в часах, которая требуется для выполнения операции. Формула LN для расчета машино-часов, зависит от того имеет ли операция фиксированную длительность. Если Операция имеет фиксированная длительность, LN применяется следующая формула для расчета машино-часов: Если Операция не имеет фиксированную длительность, LN применяется следующая формула для расчета машино-часов: менеджер работ Работник, ответственный за планирование и выполнение работ по проекту. метод оценка запаса по фиксированной цене Является способом фиксированной (на определенный период) оценки складской стоимости товарно-материальных ценностей и соответствует нормативному методу стоимостного учета запаса. Рассчитывается на основе материальных затрат, операционных затрат и начислений. Включает в себя начисления по складу. механизм LN В Infor LN это механический объект для выполнения операций по производству изделия. Механизмы связаны с нормами затрат на операции. Нормы затрат на операции и нормы трудозатрат вместе формируют базис для учета затрат по производственным заказам. микромаршрут Серия шагов, связанная с операцией маршрута, к которым вы можете прикреплять инструкции, информацию об используемом инструменте, и информацию по технологии производственного процесса. После разрешения производственного заказа, информация прикрепленная к шагам микромаршрута, может быть использована операторами производственного процесса в качестве справочного руководства при выполнение своих работ. Смотри: шаг операции минимальный объем заказа Минимальное количество изделий для закупки или производства. При создании запланированных заказов количество изделий для закупки или производства не может быть меньше величины минимального объема заказа. Величина минимального объема заказа не позволяет создавать заказы на закупки или производство с слишком маленьким объемом. МИС Смотри: массовое изменение СИ многоуровневая спецификация изделия Спецификация изделия (СИ), которая отображает перечень вложенных компонентов, с последующим раскрытием вложенных компонентов на входящие в него компоненты. В многоуровневой СИ конечный продукт имеет нулевой уровень спецификации. моделирование Процесс расчета на основе предполагаемых (а не фактических) значений для получения информации о том или ином результате при определенных изменениях исходных значений. Противоположным термином является фактический или операционный. модель продукта Используется в определении варианта исполнения при создании заказа на продажу или коммерческого предложения, транслируя требования заказчика в вариант исполнения. модификация рабочей зоны Содержит в себе идентичные операции и материалы, которые используются на определенной рабочей зоне на линии для множества заданий на сборку. Таким образом, идентичные операции и материалы хранятся в системе не для каждого задания на сборку, а обобщенно в разрезе модификации рабочей зоны. Использование модификаций рабочей зоны позволяет уменьшить объем хранимой информации и увеличить производительность работы системы. Пример Вы производите автомобили с различными модификациями, включащими два типа колес: широкое и узкое. На рабочей зоне сборочной линии по установке колес на автомобили, установка широких колес является одной модификацией рабочей зоны, а установка узких колес является другой модификацией рабочей зоны, не зависимо от каких-либо других спецификаций, т.к. другие спецификации не имеют отношения к рабочей зоне установки колес. Синоним: LSV модуль Плановая единица для заказного, закупаемого или изготавливаемого компонента, для которой данные хозяйственного планирования непосредственно связаны с данными сетевого планирования проекта. Модулем может быть более или менее сложный составной компонент или отдельный компонент, как например, компонент с длительным временем поставки. модульное планирование Модульное планирование - это связь между работами сетевого планирования и модулями. Модулями могут быть материалы, которые могут поставить под угрозу дату окончания проекта из-за длительного времени поставки. Эти материалы называются также критическими материалами. Модулем может также быть сборочная деталь. Смотри: приближенные оценки потребностей в материалах. набор заданий на сборку Набор производственных заданий, которые выполняются последовательно на сборочной линии. Перед началом производства определяется последовательность набора заданий на сборку для определения порядка производства. набор операций Набор последовательно выполняемых операций в одном рабочем центре. набор опций Идентифицирует набор свойств и опций продукции для типового изделия в рамках типовой структуры продукта. назначение для сборки Совокупность ресурсов, прикрепленных к сборочной линии на определенный период дня. Ресурсы разделяются между рабочими зонами сборочной линии. Назначения задаются для сборочной линии. Для каждого назначения, вы указываете время цикла и диапазон работ, которые являются диапазонами периода и времени, в течение которого действует назначение. Следующие характеристики указываются при назначение: Руч Занятость Занятость механизма Рабочая команда Операции Эти характеристики процесса связываются с другими назначениями, которые, в свою очередь, связаны с назначением сборки. Когда назначение для сборки действует (находится в силе), то действую и все связанные с ним назначения. типы назначения Существуют два одновременно существующих типа назначения. Усредненное назначение используется для более общих целей, в то время как не-усредненное назначение имеет определенный диапазон периода и времени. Назначения Усредненные назначения Используют среднее время цикла, которое основано на значениях времени цикла неусредненных назначений заданных на день. Усредненные назначения используются в планировании. Планирование основывается на времени цикла, календаре и типе доступности. Неусредненные назначения Используют основанные на подсчете времени значения времени цикла, которые базируются на выполняемых на линии операциях. Время цикла может изменяться в соответствии с диапазоном времени, которое определяется назначением. Неусредненное назначения используются для определения содержания задания. Для созданных (незамороженных) заданий, содержание задания основано на первом активном, неусредненном назначении. Для замороженных заданий содержание задания основывается на неусредненном назначении, действующем на момент заморозки задания. Неусредненное назначения также используются для сдвига цикла при определении очередности. При определении очередности задания для каждого задания рассчитывается цикл. Данное время выполнения основано на временах циклов, и соответствующее время цикла выбирается из неусредненного назначения. Примечание Среднее время цикла - это не математическое среднее, а значение, которое вы считаете подходящим усреднением для не средних времен циклов за весь день. накладная отпуска материалов Документ, в котором распечатывается информация об оценочных, распределенных и отпущенных количествах материальных потребностей производственного заказа. Если вы используете группы SFC-заказов, вы можете объединить материалы для всех производственных заказов группы в одну сводную накладную отпуска материалов. начальный участок Сегмент, начиная с которого система ERP начанает создавать последовательности сборки. LN начисление Косвенные затраты по изделию, например, накладные расходы, расходы по хранению и обработке, расходы по эксплуатации механизмов. Начисления могут определяться как процент или фиксированная сумма и относиться либо к фиксированным (постоянным), либо к переменным затратам. начисления изделия Начисление изделия является основой для дополнительных затрат или скидок (в процентном отношении от фиксированных сумм) в структуре себестоимости/цены изделий, относящихся к определенной группе изделия или складу. Начисления связаны с кодом калькуляции цены. начисления на себестоимость Сумма дополнительных затрат, которая относится на одно изделие в дополнение с прямым затратам, понесенным при производстве или закупке одного изделия. незавершенное производство Незаконченные товары в производственном процессе, включая отпущенные материалы, либо стоимость, приписываемая этим товарам. Эти изделия еще не завершены, но либо уже находятся в процессе изготовления, либо ожидают в очереди на дальнейшую обработку или в буферном запасе. LN разделяет два типа НЗП: Производство НЗП Производственное НЗП Материалы, часы и другие производственные ресурсы, потребляемые в цехе при изготовлении изделий, которые еще не переданы на склад. После передачи изготовленных изделий на склад, стоимость НЗП уменьшается. PCS НЗП. Суммы материалов, часов и прочих затрат, связанные с PCS проектом. После выставления счета-фактуры по заказу, стоимость НЗП уменьшается. Аббревиатура: НЗП НЗП Смотри: незавершенное производство номер инструмента Номер для идентификации инструмента. Комбинация типа инструмента, например, молоток, и серийного номера инструмента, например, 1, является уникальной, и идентифицирует инструмент в системе ERP. LN норма Количество раз выполнения задания за определенную единицу времени (минута или час). Значение количества раз выполнения задания определяется на основе основе двух значений нормативной таблицы. Пример Каждую минуту могут быть распилены 5 досок толщиной 5 мм (первое значение) и шириной 60 мм (второе значение) . Следовательно, норма выработки равна 5. норма времени Время необходимое для выполнения задания. Время определяется на основе двух значений нормативной таблицы. Пример Для того, чтобы просверлить отверстие диаметром 5 мм (первое значение) в листе металла толщиной 8 мм (второе значение) требуется 0.5 минуты (нормативное время). норма затрат на операцию Норма, определяемая трудо-затратами, машино-затратами, или накладными расходами. Связь норм затрат на операцию с рабочим центром или заданием осуществляется через код нормы затрат на операцию. норма затрат на субподряд Тариф, который используется для расчета затрат на субподряд. Сейчас LN использует норму затрат на субподряд в расчетах, зависит от метода калькуляции: Фиксированная сумма по продукту Норма затрат на операцию Человеко-час/норма затрат Машино-час /норма затрат нормативная таблица Таблица, которая содержит времена, необходимые для выполнения задания (нормативное время), или количество выполняемых заданий в определенную единицу времени (норма выработки). Нормативное время и нормы выработки могут определяться двумя величинами и указываться на пересечении колонок (ось-X) и рядов (ось-Y) таблицы. Пример Время необходимое для того, чтобы просверлить отверстие зависит от толщины материала и диаметра отверстия. В данном случае, нормативная таблица для задания нормативного времени может выглядеть следующим образом:
| Толщина (мм)
Диаметр (мм) | 1 | 2 | 3 | 4
0,5 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8
1,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1
1,5 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,3
Норма времени для того чтобы просверлить отверстие диаметром 1.0 в материале толщиной 2-2,5. нормативный коэффициент субподряда Коэффициент нормы затрат на субподряд вместе с базовой нормой субподряда, определяют затраты на субподряд. общий рабочий центр Рабочий центр, который может использоваться в нескольких производственных звеньях, и который имеет взаимосвязь с рабочим центром в той же самой или в другой логистической компании. Вы можете использовать связь для того, чтобы планировать работы в одной (или нескольких) хозяйственной компании, а выполнять эти работы в другой хозяйственной компании. Если данная связь определена, то нет необходимости использовать заказы на продажу и заказы на закупку для передачи работы между рабочими центрами различных компаний. Гипотетический рабочий центр без физических ресурсов, который используется для планирования мощностей, является первичным рабочим центром, а операционные рабочие центры, где выполняются работы, являются вторичными рабочими центрами. Смотри: первичный рабочий центр, вторичный рабочий центр объем заказа кратен Смотри: приращение объема заказа объем маршрута Количество изготавливаемого изделия, на котором основывается маршрут. Объем маршрута позволяет включить очень малые значения времени операции в маршруте изделия. Пример
Объем маршрута | 100
Время цикла | 60 Минут
За период времени 60 минут, производится 100 изделий. Следовательно, время операции одного изделия составляет 0.6 минут. Объем СИ Количество изготовляемых изделий, к которым применима спецификация изделия (СИ). Объем СИ дает вам возможность указать очень маленькое количество изделия в качестве компонента СИ. Пример Вам требуется очень небольшое значение определенного красителя для того, чтобы смешать один литр определенной краски и получить нужный цвет, например - Хлопковый белый. В данном случае, объем СИ определен как 1000 литров. Количества компонентов для получения краски будут выглядеть следующим образом:
Краска Хлопковый белый, 1000 литров:
Белый | 999 литров
Желтый | 0,6 литров
Красный | 0,2 литров
Синий | 0,2 литров
Синоним: Единица СИ ограничение Набор правил принятия решения (ограничений), которые обеспечивают трансформацию требований заказчика в структуру варианта исполнения. Данные ограничения определяют, какие компоненты и операции будут использоваться в определенном варианте исполнения. ограничение LN В системе ERP, средство для проверки, ограничения или определения необходимости исключения или выполнения некоторых действий. В Конфигуратор продукта в модуле Конфигурация продукта ограничение - это каждое возможное правило или возможный расчет, которые могут быть применены или выполнены во время определения варианта исполнения. Вы можете использовать ограничения в моделирование свойств продукта, типовых СИ, маршрутах, ценообразовании или в данных по изделию. Для определения ограничений можно воспользоваться редактором ограничений. Помимо всего прочего, ограничения позволяют вам определить те условия, при которых допустимы, или недопустимы, различные комбинации вариантов свойств продукта. Вы также можете указать, какие компоненты спецификации изделия и/или операции должны быть включены/исключены, или какова структура цены закупки и продажи для варианта исполнения, и так далее. В Классификации продукта. модуле Классификация продукции ограничение состоит из одного или более строк ограничений, которые определяют условия, при которых определенные возвращаемые значения или результаты расчетов включаются в код классификации во время классификации изделия. ограничение В Классификации продукта., ограничение состоит из одного или более строк ограничений, которые определяют условия, при которых определенные возвращаемые значения или результаты расчетов включаются в код классификации во время классификации изделия. Например: Если стул красный, то включить символы "кр" в код классификации. Если стул черный, то включить символы "чр" в код классификации. одноуровневая СИ Обзор компонентов, непосредственно связанных с головным (родительским) изделием. Одноуровневая СИ показывает только связи на один уровень вниз. операционная карта Документ, в котором содержится вся информация, необходимая для выполнения операции. Этот документ также называется наряд. операция Один из шагов технологического процесса для производства изделия. При выполнении технологической операции используются следующие данные: Задание. Например, распилка. Механизм, используемый для выполнения задания. Например, пилорама. Место выполнения задания (рабочий центр). Например, столярная мастерская. Количество работников для выполнения задания. Эти данные используются для расчета времени выполнения заказа, планирования производственных заказов и расчета затрат. операция НЗП Любое действие, которое влияет на величину незавершенного производства (НЗП) производственного заказа или рабочего центра. Операциями НЗП могут быть: Отпуск материалов под производственный заказ. Регистрация рабочего времени по производственному заказу. Поставка готовой продукции в запасы. Передача НЗП между рабочими центрами. Применение начислений. опережение Итоговое время выполнения производственного процесса. Опережение рассчитывается начиная с производственной стадии, на которой требуются критические материалы и критические мощности, и заканчивая последней стадией производственного процесса. Величина опережения является фактором, который определяет начальную дату потребности в критическом материале или в критической мощности. опережение цикла Итоговое время опережения выполнения производственного заказа, рассчитанное начиная с производственной стадии, на которой требуются критические материалы и критические мощности, и заканчивая последней стадией производственного процесса. Величина опережения является фактором, который определяет начальную дату потребности в критическом материале или в критической мощности. Величина опережения цикла может быть выражена в днях или часах. опция Опции свойств продукции представляют собой варианты, которые уточняют свойства продукции. Например, "красный" является опцией свойства "цвет". основное изделие Конечный результат производственного заказа. Основное изделие либо должно быть изменено в законченное изделие (для поставки на склад), либо доставлено непосредственно заказчику без упаковки. ответ Ответ на вопросы, задаваемые при классификации продуктов (в модуле Классификация продукта (GRT)). Классификации продукта. Ответы могут быть трех типов: Числовой Для примера, 5 Алфавитно-цифровой Например, Красный Ответ и дополнит.вопрос На основе ответа, задается новый вопрос. отклонение ожидания Разница между плановым и фактическим ожиданием на дату создания. отклонение по офису расчетов Отклонение в финансовых результатах производства, которые не были учтены в отклонениях по цене и отклонениях эффективности. Причиной появления отклонений по офису расчетов может быть изменение нормативной себестоимости конечного изделия, или расхождением между оценочными и фактическими начислениями. Отклонения по офису расчетов используются для закрытия счетов НЗП с тем, чтобы все затраты были учтены. отклонения по цене Отклонения по цене производственного заказа является частью производственного результата и вызвано расхождением между оценочной и фактической ценой изделия или часа работы. Отклонение по цене показывает какой эффект на производственный результат оказывают изменения тарифов и цен. отклонения эффективности Одна из составляющих результата производства, вызванная расхождением между оценочными и фактическими количествами материалов и часов. Отклонение эффективности показывает эффективность использования материалов и ресурсов. отходы Неиспользованные материалы или брак промежуточного производства, например, по причине дефектных компонентов или потери продукции при раскрое или нарезке. Валовые материальные потребности и/или количество на входе в операцию должны быть увеличены для компенсации ожидаемых отходов. При работе с СИ можно задавать отходы как процент от чистых материальных потребностей (коэффициент отходов) или как фиксированное количество (количество отходов). Количество отходов, в основном, задается для определения величины материалов, которое выбывает в отходы каждый раз при начале производства, например, при тестировании оборудования. Для операции вы можете задать отходы только в виде фиксированного количества. отчетная операция Операция маршрута, на которой завершенное и забракованное количество должно быть однозначно определено. Если операция является отчетной, отчитываться по данной операции необходимо отдельно. Завершенное количество последующей операции не должно превышать завершенное количество отчетной операции. Если операции не является отчетной, она может быть установлена в Завершенную автоматически при завершении последующей операции. Завершена Автоматически после завершения последующей операции Завершенное и забракованное количества в данном случае определяются по завершенному количество отчетной операции. офис (отдел) расчетов Рабочий центр, который определяет единицу предприятия для проекта или производственного заказа и, который имеет административные функции. Для производственных заказов операции могут выполняться в офисе расчетов, так как офис расчетов может быть обычным рабочим центром. оценочное количество Количество изделия, запланированное к использованию в определенном производственном заказе. Оценочное количество состоит из чистого количества, плюс любые добавочные количества для компенсации ожидаемых потерь. параллельные сборочные операции Сеть сборочных линий, в которой вы можете выполнять те же операции на разных сборочных линиях, одновременно или модель сети, в которой линия подачи снабжает несколько линий, которые снова сходятся на более поздней стадии в одну линию. первичный рабочий центр Рабочий центр, который не имеет каких-либо физических ресурсов и не может быть смоделирован в маршруте. Он используется для планирования мощностей и показывает суммарные потребности в мощностях общих рабочих центров. Фактическая работа выполняется на общих вторичных рабочих центрах, которые могут быть в другой или в той же самой логистической компании, что и первичный рабочий центр. Это дает возможность планировать и выполнять работу в различных хозяйственных компаниях (если вы определили несколько вторичных рабочих центров) без создания заказов на продажу и закупку. Смотри: общий рабочий центр Передача НЗП Передача значения незавершенного производства из одного рабочего центра в другой, в соответствии с физическим перемещением изготавливаемых компонентов или полуфабрикатов между рабочими центрами согласно операциям технологического маршрута. переменная процесса Значение настройки или входная величина применительно к механизму, инструменту или к контролю качества выполнения процесса при выполнении операции или шага операции. Например, глубина резки, скорость резки и температура. Смотри: шаг операции переменные затраты Затраты, которые зависят от объема производства. Материалы, которые используются для производства конечных изделий, всегда относятся к переменным затратам. Операционные затраты и начисления могут быть классифицированы либо как фиксированные (постоянные), либо как переменные затраты. Антоним: фиксированные затраты период действия Операционный период между датой вступления в силу и датой окончания срока действия. планирование с использованием опережения Планирование заказов с учетом итогового времени опережения выполнения производственного процесса. плановая единица Изделие, для которого используется система заказа Планирование. Планирование Производство, пополнение или закупка таких изделий планируется в подсистеме Планирование предприятия на основе прогноза или фактического спроса. Планирование предприятия на основании прогнозного или фактического спроса. Вы можете планировать данное изделие используя следующее: Основное планирование, которое подобно планированию основного производственного плана-графика. Позаказное планирование, которое подобно планированию потребности в материалах. Комбинацию основного и позаказного планирования. Плановая единица может быть представлена: Фактическим изготовляемым или закупаемым изделием. Семейством продукции. Базовой моделью, т.е. определенным вариантом исполнения типового изделия. Группа схожих плановых единиц или семейств называется семейством продукции. Изделия агрегируются для получения более общего плана, чем планы отдельных изделий. Код, отображаемый сегментом кластера кода изделия, показывает, что плановая единица является кластерным изделием, которое используется для планирования распределения. повторяющийся элемент Серийное изделие (также называемое RPT-изделием) является изготавливаемым изделием, чье производство управляется посредством графиков. График содержит множество производственных заказов, по которым операции просмотра, разрешения, завершения могут выполняться в одном сеансе. Серийное изделие обычно имеет следующие характеристики: Производится в больших количествах. Оно является объектом регулярного спроса. Производство базируется на производительности. Короткие производственные циклы. Анонимные изделия, так же как и изделия на заказ, могут быть серийными RPT-изделиями. Однако, только изделия на заказ, Стандартное-на-заказ может быть использовано в RPT графиках. В RPT-графиках нельзя использовать типовые изделия или конструируемые на заказ изделия. Разраб. на заказ подизделие Средство для дальнейшей классификации изделий. Подизделие может быть: Либо компонентом изделия, указанном в спецификации изделия. Либо изделием, используемым в формуле. Покупной дизайн Покупной дизайн это третья часть, конфигуратор, который интегрирован с LN конфигурирован по изделию. Интеграция может использоваться только как часть веб-интерфейса пользователя. полуфабрикат Продукт фиктивного маршрута, который передается на следующую операцию сетевого маршрута. полуфабрикат Промежуточный продукт производственного процесса, который не хранится и не продается в качестве конечного изделия, а сразу передается на следующую операцию. В случае субподряда изготовитель может отправить полуфабрикат субподрядчику, чтобы тот выполнил работу над полуфабрикатом. Этот полуфабрикат имеет свой собственный код изделия, заданный в модуле Базовые данные изделия. После завершения работы субподрядчик отправляет полуфабрикат обратно изготовителю. Этот переработанный полуфабрикат также имеет свой собственный код изделия, заданный в модуле Базовые данные изделия. Порядковый номер СИ Порядковый номер спецификации изделия позволяет определять больше одного компонента изделия для одной позиции спецификации. Эти взаимозаменяемые компоненты могут иметь различные даты начала и окончания использования. LN, также, использует порядковые номера когда выполняется замещения изделий в спецификации изделий. Пример Предположим, вы производите велосипеды и используете рамы, которые закупаете у поставщика А до августа месяца. С начала августа вы решили использовать те же самые рамы, но закупать их будете у поставщика Б. Вместо создания новой позиции СИ для второй рамы поставщика Б. Вместо этого, используйте новый порядковый номер существующей позиции. последующая поставка Количество изделия, которое должно быть отпущено для производственного заказа в будущем. поставка в последовательности сборки Поставка сборочных компонентов или сборочных комплектов в цеховой склад таким образом, чтобы эти узлы или детали были поставлены на сборочную линию в той же последовательности, как и задания на сборку. потери Процент материальных потерь по причине непрерывного процесса, например, испарения или абсорбции. правило Логическое условие, определяющее действие. приращение объема заказа Размер шага увеличения количества заказа. Рекомендованное количество заказа должно быть кратным количеству, указанному в качестве величины приращения объема заказа. LN использует данное значения при создании запланированных заказов. Пример Если требуемое количество заказа равно 62 и значение приращения объема заказа равно 8, то система ERP рекомендует количество заказа, равное 64. LN Синоним: объем заказа кратен приходная накладная Документ, в котором содержится информация о завершенных количествах продукции. причина блокировки Причина, по которой операция временно не может быть выполнена. Причиной блокировки может быть: Количество должно пройти входной контроль. Оборудование неисправно. Заказчик не выполнил последний частичный платеж. проект Совокупность производственных и закупочных действий, выполняемых по специальному заказу клиента. Проект создается на основе заказа клиента для изделий с политикой заказа На заказ. На заказ Целью проекта является планирование и координация производства этих изделий. Для стандартного-на-заказ производства проект используется только для связи изделия с заказом клиента. В остальных случаях проект может включать: Данные заказного изделия (СИ и маршруты). Данные о планирование проекта (планирование работ). Бюджет является специальным типом проекта, который используется для планирования и оценки, и не используется для выполнения производства. проектное изделие Изделие, которое производится или закупается для определенного заказа на продажу. Проект обеспечивает связь изделия с заказом на продажу. Проектное изделие может быть распознано по коду изделия. Если код был введен в сегмент проекта, то изделие является проектным. Проектные изделия создаются при вводе заказа на продажу для изделия с политикой заказа На заказ. На заказ Проектное изделие может быть изменено согласно спецификациям заказчика, но также может быть и стандартным-на-заказ изделием. проектный компонент Отдельная часть структуры проекта, связанная с проектом. Проектный компонент является основой для оценки затрат проекта. Не путать с понятием Подпроект. производительность Количество изделий, производимое в определенную единицу времени. Пример Величина производительности может быть, например, 300 литров в час, или 20 штук в минуту. производственная СИ Альтернативное наименование спецификации материалов, которое служит для отделения производственной спецификации от конструкторской. производственное изделие Изделие, которое возникает в любом модуле пакета Производство. Производство Это закупаемое, изготовляемое или типовое изделие, которое используется в типовой/производственной спецификации изделий или в типовом/производственном маршруте. производственный заказ Заказ на производство определенного количества изделия с определенной датой поставки. процент планирования Процент планирования определяет, как плановая единица дезагрегируется на входящие в нее единицы (изделия). Пример Если итоговый спрос на велосипеды дезагрегируется между различными видами велосипедов, то спрос на гоночные велосипеды будет, например, составлять 49% от общего спроса. работа проекта Работа, которая участвует в (приблизительном) планирование проекта. Работы используются для приблизительного планирования потребностей в материалах и мощностях по проекту. Работы, также, используются для управления планированием (конечной) сборки по проекту. рабочая зона на линии Рабочий центр, являющийся частью сборочной линии. Рабочая зона на линии используется для производства FAS (график финальной сборки) изделий. Рабочая зона на линии может иметь несколько площадок, для размещения более одного изделия на одной рабочей зоне. рабочий центр Определенный производственный участок, состоящий из одного или более работника и/или механизма с одинаковыми возможностями, который может рассматриваться как одна единица для целей планирования потребности в мощностях и детального планирования. рабочий центр для калькуляции затрат Рабочий центр, связанный с рабочим центром планирования, который используется для расчета себестоимости единицы конечного изделия, передачи суммы НЗП и производственных результатов. Финансовые операции, связанные с производственными заказами, проводятся по рабочему центру калькуляции затрат. Связь между рабочим центром для калькуляции затрат и рабочим центром планирования позволяет перепланировать операции производственного заказа. При необходимости, вы можете изменить рабочий центр для выполнения производственной операции, не нарушая процесс учета затрат. размер партии передачи Количество или процент изделий, для которого операция должна быть закончена прежде, чем вы сможете начать новую операцию. Даже, если операция еще не завершена для всех изделий в производственном заказе, вы можете начать следующую операцию для изделий, которые уже закончены. В производственной среде, в которой используется Канбан, партия передачи равна размеру партии Канбан . Партия передачи заменяет ранее использовавшуюся концепцию процента перекрытия операции. ранняя дата завершения Самая ранняя возможная дата окончания работы, с учетом предыдущих и последующих работ и календаря компании. Ранняя дата завершения может быть рассчитана для работ сетевого планирования и для операций производственного планирования. распределение Количество изделия, которое назначено определенному заказу, но которое не передано со склада в производство. расходуемый материал Материал, который был замещен другим изделием во всех СИ. После того, как пройдет дата последнего разрешенного использования данного материала, расходуется весь его оставшийся запас прежде, чем будет использоваться заменяющий материал. редакция Версия или исправленная версия конструкторской единицы (К-единицы) или изделия, контролируемого редакциями, то есть изделия, связанного с К-единицей. Может существовать несколько редакций К-единицы. Пример Инженерная единица Горный велосипед E-MB01
Редакция | Описание | Статус
--- | --- | ---
А1 | Проект чертежа велосипеда | Не выпущенный
А2 | Чертеж велосипеда | Не выпущенный
А3 | Родитель Инженерной единицы для велосипеда МВ01 | Разрешенный
А4 | Устаревший велосипед | Отменен
резерв времени Время между двумя работами, выраженное в днях. Пример Если работа A и работа B имеют связь, указывающую на последовательное выполнение этих работ с задержкой между работами в три дня, то график сетевого планирования покажет, что работа B начинается через три дня после окончания работы A. резерв времени Время, между датой начала ожидания следующей операции и датой начала наладки+выполнения следующей операции, рассчитываемое системой ERP. LN. Расхождение между резервом времени и временем ожидания следующей операции может возникнуть если: Отличаются календари рабочих центров. Используется партия передачи. Примечание Отрицательный резерв на последней операции может произойти, если плановая дата поставки позже затребованной даты поставки. резерв времени Время, которое вы можете добавить к нормальному времени цикла для защиты поставки товаров от колебаний времени цикла, чтобы заказ мог быть завершен раньше реально требуемой даты. Пример Продолжительность связаных работ составляет 30 дней, а самая ранняя Дата окончания работ - 30 Января. Если указать 10% резерва времени, затем GOP будем планировать материал на 3-и рабочих дня до 30 Января. результат Финансовые результаты, например, проекта или производственного заказа. Результаты представляются в терминах отклонений. Отклонением является разница между ожидаемым (плановым) значением и фактическим значением. Отклонения разделяются на отклонения по цене, отклонения по эффективности и дополнительные отклонения по офису расчетов. решить Планирование сборки В Планировании сборки - процесс определения конкретных типовых изделий и инженерных модулей, которые составляют конечное типовое изделие. Результатом процесса решения является структура варианта исполнения. Типовые изделия и инженерные модули хранятся в типовой спецификации изделий. Процесс решения выбирает типовые изделия и инженерные модули из типовой СИ на основе сроков действия и исключений модификации. сборочная линия Набор последовательных рабочих зон на линии на котором производятся изделия типа FAS (Final Assembly Schedule - График конечной сборки). Изделия производятся путем переход от одной рабочей зоны на линии к другому с выполнением определенных операций на каждой рабочей зоне линии. Сборочная линия подразделяется на некоторое количество участков, разделенных буферами. Сборочная линия может быть главной или снабжающей. сборочное изделие Изделие с источником поставки по умолчанию - Сборка. Сборка Изготовление сборочного изделия контролируется заданием на сборку. Задания на сборку выполняются на сборочной линии. Примечание У сборочного изделия может быть тип изделия - Типовое, Изготовляемое или Инженерный модуль. Типовое Изготовляемое Инженерный модуль сборочный компонент Компонент, используемый на сборочной линии. Сборочный компонент служит для связи функциональности Конфигуратора и Планирования предприятия. Configurator Планирование предприятия Configurator генерирует потребности для сборочных компонентов и Планирование предприятия планирует Производство или Закупку для изделия. сводная ведомость нарезки материалов Ведомость нарезки материалов для нескольких производственных заказов, использующих одинаковый материал. Ведомость нарезки сортируется по коду материала и группе изделия. Использование ведомости нарезки может сэкономить время. сводная ведомость раскроя материалов Ведомость раскроя материалов для нескольких производственных заказов, использующих одинаковый материал. Ведомость раскроя сортируется по коду материала и группе изделия. Использование ведомости раскроя может сэкономить время. сводная СИ Вид многоуровневой спецификации изделия, которая включает в себя все компоненты и количества, требуемые в СИ. В отличии от полной многоуровневой спецификации изделия, сводная СИ не содержит производственные уровни, а перечисляет компоненты только один раз с общим количеством. Фиктивные изделия не включаются в сводную СИ. Сводная СИ содержит только закупаемые изделия т.к. все изготавливаемые изделия создаются из закупаемых. свойство Отличительная черта изделия, которая используется для классификации изделий. Например, рама и колесо являются свойствами изделия велосипед. свойство Характеристики, которые могут быть объединены и, в последующем, связаны в типовых изделиях для формирования варианта исполнения. Примером свойства является цвет. связи агрегирования Спецификация, которая в процентном отношении указывает каким образом изделия агрегируются или дезагрегируются. Агрегирование изделий означает группировку различных изделий для образования семейства изделий в целях планирования. Спецификация агрегирования, также, называется спецификацией планирования. Дезагрегировать означает, что семейство изделий разбивается на более мелкие подсемейства, или на конечные изделия. Связи агрегирования могут иметь такую же структуру как и одноуровневая спецификация изделия. Однако, наравне с производственной спецификацией изделий, спецификации планирования, также могут быть многоуровневыми. Пример связи конструкторской единицы Связь между отдельной редакцией конструкторской единицы (К-единицы) и одним или несколькими стандартными или заказными изделиями. Вы можете использовать связи для внедрения изменений в дизайне изделия, реализованные в новой редакции К-единицы при копировании данных К-единицы в изделие, определенное в связи. себестоимость Затраты, понесенные при производстве или закупке одного изделия (оценка запаса). семейство Классификации продукта. В классификации продукта, это группа изделий с общими свойствами. семейство продуктов Изделие, которое представляет группу схожих изделий (или семейств). Изделия агрегируются для получения более общего плана, чем планы отдельных изделий. Связи агрегирования указывают процент каждой плановой единицы в семействе продуктов. Семейства продуктов следует использовать с осторожностью. Семейство продуктов обычно не имеет спецификации или маршрута. Однако вы можете создавать производственные заказы или заказы на продажу для семейства продуктов, хотя это может привести к противоречивым данным в системе планирования. серийный номер инструмента Номер для идентификации инструмента. Комбинация типа инструмента, например, молоток, и серийного номера инструмента, например, 1, является уникальной, и идентифицирует инструмент в системе ERP. LN Серийный номер срока службы Номер для идентификации инструмента. В качестве серийного номера может использоваться, например, комбинация функционального номера инструмента и года покупки инструмента. Серийные номера инструментов используются для группировки компонентов составного инструмента. Составные инструменты без серийных номеров могут иметь компоненты, связанные или не связанные с серийным номером инструмента. Пример Составной инструмент X имеет серийный номер 1990. Для компонентов инструмента должно выполняться одно из следующих условий: Серийные номера компонентов совпадают с серийным номером составного инструмента (т.е. равны, 1990). Компоненты, входящие в составной инструмент, не должны иметь серийного номера. сетевое планирование Сетевое планирование включает в себя все работы, необходимые для выполнения проекта. Сетевой план показывает взаимную зависимость работ. Склад НЗП Смотри: цеховой склад складское перемещение Складской заказ на перемещение изделия между складами. Складское перемещение состоит из складского заказа с типом операции с запасами - Перемещение. Перемещение. СКМт Смотри: спецификация критических материалов скользящее среднее Усредненное значение наличного запаса, которое используется для расчета административной цены при отпуске товарно-материальных ценностей. Стоимость запаса основана на ретроспективных ценах закупки. смоделированная цена закупки Моделируемая цена закупки может быть использована для моделирования различных цен закупок и для расчета результатов. снабжающая сборочная линия Сборочная линия, которая производит подсборки, поставляемые на другую сборочную линию. Такая линия может дополнительно производить изделия, которые не используются на какой-либо сборочной линии. Сборочная линия представляет собой последовательные рабочих зон на линии, на которых изготавливаются FAS-изделия и, иногда, другие типы изделий. сообщение о проверке ограничения Сообщения об ошибках в процесс конфигурации, которые могут быть использованы в ограничениях (правилах ограничений). LN в процессе конфигурации, система Infor LN проверяет удовлетворяет ли выбранное свойство или вариант мадификации условиям, определенным в ограничениях. Если выбор LN свойства и варианта не удовлетворяет условиям, система Infor LN выдаст одно из сообщений, записанное в данном сеансе, для информации о том, что выбранное значение недопустимо. сообщение о проверке ограничения Системное сообщение, которое показывает правила ограничений во время конфигурации. Данные правила являются частью текста ограничения в форме либо кода, либо текста. Сообщения о проверке ограничения относятся только к ограничениям типа Проверка. Проверка сообщение перепланирования Сигнал, который информирует плановика о необходимости перепланирования заказа вперед, назад, или об отмене заказа. сопроводительная накладная Документ, который сопровождает продукт во время производственного процесса и, который используется в целях идентификации. составной инструмент Инструмент с разделяемыми компонентами, которые используются совместно при выполнении операции. Примечание Вы можете группировать элементы составного инструмента из инструментов с серийными номерами. Пример Пример Штамп, используемый для арматуры. Штамп состоит из следующих компонентов: Верх штампа Низ штампа Удары Столбы руководства Штамп определяется как составной инструмент, отдельные части - как компоненты составного инструмента. состояние наладки Характеристика изделия, связанная с операцией. В зависимости от состояний наладки двух последовательных операций, время переналадки механизма может увеличиваться или уменьшаться. Последовательность состояний наладки образует класс наладки. Пример Если классом наладки является цвет, примерами состояний наладки могут быть - красный, зеленый, белый, и так далее. Смотри: класс наладки спецификация изделия (СИ) Список всех деталей, материалов и сборочных единиц, из которых изготавливается изделие с указанием количества каждого компонента, которое требуется для изготовления единицы готовой продукции. Спецификация изделия отображает одноуровневую структуру продукта для изготавливаемого изделия. спецификация критических материалов Спецификация критических материалов (СКМт) определяет компоненты, которые считаются критичными для производственного процесса плановой единицы. Спецификация критических материалов является, своего рода, обобщением спецификации изделия (СИ) , в которую включены только важные, с точки зрения производства и планирования, компоненты. Типичными примерами критичных материалов являются: Компоненты с длинным временем выполнения Узлы с высокой емкостью нагрузки для внутренней или внешней производственной системы Планирование предприятия использует спецификацию критических материалов для генерирования потребности в критических материалах для критических материалов. Синоним: СКМт спецификация критических мощностей Спецификация критических мощностей (СКМщ) определяет рабочие центры, которые считаются критичными для процесса основного производственного планирования. Критические мощности обычно являются узкими местами в операциях технологического маршрута. Планирование предприятия использует спецификацию критических мощностей для создания приблизительных потребностей в критических мощностях. списание по план-базису Автоматическое списание в производство материалов из запасов или учет затраченного времени на изготовление изделия на основе нормативных значений и количества завершенных изделий. среднее время наладки Время, которое требуется для наладки или переключения механизма перед началом работы механизма. Время наладки может быть большим, например, если вы выполняете переналадку для смены использования белой краски на черную. Время наладки может быть небольшим, например, если вы выполняете переналадку для смены использования белой краски на желтую. Время наладки должно представлять усредненное значение всех возможных времен наладки. срок службы инструментов Возможность использования инструмента, выраженная в количестве часов срока службы или количестве раз использования. ссылочный указатель Обозначает место для установки компонента изделия, например, где необходимо выполнить монтаж электронного компонента на печатной плате. Ссылочные указатели часто применяются в электронике, их источником может являться станция Автоматизированного проектирования (Computer-Aided Design - CAD). Стандартн.конфигурация Если объект (например строка СИ или строка маршрута) имеет стандартную конфигурацию, то данный объект будет использоваться, когда не используется функциональность модификаций. стандартная мощность Усредненная мощность механизма или рабочего центра, которая является основой для расчета загрузки мощностей. Синоним: базовая мощность стандартная себестоимость Сумма рассчитанных затрат по коду калькуляции стандартной себестоимости: Материальные Затраты Операционные Затраты Начисления Материальные затраты Операционные затраты Начисления Себестоимость или цена, рассчитанные по кодам калькуляции, отличным от стандартного, являются смоделированными себестоимостью и ценами. Стандартная (нормативная) себестоимость используется для моделирования и формирования проводок в Главную книгу, когда фактическая себестоимость неизвестна. стандартное изделие Закупаемое изделие, материал, полуфабрикат или конечная продукция, которые обычно доступны. Все изделия, которые не создаются на основе спецификации заказчика по специальному проекту, являются стандартными изделиями. Противоположный термин - заказное изделие. Стандартное изделие может иметь следующие значения политики заказа: Анонимный На заказ стандартное-на-заказ (СнЗ) Производство стандартного (не-заказного) изделия после получения заказа от клиента. статус операции Статус, назначенный какой-либо операции. Например: Запланирована, Готова к старту или ЗавершенаСтатус определяет на какой стадии выполнения находится операция. статус производственного заказа Статус, назначенный производственному заказу, который означает, на какой стадии выполнения находится заказ в текущее время. Например: Запланированный, Документы напечатаны или Разрешенный. структура варианта исполнения Структура варианта исполнения, состоящая из одного типового конечного изделия, связанного с несколькими типовыми подизделиями и/или инженерными модулями. У типовых подизделий также могут присутствовать собственные подизделия и/или инженерные модули. Типовые изделия представляют продукт и компоненты продукта. Инженерные модули представляют логические единицы, которые могут не формировать независимые продукты, например, электросистема автомобиля. Генерирование структуры варианта исполнения LN и, зависит от функции, занимает часть в спецификации изделия. структура продукта Последовательность шагов, посредством которых конечное изделие собирается из компонентов, а компоненты из подкомпонентов. Структура продукта определяется многоуровневой спецификацией изделий и, иногда, данными технологического маршрута. структура проекта Структура проекта определяет подпроекты, которые связаны с главным проектом. Структуры проектов играют важную роль в сложных проектах для ситуаций разработка-на-заказ. Структуры проектов могут играть важную роль в сетевом планировании, т.к начальные и конечные даты подпроектов могут зависеть от расчетных дат начала и окончания работ по главному проекту. Затраты подпроектов агрегируются в связанный главный проект при калькуляции проекта. Структура проекта применима только к проектам с типом, отличным от Бюджет. Бюджет Удаление структуры проекта допустимо только в том случае, когда статус главного проекта имеет значения Свободный или Архивный. Свободный Архивир. структура семейства Многоуровневая иерархия (дерево) семейств продукции. Семейства продукции являются частью группы главного семейства. Нижние группы семейств могут быть связаны с более высоким семейством. структура цены продажи Дает представление о том, как сформировалась цена продажи для варианта исполнения. Структура цены продажи используется: В заказе на продажу и коммерческом предложении при расчете цены продажи варианта исполнения. Показа структуры цены в сеансе Структура цен продаж вариантов исполнения (tipcf5530m000). Структура цен продаж вариантов исполнения (tipcf5530m000) Может быть распечатана в документах заказа на продажу в дополнение к опциям варианта исполнения. Примечание Опции варианта исполнения показывают технические аспекты особого варианта исполнения, в то время как, структура цены продажи является коммерческим представлением выбранных опций варианта исполнения. субподряд Предоставление другой компании (субподрядчику) выполнения работы над изделием. Эта работа может касаться либо всего производственного процесса, либо одной или нескольких операций производственного процесса. субподрядное изделия Весь производственный процесс изделия передается на исполнение субподрядчику. субподряд операций Работы на одной или нескольких операциях производственного процесса изделия передаются на исполнение субподрядчику. субъект планирования Площадка или часть производственной линии для которой определен график производства. Субъекты планирования определяются для производства RPT-изделий. тара Емкость, которая используется для хранения и перемещения материалов. текущая операция Операция с самой ранней датой начала, которая выполняется в текущий момент. Если под данное условие подходит больше одной операции, операция с наименьшим номером является текущей. В отдельно взятый момент времени, может быть только одна текущая операция. тест Испытание или проверка определенных характеристик. Можно прикрепить несколько тестов к одной характеристике. тип выхода Определяет каким образом потери продукции выбывают из производства в случае, когда значение процента выхода меньше 100%. Используются два типа выхода: Дискретный Потери продукции регистрируются как забракованная продукция. Непрерывный Потери продукции происходят постоянно, например, по причине испарения. тип инструмента Тип инструмента является первым уровнем, который используется для идентификации инструмента в системе кодирования инструмента. Некоторые примеры типов инструмента: Молоток. Отвертка. Тачка. Молоток 1, отвертка 2 и тачка 3, являются примерами типов инструмента в комбинации с серийным номером инструмента, и представляют уникальный номер инструмента. типовое изделие Изделие, которое существует в различных вариантах исполнения. Перед началом производственного процесса типовое изделие должно быть сконфигурировано для определения необходимого конечного варианта исполнения. Пример Типовое изделие: электрическая дрель Опции: 3 испочника энергии (батареи, 12 В или 220 В) 2 цвета (голубой, серый). Всего, может быть произведено 6 вариантов изделия. типовой прейскурант Вариант исполнения, который создается на основе спецификаций заказчика, может иметь детализацию цены продажи на основе выбранных опций. Для типовых изделий могут быть созданы также цены закупки. Цена закупки используется для расчета себестоимости. Если существуют взаимосвязанные варианты для различных свойств продукции, то можно с помощью матрицы задавать правила формирования цены закупки и цены продажи тип ссылки Вариант исполнения может быть связан с коммерческим предложением, заказом на продажу, бюджетом или проектом, или он может касаться стандартного варианта. требуемая дата выхода Дата, когда сборочное изделие должно покинуть сборочную линию, чтобы обеспечить дату поставки по строке заказа на продажу. требуемое ожидание Разница между входом и выходом для рабочего центра, задаваемая пользователем. Это значение по умолчанию для начала расчетов ожидания. узкое место Рабочий центр, который определяет или ограничивает производительность для RPT-изделия при планировании заказов. Календарь рабочего центра определяет максимальное количество часов в день для планирования заказов RPT-изделия. управляемые редакции Управляемыми редакциями изделиями являются изделия, находящиеся в постоянном процессе доработки (усовершенствования). Для идентификации версии изделия нужно добавить номер редакции к коду изделия. Если выбирается управляемое редакциями изделие, то используется текущая версия. Устаревшие версии больше не производятся, а прототипы пока еще не продаются. уровень критической СИ Самый нижний уровень, на котором соответствующая плановая единица встречается в спецификации критических материалов. уровень плана Уровень в структуре иерархии планирования. Когда вы планируете на более высоком уровне плана, планы являются более общими и менее детализированными. Пример Уровень плана 1 является самым высшим уровнем; чем больше номер уровня плана, тем ниже уровень планирования. Уровень СИ Когда производится продукция, компоненты собираются в узлы, и эти узлы, в свою очередь, собираются в готовую продукцию. Компоненты, которые соединяются на каждой стадии, описываются спецификацией изделия. Каждая стадия является уровнем в спецификации изделия. Перечень компонентов велосипедного колеса является одним из уровней спецификации изделия. Перечень комплектующих самого велосипеда является высшим уровнем спецификации и часто называется нулевым уровнем. Пример Пример Велосипед имеет одну раму и два колеса. Рама производится из трет трубок. Колеса производятся из обода, втулки и 35 спиц. установление очередности на линии Определение порядка сборки изделий на участке сборочной линии. Порядок сборки может изменяться от одного участка сборочной линии к другому. участок на линии Последовательный набор рабочих центров сборочной линии между двумя буферами. Первый буфер является началом участка сборочной линии, следующий буфер является первой частью следующего участка. учетная цена Фактическая цена изделия, которая используется в финансовых операциях, связанных с изделием. Операции включают: Себестоимость проданных товаров Перемещение запасов Отпуск к Незавершенное производство Значение Необходимо отличать учетную цену от себестоимости, которая может использоваться для других целей. Учетная цена рассчитывается с использованием одно из следующих методов фактической оценки (LIFO, FIFO, Скользящая средняя и Партионная цена), или с использованием метода нормативной оценки (Метод фиксированной цены - FTP). фактическая дата завершения Дата на которую изделия производственного заказа (частично) завершены или отклонены для каждой операции в модуле Цеховое управление (SFC) . Цеховое управление (SFC) Эту дату разрешено изменять вручную. фактический вход Итоговое количество на входе по рабочему центру/механизму для операций, которые Готовы к старту в границах заданного периода. Готова к старту фактический выход Итоговое количество на выходе, которое отчетно завершено, для операций рабочего центра/механизма в границах заданного периода. фактический коэффициент загрузки Совмещение эффективности и использования. Отношение фактического выхода к доступной мощности для операции, выполненной на заданном рабочем центре или механизме. фактическое ожидание Разница между фактическим количеством на входе и выходе по рабочему центру/механизму. Ожидание включает в себя не только активные операции, но и операции, выполнение которых еще только ожидается. физическое местонахождение Помещение, здание или производственная площадка для выполнения операции. фиксированная длительность Обозначает, является ли производственное время фиксированным или зависит от объема заказа. Если время производства имеет фиксированную длительность, тогда это время равно времени цикла. Если время производства не фиксировано, время цикла умножается на объем заказа. Например, испечь одну буханку хлеба занимает один час. При фиксированной длительности, для того чтобы испечь 100 буханок сразу, также, потребуется один час. фиксированные затраты Затраты, которые не зависят от объема производства (постоянные затраты). Примерами таких затрат являются амортизация оборудования, механизмов и зданий, стоимость аренды, сумма налогов на имущество. Операционные затраты и начисления могут быть классифицированы либо как фиксированные (постоянные), либо как переменные затраты. Антоним: переменные затраты фиксированные затраты Смотри: переменные затраты фиктивный Узел, который производится как часть изготовляемого изделия, и который может иметь свой собственный маршрут. Фиктивное изделие, как правило, не имеет складского запаса, но при необходимости, может быть включено в складской учет. Система планирования не создает материальных потребностей для фиктивных изделий и передает потребность напрямую к компонентам фиктивного изделия. Фиктивные изделия в основном используются для создания модульной структуры продукта. Пример Дверь холодильника определена в качестве фиктивного изделия в спецификации холодильника. Материалы двери перечислены в списке материалов производственного заказа на холодильник. финализировать Последнее действие, которым вы копируете данные конструкторской спецификации изделий (КСИ) в производственную спецификацию изделий (СИ). Для копирования данных вы можете использовать либо массовое изменение спецификации (МИС), либо копирование строк спецификации вручную. цеховой запас Наличный запас недорогих материалов в цехе для использования в производстве без регистрации операции отпуска индивидуально для каждой использованной единицы материала. Цеховой запас не списывается по план-базису и не является частью оценочных затрат. цеховой склад Склад, в котором хранится промежуточный запас для снабжения рабочих центров. Цеховой склад связан с одним или несколькими рабочими центрами и может пополняться материалами или комплектующими с помощью заказов на пополнение или поставками по принципу "вытягивания". К методам поставок, использующим принцип "вытягивания", относятся следующие системы поставок (снабжения): Контр.заказ/Пакет (только применяется в Управление сборкой). Контр.заказ/SILS (только применяется в Управление сборкой). Управляется заказом/одиночное (только применяется в Цеховое управление). Канбан. Поэтапная точка заказа. Изделия, которые находятся в цеховом складе, не являются частью незавершенного производства (НЗП). В незавершенное производство стоимость таких запасов включается при отпуске запасов из цехового склада в производство. Синоним: Склад НЗП частичная поставка Поставка неполного (частичного) объема заказа. человеко-часы Мощность человека в часах, которая требуется для выполнения операции. Формула LN для расчета человеко-часов, зависит от того имеет ли операция фиксированную длительность. Если Операция имеет фиксированная длительность, LN применяется следующая формула для расчета машино-часов: Если Операция не имеет фиксированную длительность, LN применяется следующая формула для расчета машино-часов: человеко-часы Единица работы, равная одному работнику работающему один час. Условия человеко-часов и человеко-часов используются взаимозаменяемо. чистое количество Теоретически необходимое количество компонента или материала требуемое для изготовления определенного количества продукции. Данное количество называет чистым, так как на практике вам может потребоваться большее количество, чем теоретически необходимое, для компенсации потерь при производстве продукции. шаг операции Разбивка одной операции маршрута на несколько шагов. Шаг операции может содержать информацию - инструкции по выполнению операции, информацию об используемом инструменте, и информацию по технологии производственного процесса. Смотри: микромаршрут штрафные затраты Теоретические затраты, которые могут быть понесены в случае невыполнения правил на сборочной линии. экспоненциальное сглаживание Метод прогноза спроса, который рассматривает последние данные совместно с прошлыми данными. ярлык канбан Документ, который разрешает перемещение материалов или комплектующих в цех, между операциями, или из цеха. Раньше это называлось пул-нотами. |