| # Моделирование и создание очередностей (tiasl4200m000) Используйте этот сеанс чтобы создания последовательности заданий на сборку для сборочной линии. Связанные темы Обзор управления сборкой Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой Модификации рабочей зоны и задания рабочей зоны Расчет затрат по заданию на сборку Списание по план-базису для сборки Загрузка рабочих зон на линии Задания на сборку Опции очередности Опции очередности Выбор метода оптимизации. LN оптимизирует очередность только для участка, выбранного в поле Опорный участок. Также можно установить флаг Проверка соседей, чтобы оптимизировать очередность для участка. Локальное улучшение Если этот флаг установлен, LN оптимизирует очередность только для участка, выбранного в поле Опорный участок. Также можно установить флаг Проверка соседей, чтобы оптимизировать очередность для участка. Глобальное улучшение Если этот флаг установлен, LN оптимизирует очередность для всех участков, выбранных в данном сеансе. Подтв.последов. Если этот флаг установлен,, последовательность, сформированная LN, автоматически подтверждается. Задания в очереди смещаются и вычисляются плановые данные для заказов ASC, такие как время начала участка и время окончания участка. Если этот флаг сброшен,, можно подтвердить последовательно при нажатии на кнопку Подтверждение, после того, как выбран номер запуска сформированной ранее очередности. Проверка соседей Если этот флаг установлен, LN в процессе оптимизации учитывает участки, расположенные непосредственно перед и после указанных участков. Это дает начало последовательности, которая переводима к соседним сегментам, что означает, что изменения последовательности выполнимы. Данный флаг может быть установлен, если установлен флаг Локальное улучшение. Если установлен флаг Глобальное улучшение, LN автоматически устанавливает текущий флаг. Опции смещения Опции сдвига Выберите опцию для расчета сдвига. Невыполненный Если этот флаг установлен, LN учитывает задолженность, когда рассчитывается сдвиг. Это означает, что первое задание планируется на начало периода, указанного в данном сеансе. Фактические времена Если этот флаг установлен, и LN вычисляет сдвиг, то учитывается момент, когда отчитались о завершении последнего задания на последней рабочей зоне участка. В следующий раз при выполнении данного сеанса для перепланирования очередности линии LN учтет разницу между запланированным временем окончания и фактическим временем окончания. Выбор последоват. Сбороч. линия Сборочная линия, на которой нужно установить очередность. Опорный участок Участок, для которого были заданы параметры в сеансе Параметры переопределения/очередности (tiasl4110m000), и с которого LN начинает генерировать очередности. Если упорядочивается несколько участков, LN сначала упорядочивает опорный участок. Затем этот участок копируется в другие участки диапазона, после чего участки упорядочиваются. Если установлен флаг Глобальное улучшение, то это участок, для которого были заданы параметры. Можно переключиться на другие параметры путем ввода в этом поле другого опорного участка. Примечание Необходимо очень осторожно выбирать участок, являющийся представительным для вашей сборочной линии. Можно моделировать очередности на сборочной линии, используя разные участки в качестве опорного участка, чтобы выяснить, что дает наиболее эффективную очередность. Участок лин. Последовательный набор рабочих центров сборочной линии между двумя буферами. Первый буфер является началом участка сборочной линии, следующий буфер является первой частью следующего участка. Плановая дата выхода Фактическая дата выхода с линии новых заданий, которые учитываются и добавляются в последовательность в процессе установления очередности. LN всегда учитывает ранее упорядоченные задания, независимо от диапазона дат, указанных в этом поле. Качество последовательности Номер задания Идентификационный номер запуска последовательности. Чтобы увидеть результаты других номеров запуска, нажмите кнопку Вверх или Вниз. Штрафные затраты Теоретические затраты, которые могут быть понесены в случае невыполнения правил на сборочной линии. Преобразуемый Указывает, переводима ли последовательность между различными участками сборочной линии. Прогресс очередности Инициализировать очередность Значение в этом поле показывает, была ли инициализирована очередность, путем добавления нового задания на сборку для выборки, сделанной в этом сеансе. Начальные штрафные затраты Штрафные затраты очередности до выполнения оптимизации. Выбранная очередность Номер запуска выбранного запуска. Генерировать Генерирует очередность. Оценить Печатает отчет, показывающий очередность заданий и комбинации опций задания для каждого участка выбранного номера запуска. Подтверждение Перманентно запоминает очередность заданий выбранного запуска. Параметры Запускает сеанс Параметры переопределения/очередности (tiasl4110m000). Сообщения Показывает сообщения об ошибках и предупреждениях. Вверх Нажмите, чтобы увидеть результаты предыдущего запуска. Вниз Нажмите, чтобы увидеть результаты более позднего запуска. |