| # Преимущества модуля Управление сборкой Обзор управления сборкой Модуль Управление сборкой (ASC) служит для планирования заданий на сборку и для управления ими. Управление сборкой может быть использовано в крупносерийном и мелкосерийном производстве. На этапе внедрения, основываясь на ваших требованиях, можно выбрать функционирование на базе рабочих зон или заданий. Производительность системы повышается, а объем хранимых данных уменьшается, если используется следующее: Обработка операций на основе рабочих зон на линии. Операции выполняются по периоду. Модификации рабочих зон на линии. Задания хранятся по общим модификациям, а не по отдельности. Функциональность Управление сборкой можно разделить на следующие разделы: Упорядочивание. Задания на сборку могут быть перемешаны и запланированы Управление сборкой. Координация. Потребности в материалах координируются с цехом или с поставщиком, можно распечатать рабочие инструкции. Многие из этих процессов выполнятся при помощи триггеров процессов. Отслеживание. О событиях сообщается в LN, чтобы процесс сборки был продолжен работами в реальном времени. Калькуляция. Большинство финансовых расчетов выполняется за пределами модуля Управление сборкой. Можно задать компоненты затрат на детальном или агрегированном уровне или при помощи комбинации этих двух уровней. Обзор планирования сборки Модуль Планирование сборки используется для планирования сборки варианта исполнения и для генерирования заданий на сборку в Управление сборкой. Планирование сборки выполняет планирование для сборки вариантов исполнения и генерирует задания на сборку для сборочных линий при массовом производстве нескольких моделей, которое характеризуется большими объемами и множеством вариантов сложной продукции. Чтобы иметь возможность использовать модуль Планирование сборки, нужно установить параметры APL в детальном сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000). Обратите внимание, что некоторые сеансы зависят от одного или нескольких из следующих параметров: Является основной компанией Если выбран данный флаг, текущая компания определена как основная компания. Основная компания может быть одной из компаний сборочной линии или отдельной компанией. Основная компания используется для хранения основных данных, таких как варианты исполнения и спецификации изделий. Работать с данными и запускать процессы можно, только работая в основной компании. Это правило применяется к модулю Управление сборкой, в котором задается структура сборочной линии, и к модулю Планирование сборки. В Планирование сборки, одно исключение есть в сеансе Конфигурируемое изделие - Сборочная линия (tiapl2500m000). Если флаг Является основной компанией c не установлен, то поля в этом сеансе отключены. Примечание Данный флаг можно выбрать только в том случае, если в этой компании отсутствуют задания на сборку. Данный флаг можно снять только в том случае, если в данной компании отсутствуют варианты исполнения. Внешние сборочные узлы и операции Если данный флаг выбран, выровненные сборочные компоненты и операции в модуль Планирование сборки поставляются из внешнего источника. Если данный флаг снят, сборочные компоненты и операции выравниваются во время расчета потребностей в сборочных компонентах. Внешняя структура варианта исполнения Если данный флаг выбран, отношения типовой спецификации между типовым конечным изделием и инженерными модулями передаются в модуль Планирование сборки из внешнего источника. LN не обеспечивает функциональной возможности копирования данной информации в структуру варианта исполнения. Если данный флаг снят, отношения типовой спецификации между типовым конечным изделием и инженерными модулями копируются из типовой СИ в зависимую от заказа СИ при запуске сеанса Генерация структур вариантов исполнения (tiapl3210m000). Примечание Структура варианта исполнения определяет следующие типы отношений: Отношение между типовыми изделиями и типовыми подизделиями. Эти отношения всегда копируются при создании структуры варианта исполнения во время ввода заказа, когда созданный вариант исполнения сохраняется. Эти отношения могут возникать на нескольких уровнях, а не только непосредственно под конечным изделием. Отношение между типовыми изделиями и инженерными модулями. Текущий параметр влияет только на эти отношения. Тест Если этот флаг установлен, модуль Планирование сборки функционирует в тестовом режиме. В этом режиме можно работать с данными, которые в противном случае, поддерживаются внешними программами. Если флаг Внешние сборочные узлы и операции установлен, следующие данные имеют внешнюю поддержку: Операций, которые показываются в сеансе Операции (tiapl1500m000). Назначений операций, которые показываются в сеансе Назначения операций (tiapl1510m000). Структур вариантов исполнения, которые показываются в сеансе Структуры вариантов исполнения (tiapl3510m000). Если флаг Внешние сборочные узлы и операции установлен, вы не можете поддерживать эти данные из LN, если не работаете в тестовом режиме. В тестовом режиме также можно выполнять сеанс Актуализация данных о затратах сборочной линии (ticpr0215m000) для выбранной вручную даты действия. Основными процессами в Планирование сборки являются следующие: Генерирование варианта исполнения. Генерирование структуры варианта исполнения. Расчет потребностей в компонентах сборки. Создание заданий на сборку. Ниже приводится обзор этих процессов. За дополнительными подробностями обращайтесь к разделам справки, вызываемым из соответствующих сеансов, а также к разделам, перечисленным в конце данного раздела. Шаг 1. Генерирование варианта исполнения Вариант исполнения генерируется на основе записи заказа на продажу. В сеансе Строки заказа на продажу (tdsls4101m000) указывается строка заказа на продажу, которой определяется продаваемое типовое изделие, и прочие данные, такие, как требуемая дата выхода со сборочной линии и цена. Для производственных целей введенная в строку заказа на продажу информация хранится в варианте исполнения. Вариант исполнения - это конкретный продаваемый продукт. Увидеть вариант исполнения можно в сеансе Варианты исполнения (tiapl3500m000). Шаг 2. Генерирование структуры варианта исполнения Таким образом, вариант исполнения - это пока просто ссылка на продукт без производственных данных. Производственные данные должны быть заданы при помощи решения для отношений в типовых подизделиях и конструкторских модулях, из которых состоит конечное типовое изделие. Решение для отношений основывается на датах вступления в действие и/или единицах. Если PCF не используется, то типовые подизделия и инженерные модули извлекаются из типовой СИ, которую можно увидеть в сеансе Типовая спецификация изделия (tiapl2510m000). Результат этого процесса хранится в структуре варианта исполнения, который показан в сеансе Структуры вариантов исполнения (tiapl3510m000). Если используется PCF, отношения к типовым подизделиям и инженерным модулям, составляющим типовое конечное изделие, определяются по типовой Си в модуле PCF. Связь с типовыми подизделиями определяется при генерировании варианта исполнения, т.е. при вводе заказа на продажу. Связи с конструкторскими модулями задаются в отдельном процессе. Вы можете запустить этот процесс через сеанс Генерация структур вариантов исполнения (tiapl3210m000). Сеанс Расчет потребности в сборочных компонентах (tiapl2221m000), сеанс Генерация заданий на сборку (tiapl3201m000) и сеанс Обновление и замораживание заданий на сборку (tiapl3203m000) может также запустить этот процесс. Сборочные компоненты и операции, необходимые для сборки конечного изделия, хранятся под уровнем конструкторских модулей. В сеансе Сборочные СИ и операции (tiapl2520m000) можно увидеть компоненты и операции по конструкторским модулям. Операции задаются в сеансе Операции (tiapl1500m000). Операции назначаются рабочим зонам на линии в сеансе Назначения операций (tiapl1510m000). Обратите внимание: У типовых подизделий могут быть свои собственные типовые подизделия. С каждым типовым изделием может быть связано несколько конструкторских модулей. Если выбран флаг Внешняя структура варианта исполнения в деталях сеанса Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000), разрешены только отношения между типовыми изделиями. Связь с конструкторскими модулями берется из внешних источников. В LN имеется три способа получения выровненных компонентов: Импорт: Чтобы импортировать выровненные компоненты и операции, необходимо установить флаг Внешние сборочные узлы и операции в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000). Задание вручную. Получение через EDM, который привлекает процедуру выравнивания. В LN выровненные компоненты и операции поставляются из внешнего источника. Поэтому флаг Внешние сборочные узлы и операции в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000) всегда выбран. Следовательно, ведение данных в некоторых сеансах возможно только в тестовом режиме. Варианты исполнения, которые больше не требуются, можно удалить в сеансе Удаление вариантов исполнения (tiapl3200m000). Шаг 3. Расчет потребностей в компонентах сборки Если варианты исполнения и структуры вариантов исполнения сгенерированы, могут быть рассчитаны потребности в компонентах сборки и созданы задания на сборку. Потребности в компонентах сборки рассчитываются на основе структур вариантов исполнения и выровненных сборочных компонентах. Потребности в сборочных компонентах рассчитываются для вариантов исполнения, плановые даты выхода со сборочной линии для которых попадают во временные границы спроса. Временные границы спроса определяются в детальном сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000). Расчет основан на графиках участков, указывающих дату, на которую требуются компоненты сборки для каждого участка, на основе даты выхода со сборочной линии для задания на сборку. Графики участков можно просмотреть в сеансе Графики участка (tiapl4500m000). Рассчитанные потребности в компонентах сборки передаются в Планирование предприятия. Шаг 4. Создание заданий на сборку Задания на сборку создаются для вариантов исполнения, чьи даты выхода со сборочной линии попадают во временные границы заданий на сборку для выпускной линии. Задания на сборку создаются в Планирование сборки, но хранятся и выполняются в Управление сборкой. В многозвенном случае задания на сборку создаются для каждой компании. Задания на сборку могут быть созданы только для актуализированных сборочных линий, то есть для линий, которые разрешено использовать в производственном процессе. Только действующие сборочные линии могут быть актуализированы. Утверждение и актуализация сборочных линий осуществляется в сеансе Актуализация сборочных линий (tiasl1231m000). Утверждение сборочных линий также можно выполнить в сеансе Проверка сборочных линий (tiasl1230m000). При создании задания на сборку используется понятие модификаций рабочей зоны (LSV). Модификации рабочей зоны служат для хранения материалов и операций для рабочей зоны. Можно воспользоваться сеансом Обновление и замораживание заданий на сборку (tiapl3203m000) для обновления и заморозки заданий на сборку. Обновление заданий базируется на изменениях в варианте исполнения или в структуре варианта исполнения. Замороженные задания автоматически не обновляются. Замороженные задания могут быть обновлены только вручную в Управление сборкой. При обновлении заданий на сборку также используется понятие модификаций рабочей зоны. При обновлении определяется, будут ли модификации рабочей зоны, создаваемые на базе нового варианта исполнения и/или структуры варианта исполнения, отличаться от существующих модификаций рабочей зоны. Если будут, то при необходимости создаются новые модификации рабочей зоны и отсылаются в Управление сборкой. В сеансе Вариант исполнения - Сборочные линии (tiapl3520m000) можно увидеть, на какой сборочной линии собран вариант исполнения. Этот сеанс показывает, распределены ли уже необходимые компоненты сборки в Управление сборкой, и заморожено ли задание на сборку для определенной сборочной линии. Для другой сборочной линии то же задание может быть вовсе не заморожено или частично заморожено. Модуль Управление сборкой может поддерживать следующие концепции: Оптимизация очередности, в которой собираются заказы клиентов. Разные такты: Каждое функционирование с разной скоростью линии, то есть тактом. За дополнительной информацией обратитесь к время цикла. Частичная заморозка: Можно изменить специфику заказанного изделия, даже когда уже начата сборка этого изделия. За дополнительной информацией обратитесь к заморозить Многозвенность Современные предприятия имеют многозвенную структуру сборки, часто международную. Решение Управление сборкой поддерживает процесс сборки в многозвенных средах. Использование потока работ, инициируемого процессом, снижает ручной ввод: Работники должны быть в состоянии собрать продукты оптимальным способом, которому помогает информационная система. В ориентируемой на поток сборочной среде прогресс очень предсказуем. Модуль Управление сборкой требует от пользователя минимального ввода. Предсказуемые задачи могут быть автоматизированы использованием Триггеров процесса, что уменьшает не добавляющие стоимости задачи и повышает уровень эффективности. Технология штрих-кодирования: Печать и считывание информации с использованием штрих-кодов снижает ручной ввод и повышает эффективность и точность. Методика Точно-вовремя: Спрос и поставки материала, являющегося JIT-изделием, на сборочную линию синхронизируется до последней минуты. LN Управление сборкой поддерживает методику JIT большим числом методов поставки и методов оптимизации поставки. Сотрудничество с внешними поставщиками: LN поддерживает поставку товаров внешним поставщиком непосредственно на сборочную линию в нужное время, в нужное место и в нужном порядке ( поставки в последовательности сборки), используя Графики закупок и EDI. Эффективная методика определения затрат: Определение затрат на базе рабочей зоны линии, план-базис часов и материалов по рабочей зоне или участку линии вместо задания, что снижает системные потери и повышает эффективность. За дополнительной информацией обратитесь к Расчет затрат по заданию на сборку. Большие объемы: Сборочные производства обычно имеют дело с большими объемами сложных конфигураций и соответствующими заказами на исполнение. Решение LN Управление сборкой (ASC) поддерживает крупносерийное сборочное производство с точки зрения функциональности и с очки зрения эффективности. Послепродажное обслуживание: Для каждого конечного изделия и сборочного компонента может быть сгенерирован уникальный серийный номер, например, VIN автомобиля. Могут поддерживаться существующие стандарты и допустимые форматы. При сборке продукта собирается информация исполнения, чтобы поддержать процесс управления жизненным циклом. |