| # Модификации рабочей зоны и задания рабочей зоны Использование сходных данных заказов по рабочей зоне Модификация рабочей зоны представляет собой способ уменьшить объем необходимых данных и улучшить, таким образом, быстродействие. Если содержание заказов по конкретной рабочей зоне одно и тоже , оно хранится только раз. Эта информация хранится в модификации рабочей зоны. Задания на сборку имеют только ссылку на модификацию рабочей зоны. Пример Производство автомобилей с различными характеристиками, включающими два различных типа колес (широкие и узкие). Для той рабочей зоны на линии, где происходит присоединение колес, все машины с широкими колесами являются одной модификацией рабочей зоны, а все машины с узкими колесами - другой модификацией, вне зависимости от их прочих характеристик, поскольку прочие характеристики для этой рабочей зоны на линии не имеют значения. Модификация может использоваться разными заданиями на сборку. Это означает, что использование операций и материалов для данной рабочей зоны на линии одинаково для всех этих заданий на сборку. Задача Модификации помогают исключить лишние данные, улучшая тем самым производительность. Если у вас есть тысяча заданий на данный продукт, и операции и материалы первой рабочей зоны на линии одинаковы у всех этих заданий, нет необходимости хранить тысячу копий одной и той же информации. LN определяет идентичность заданий и создает одну модификацию. При создании нового задания на сборку LN проверяет операции и материалы по заданию. Если есть отличие от существующей модификации, создается новая модификация. Сеансы Можно просмотреть модификации в сеансе Модификации рабочей зоны (tiasc2520m000) и распечатать их в сеансе Печать модификаций рабочей зоны (tiasc2420m000). Можно просмотреть и обновить связанные с модификациями материалы в сеансе Модификация рабочей зоны - Сборочные компоненты (tiasc2121m000), а просмотреть и обновить операции можно в сеансе Модификация рабочей зоны - Операции (tiasc2122m000) (если модификации определяются заданиями). Заказо-зависимые LSV Модификации генерируются LN автоматически. Если вы хотите изменить операции или компоненты для модификации, нужно сделать модификацию зависящей от задания, выполнив следующую процедуру: В сеансе Задание на сборку - Задания рабочей зоны (tiasc2510m000) выберите модификацию. Задание для рабочей зоны на линии должно быть Замороженный. В меню соответствующий выберите пункт Сделать заказо-зависим.. LN автоматически. создаст уникальную модификацию рабочей зоны, которую можно будет увидеть в сеансе Задание на сборку - Задания рабочей зоны (tiasc2510m000). В меню соответствующий выберите пункт Модификации рабочей зоны. Запустится сеанс Модификации рабочей зоны (tiasc2520m000). Выберите модификацию.. В меню соответствующий выберите пункт Операции. Запустится сеанс Модификация рабочей зоны - Операции (tiasc2122m000). Внесите нужные изменения. Можно изменить компоненты сборки, связанные с операциями, при помощи меню соответствующий сеанса Модификация рабочей зоны - Операции (tiasc2122m000). Задание рабочей зоны При генерировании заданий на сборку также создаются и задания рабочей зоны. Задание рабочей зоны является производственным заказом для рабочей зоны сборочной линии. Задание рабочей зоны может иметь следующие статусы: Запланированный Замороженный Готовый к старту Завершенный Закрытый При генерации задания рабочей зоны его статус устанавливается в Запланированный. Кластерный заказ рабочей зоны Представляют все материальные потребности для рабочей зоны сборочной линии на день. Кластерный заказ рабочей зоны содержит определяемые пользователем интервалы. Потребности в материалах объединяются для каждого интервала. В Управлении сборкой операции могут выполняться по рабочей зоне линии и по периоду, вместо выполнения операций по каждому заданию. LN может объединять одинаковые материалы для определенного периода в одну материальную строку. После объединения итоговое количество храниться в КЗРЗ (CLSO). Данное объединение уменьшает количество необходимых операций, т.к. операции выполняются для определенного интервала. CLSO используются при распределении сборочных компонентов и при списании по план-базису для комбинирования материалов для задания рабочей зоны (на день). Параметры Параметр Обработка операций определяет использование КЗРЗ (CLSO). Данный параметр задается в сеансе Параметры Управления сборкой (tiasc0100m000) и может иметь значения: На базе рабочей зоны Для каждой рабочей зоны на линии каждый день создается только один CLSO. Наз базе задания Для каждого задания на сборку создается один CLSO. CLSO используются при распределении сборочных компонентов и при списании по план-базису для комбинирования материалов для заданий рабочей зоны. CLSO покрывает весь день при обработке операций на базе рабочей зоны или задание на сборку при обработке операций на базе задания. Данные для каждого временного интервала хранятся отдельно. При обработке операций на базе рабочей зоны каждый временной интервал приводит в итоге к появлению отдельной строки в складском заказе для распределения сборочных компонентов. При обработке операций на базе задания для каждого CLSO генерируется отдельный складской заказ. Действия, которые можно выполнить через меню соответствующий: Изменить статус CLSO с Закрытый на Открытый. Запустите сеанс Кластерный заказ рабочей зоны - Потребность в СК (tiasc7140m000) для просмотра потребностей в сборочных компонентов для каждого CLSO. Связанные темы Обзор управления сборкой Расчет затрат по заданию на сборку Списание по план-базису для сборки Загрузка рабочих зон на линии Задания на сборку Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой |