| # Осмотры и сценарии профилактического обслуживания Частное измерение, которое используется для определения значения переменной (измеряемого количества) в определенной ситуации. Пример Глубина протектора. Когда измерения зарегистрированы для номерных изделий во время осмотров, генерируются уведомления обслуживания, базируясь на предопределенном переключателе обслуживания. Тип измерения определяет используется ли тренд (оценочное поведение) и единица измерения. Для алфавитноцифровых типов измерений, используемых для условий измерения вместо абсолютных значений, тренд и единица измерения не могут быть определены. Типы измерения используются для: Осмотров по нарядам на работу для номерных изделий Осмотров по заказам на обслуживание для номерных изделий Осмотров только для номерных изделий Ожидаемые измерения по запланированным работам для Профилактического обслуживания (ППО) Значение счетчика для номерных изделий, которое может быть использовано в строках покрытия контрактов на обслуживание . Наборов переключателей обслуживания Набор переключателей обслуживания - это то, что используется для переключения уведомлений обслуживания во время измерений. Набор переключателей обслуживания связывается с типом измерения. Набор переключателей обслуживания может быть связан с показаниями счетчика, которые привязаны к номерному изделию. Переключатели обслуживания Переключатель обслуживания это переключатель, который определяет когда должно быть выполнено обслуживание для изделия. Переключатель обслуживания привязывается к типу измерения и состоит из одного или более переключателей обслуживания. Связь между типов измерения и набором переключателей обслуживания один ко многим. Когда выполняется измерение (используя тип измерения), Infor LN проверяет определен ли переключатель обслуживания для измерения. Если переключатель обслуживания определен и переключен, генерируется уведомление обслуживания Можно назначить уведомление обслуживания для работника ответственного за дополнительные работы уведомления . Назначения переключателя обслуживания используются для определения какой набор переключателей применяется для изделия, группы изделия и т.д., при выполнении измерения для заданной позиции. Набор переключателей обслуживания это книга правил с датами действия/истечения сроков действия. Заказа, где выбраны наборы переключателей это следующее: набор переключателей обслуживания заданный для показаний счетчика номерного изделия. Книга правил назначения переключателя обслуживания. Переключатель обслуживания по типу измерения базисной работы Тип измерения. Сеанс Моделирование правил наборов триггеров обслуживания (tsmdm0276m000) служит для определения какой набор переключателей используется. Осмотры Осмотры могут быть созданы вручную (непосредственно для изделия) или сгенерированы с использованием веб-сервисов или базисных работ при планировании заказов на обслуживание/нарядов на работу. Осмотры (типы измерения) могут быть заданы в сеансе Базисная работа - Типы измерений (tsacm3160m000) для комбинаций Изделие – Базисная работа. При определении базисной работы, с осмотрами по работе по заказу на обслуживание или по работе наряда, осмотры генерируются в сеансе Контроль (tscfg3100m000). Осмотры могут быть: Сгенерированы из измерения, тогда они должны быть выполнены. Извлечены из физической структуры. Извлечены из другого номерного изделия. Извлечены из других показаний счетчика. Примечание Для расширенных осмотров, за исключением настройки типов измерений и наборов переключателей обслуживания , показания счетчика также должны быть заданы. Группы показаний счетчика Группы показаний счетчиков мб использованы для поддержки сценариев расширенного обслуживания. Группы показаний счетчиков используются только для цифровых типов измерения. Можно использовать группы показаний счетчиков для: Расчета трендов обслуживания для выполнения их в будущем. Извлечения измерения из других изделий или других измерений Определения множественных наборов переключателей для одного измерения Группа показаний счетчика используется для задания показаний счетчика по умолчанию при создании номерных изделий. По показаниям счетчика возможно определить откуда происходят осмотры. Информация о тренде также может быть задана по показанию счетчика. Расчет тренда может быть использован для прогнозирования, когда необходимо провести обслуживание. Расчет тренда базируется на: Тренде, введенном вручную Извлечении из физической структуры (применяется только если счетчик тоже извлечен из физической структуры ). Извлечение из заданного изделия (применяется только если счетчик тоже извлечен из другого номерного изделия). Извлечение из другого типа измерения счетчика типа (особенно, если износ базируется на использовании) Когда номерное изделие создано, создается показание счетчика по умолчанию для номерного изделия. Infor LN задает по умолчанию тип измерения из данных изделия обслуживания . Значение счетчика может быть обновлено вручную или значение счетчика может быть сброшено. Можно задать правила переустановки, чтобы определить как значения счетчика могут быть сброшены. Уведомления обслуживания: Уведомления обслуживания генерируются, основываясь на переключателях обслуживания, применимых при регистрации измерений для номерных изделий во время осмотра. Основываясь на типе измерения и позиции измерения, задается применяемый набор переключателей обслуживания. Infor LN использует следующую логику поиска: Из показаний счетчика заданного для номерных изделий Из назначений набора переключателей обслуживания Из базисной работы Из типа измерения Из дополнительного уведомления обслуживания Основываясь на уведомлении обслуживания, можно решить о требуемых дополнительных действиях для обслуживания. При генерации уведомления обслуживания должна быть возможность установить уведомление обслуживания в: Игнорировать сейчас Игнорировать всегда Передача запланированной работы, заказа на обслуживание /наряда на работу и тп Передача уведомлений обслуживания Уведомления обслуживания могут иметь дополнительную работу, заданную для определения следующей задачи, которая должна быть выполнена для заданного номерного изделия. Эти уведомления обслуживания могут быть переданы различным объектам, таким как запланированные работы, заказы на обслуживание, внутренние наряды на работу, коммерческие предложения по заказам на обслуживание и коммерческие предложения на продажу ремонта. Профилактическое обслуживание (ППО) Сценарии профилактического обслуживания используются как база для генерации запланированных работ. Сценарии профилактического обслуживания имеют строки сценария, основанные на том, какие запланированные работы должны быть сгенерированы; основанные на времени ( Пример: 12 раз в год), основанные на времени в соответствии с предопределенным шаблоном ( Пример: через 2 месяца малое обслуживание, через 3 месяца большое обслуживание, через 5 месяцев малое обслуживание), и основанные на использовании ( Пример: ремонт после 10000 км пробега или когда профиль шины станет менее 3 мм). Строки сценария профилактического обслуживания (ППО) Основываясь на строках сценария профилактического обслуживания, генерируется план обслуживания для номерного изделия. Можно определить следующие типы сценариев : Базирующиеся на использовании. Для строки сценария основанном на использовании, план обслуживания генерируется, если строка сценария задана для особого изделия-потомка, который совпадает с изделием номерного изделия. Также задаются тип измерения, переключатель обслуживания и показания счетчика. Показания счетчика должны включать информацию тренда для расчета запланированных работ. Набор переключателей обслуживания задается и извлекается применимая информация тренда. Для заданного значения счетчика и даты начала, основываясь на данных тренда и набора переключателей обслуживания, определяется первый ожидаемый момент обслуживания. Если эта запланированная дата внутри заданного временного интервала, генерируется запланированная работа дополнительной работы, заданной для применяемого переключателя обслуживания. Этот процесс повторяется с использованием новой запланированной даты как даты начала счетчика для нового цикла. Если заданы правила сброса (переустановки) счетчика для начального значения по умолчанию, значение счетчика, используемое для расчета следующего момента обслуживания, сбрасывается. Этот тип может быть использован для сценариев расширенного осмотра. Сценарий основанный на времени: Используется для определения базисной работы, которая должна быть запланирована и сколько раз во интервале времени ( Пример: осмотр должен выполняться 12 раз в год). Для строки сценария основанного на времени, процесс генерации плана основанный на основном маршруте отличается от генерации плана для базисной работы. При генерации плана основанном на основном маршруте, задается опция маршрута по умолчанию, если существует множественность опций маршрута. В противном случае, Infor LN генерирует Отчет об ошибках. Новая дата начала определяется на основе значения поля Начало цикла обслуж. сеанса Генерация плана обслуживания (tsspc2200m000) Если дата начала находится внутри временной границы, операции маршрута считываются из основного маршрута, в убывающем порядке, и планируются вовремя. Когда план генерируется для базисных работ, дата начала запланированной работы определяется на основании такой же логики. Время, основанное на сценарии образце: Используется для определения образца с использованием соответствующих моментов, когда должна быть выполнена базисная работа и запланирована запланированная для этого. Когда генерируется план обслуживания, основанный на времени, основанном на строке сценария образца, процесс генерации плана основанный на основном маршруте отличается от генерации плана для базисной работы. При генерации плана основанном на основном маршруте, задается опция маршрута по умолчанию, если существует множественность опций маршрута. В противном случае, Infor LN генерирует Отчет об ошибках. Для определения даты начала запланированной работы используются заданные момента календаря в строке образца работы. Процесс повторяется для каждой строки образца пока запланированная дата не попадет во временную границу. Образцы строк сценария профилактического обслуживания (ППО) Профилактическое обслуживание (ППО) иногда может выполняться на нерегулярной основе. В таких случаях, образец, основанный на времени, может быть настроен на соответствующие моменты, когда обслуживание должно быть выполнено. Генерирование плана обслуживания Следует использовать сеанс Генерация плана обслуживания (tsspc2200m000) для генерирования плана обслуживания и ремонта для номерных изделий, к которым применяется сценарий профилактического обслуживания. Книга правил для сценариев обслуживания определяет применяемые сценарии. Примечание План обслуживания может быть сгенерирован, только если сценарий обслуживания определен для номерного изделия. |