| # Изменение КСИ - ручная процедура Если вы хотите изменить и утвердить СИ для конструкторской единицы (К-единицы), вы можете воспользоваться одним из трех способов: Изменить и утвердить КСИ при помощи массового изменения СИ (МИС). См. раздел Изменение КСИ - автоматическая процедура Внести изменения в КСИ вручную и утвердить КСИ при помощи МИС. См. раздел Изменение КСИ - полуавтоматическая процедура. Изменить и утвердить КСИ вручную. Эта процедура описана ниже. Шаг 1. Конструкторская единица (tiedm0110m000) Задайте новую К-единицу в сеансе Конструкторская единица (tiedm0110m000) или передайте существующее производственное изделие в Управление конструкторскими данными (EDM) при помощи сеанса Копирование цеховой ПСИ в КСИ (tiedm0205m000). Если вы хотите выполнить процедуру утверждения для К-единицы, выберите флаг Управл. CHM в сеансе Конструкторская единица (tiedm0110m000). Следует воспользоваться Управление изменениями в Управление данными (ODM) чтобы выполнить процедуру утверждения. Шаг 2. Редакция К-единицы (tiedm1100m000) Выберите К-единицу в сеансе Конструкторская единица (tiedm0110m000) и запустите сеанс Редакция К-единицы (tiedm1100m000) из меню соответствующий. Для К-единицы будет задана новая редакция. Статус редакции - В разработке. Шаг 3. Конструкторская СИ (tiedm1110m000) Выберите редакцию К-единицы в сеансе Редакция К-единицы (tiedm1100m000) и запустите сеанс Конструкторская СИ (tiedm1110m000). Теперь можно вручную задать или изменить КСИ. Шаг 4. Утверждение Если вы внесли изменения в КСИ, можно утвердить конструкторскую редакцию. Для этого выберите редакцию в сеансе Редакция К-единицы (tiedm1100m000) и нажмите Утвержд.для конструир. в меню соответствующий Cтатус редакции изменится на Утверждено конструктором, что означает, что КСИ утверждена. Шаг 5. Отношение Конструкторская единица - Изделие (tiedm1101m000) Если хотите, можете теперь указать, для каких (изготовляемых) изделий создана данная редакция. Выберите редакцию в сеансе Редакция К-единицы (tiedm1100m000) и нажмите Отношения в меню соответствующий. Запускается сеанс Отношение Конструкторская единица - Изделие (tiedm1101m000). В этом сеансе можно задать одно или несколько изделий. Это могут быть как существующие изделия, выбранные в сеансе Изделия - Общие данные (tcibd0501m000), так и новые изделия, для которых вводится название. Обратите внимание, что необязательно задавать отношение вручную на этом шаге. Отношения могут также быть автоматически сгенерированы на шаге 8. См. шаг 8. Подробнее см. шаг 8. Шаг 6. Контроль CHM Если К-единица управляется CHM, т.е. выбран флаг Управл. CHM в сеансе Конструкторская единица (tiedm0110m000), процедуру утверждения нужно завершить в Управление данными (ODM). Иначе вы не сможете утвердить редакцию для производства, как описано на следующем шаге. Шаг 7. Утверждение для производства Утвердите редакцию для производства. Выберите К-единицу в сеансе Редакция К-единицы (tiedm1100m000), и нажмите Утвержд. для производства в меню соответствующий. Статус редакции изменится на Утверждено технологом. Шаг 8. Копирование конструкторской единицы в изделие (tiedm1201m000) Скопируйте данные К-единицы в производство. Выберите К-единицу в сеансе Редакция К-единицы (tiedm1100m000), и нажмите Копирование конструкторской единицы в изделие в меню соответствующий. Запускается сеанс Копирование конструкторской единицы в изделие (tiedm1201m000). Изделием-источником является К-единица, с которой вы работаете. В поле Изделие можно ввести одно из изделий, заданных в сеансе Отношение Конструкторская единица - Изделие (tiedm1101m000). Однако если вы не задаете отношения, в поле Изделие можно ввести новое имя или то же самое имя, которое указано в качестве источника. Будет автоматически создано производственное изделие с этим именем. Новое изделие также будет показано в сеансе Отношение Конструкторская единица - Изделие (tiedm1101m000). Обратите внимание, что нужно задать группу изделий в сеансе Копирование конструкторской единицы в изделие (tiedm1201m000), чтобы получить значения по умолчанию для вновь созданных изделий. Шаг 9. Генерация данных копирования КСИ (многоуровневых) (tiedm1230m000) Выбере К-единицу в сеансе Редакция К-единицы (tiedm1100m000) и нажмите Генерация данных копирования КСИ (многоуровневых) в меню соответствующий. Запустится сеанс Генерация данных копирования КСИ (многоуровневых) (tiedm1230m000). Нужно ввести изделие-источник и изделие-получатель. Если вы нажмете Создание, данные из КСИ К-единицы будут скопированы в буфер обмена. Если нужно, внесите изменения при помощи сеанса Данные копирования КСИ (tiedm1120m000), который можно запустить из сеанса Отношение Конструкторская единица - Изделие (tiedm1101m000). Шаг 10. Завершение конструкторских данных (tiedm3240m000) Выберите К-единицу в сеансе Редакция К-единицы (tiedm1100m000) и нажмите Завершение конструкторских данных в меню соответствующий. Запустится сеанс Завершение конструкторских данных (tiedm3240m000). КСИ будет скопирована в новое производственное изделие. Шаг 11. Архивирование конструкторских данных (tiedm1250m000) Если нужно, можно заархивировать данные К-единицы в сеансе Архивирование конструкторских данных (tiedm1250m000). Примечание Можно переустановить статус редакции, для этого нужно выбрать редакцию в сеансе Редакция К-единицы (tiedm1100m000) и нажать Переустан. статуса ред. в меню соответствующий. Связанные темы Обзор управления конструкторскими данными Изменение КСИ - автоматическая процедура Изменение КСИ - полуавтоматическая процедура Конструкторские единицы Копирование К-единиц в изделия Конечная обработка конструкторских данных Конструкторские СИ Использование модификаций в EDM |