| # Условия работы с единицами обработки Работа с единицами обработки возможна при любых статусах, на всех стадиях поступления, хранения, отпуска, за следующими исключениями: Единица обработки не используется и имеет статус Неактивна. Однако можно связывать единицы обработки с пустыми неактивными единицами обработки. В результате неактивная единица обработки может стать родительской, приобретя статус той единицы обработки, с которой она связывается. К этой родительской можно будет привязать другие единицы обработки, если их статусы совпадают со статусом родительской единицы обработки. Единица обработки имеет статус Отбракована. Единица обработки готова к отгрузке и имеет статус Замороженный. Единица обработки покинула склад и имеет статус Отгружена. Единица обработки перемещается на другой склад и имеет статус В пути. Единица обработки больше не используется и имеет статус Закрыта. Обратите внимание, что невозможно связать единицы обработки с разными статусами. Если для единицы обработки выполняется один из указанных случаев исключения, все команды для работы с этой единицей обработки становятся недоступны. Если вы пользуетесь функцией перетаскивания в Дерево единиц обработки для перемещения единиц обработки, при попытке выполнить недоступное действие появляется сообщение. Связывание и отвязывание единиц обработки может повлиять на структуру строк рекомендации или отгрузки. Нельзя связывать единицы обработки, рекомендованные для разных складских мест. Изменение структур единиц обработки, связанных с отгрузками и строками отгрузки, приводит к следующему результату: Единицы обработки и отгрузки Если вы перемещаете дочернюю единицу обработки в другую родительскую, связанная с дочерней единицей обработки строка отгрузки связывается с заголовком отгрузки из новой родительской единицы обработки и удаляется из заголовка отгрузки той родительской единицы обработки, из которой была перемещена дочерняя единица обработки. Если вы связываете единицу обработки, связанную со строкой отгрузки, с пустой неактивной единицей обработки, неактивная единица обработки становится родительской, и LN генерирует отгрузку для родительской единицы обработки. Данные для новой отгрузки копируются из той отгрузки, к которой ранее относились перемещенные строки отгрузки/дочерняя единица обработки. Если вы перемещаете все дочерние единицы обработки/строки отгрузки из родительской единицы обработки/отгрузки, связанная с родительской единицей обработки отгрузка удаляется. См. Условия составления отгрузки, где описаны условия, относящиеся к работе с единицами обработки, связанными с отгрузками или строками отгрузки. Связанные темы Структуры единиц обработки Описания упаковки Генерирование единиц обработки |