| # Структура варианта исполн. Структура варианта исполнения определяет структуру конкретного сконфигурированного изделия путем указания отношений между этим изделием и типовыми изделиями и инженерными модулями, составляющими это изделие. У типовых подизделий также могут присутствовать собственные подизделия и/или инженерные модули. Уровень ниже инженерных модулей, указанных в выравнить сборочн. комп. применимо к полю Сборочные СИ и операции (tiapl2520m000). Структура варианта исполнения создается в следующие моменты: Когда флаг вариант исполнения когда вариант исполнения вводится и сохраняется, создается структура варианта исполнения, касающаяся отношений между основным изделием и типовыми подизделиями. Генерация структур вариантов исполнения (tiapl3210m000) При выполнении сеанса Генерация структур вариантов исполнения (tiapl3210m000) создается структура варианта исполнения, касающаяся отношений между основным изделием и инженерными модулями. Заметим, однако, что это происходит только в том случае, если Внешняя структура варианта исполнения флажок снят в подробности Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000). Если требуется, то структура варианта исполнения может быть сгенерирована следующими сеансами: Генерация заданий на сборку (tiapl3201m000) Обновление и замораживание заданий на сборку (tiapl3203m000) Создание заданий на сборку (tiapl3201m000) Обновление и замораживание заданий на сборку (tiapl3203m000) Типовые изделия и инженерные модули извлекаются из следующих источников: Флаг спецификация изделия (СИ) отношения спецификации изделия (СИ) к типовым подизделиям всегда копируются из шаблона изделия, который задается в сеансе Типовая спецификация изделия (tiapl2510m000). Типовая спецификация изделия (tiapl2510m000) Отношения СИ к инженерным модулям копируются либо из шаблона изделия, либо поставляются внешним источником, что зависит от установки флага Внешняя структура варианта исполнения в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000). Внешняя структура варианта исполнения Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000) Если этот флаг установлен, если этот флаг установлен, отношения СИ к инженерному модулю поставляются из внешнего источника. LN не предоставляет функциональность копирования инженерных модулей из внешнего источника в структуру варианта исполнения. Если этот флаг сброшен, если этот флаг не установлен, отношения СИ к инженерному модулю копируются из шаблона изделия, который задается в сеансе Типовая спецификация изделия (tiapl2510m000). Типовая спецификация изделия (tiapl2510m000) Информация, которая извлекается из СИ основанное на модификации для вариант исполнения, и эффективные и срок годности. Диапазон данных оценены против Дата конфигур. продукта, который отображается в сессии детали для Варианты исполнения (tiapl3500m000). Вы можете изменить данные в текущем сеансе, если выполняются следующие условия: Текущий компании определите как главная компания в сессии Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000). Вы работаете в Тест которая определяется в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000). Статуссборки применимо к полю Варианты исполнения (tiapl3500m000) это Открытый. Структуры варианта удаляются, если удаляются соответствующие варианты исполнения. Cсылается на поле К удалению флажок снят в подробности Варианты исполнения (tiapl3500m000), и под Удаление вариантов исполнения (tiapl3200m000) для большей информации. Сгенерирована Структура Варианта исполнения для: конфигурируемый изделия. Вы можете использовать конфигурируемый изделия создать элемент структуры, который может содержать настраиваемые приобрести в сборе. Для большей информации по закупки конфигурируемый изделия в модуле Управление сборкой, ссылается на Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка Основных Данных Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка СИ Варианты исполнения - Закупаемые конфигурируемые изделия Связанные темы Обзор планирования сборки |