| # Назначения - Бригады (tiasc5530m000) В данном сеансе выводятся рабочие команды, заданные для назначения и рабочей зоны. Можно также вывести на экран количество операторов по каждой бригаде. Эти данные используются для рабочих инструкций Рабочие команды можно задать (в модуле Контроля сборочной линии) для каждого назначения и назначить рабочим зонам сборочной линии. Назначения для сборочной линии и для рабочих зон на линии выводятся в сеансах Сборочная линия - Назначения (tiasc5510m000) и Сборочная линия - Назначения и рабочие зоны (tiasc5520m000). Связанные темы Назначение сборки Сборочная линия Набор последовательных рабочих зон на линии на котором производятся изделия типа FAS (Final Assembly Schedule - График конечной сборки). Изделия производятся путем переход от одной рабочей зоны на линии к другому с выполнением определенных операций на каждой рабочей зоне линии. Сборочная линия подразделяется на некоторое количество участков, разделенных буферами. Сборочная линия может быть главной или снабжающей. Р.Зона Лин. Рабочий центр, являющийся частью сборочной линии. Рабочая зона на линии используется для производства FAS (график финальной сборки) изделий. Рабочая зона на линии может иметь несколько площадок, для размещения более одного изделия на одной рабочей зоне. Назначение Совокупность ресурсов, прикрепленных к сборочной линии на определенный период дня. Ресурсы разделяются между рабочими зонами сборочной линии. Назначения задаются для сборочной линии. Для каждого назначения, вы указываете время цикла и диапазон работ, которые являются диапазонами периода и времени, в течение которого действует назначение. Следующие характеристики указываются при назначение: Руч Занятость Занятость механизма Рабочая команда Операции Эти характеристики процесса связываются с другими назначениями, которые, в свою очередь, связаны с назначением сборки. Когда назначение для сборки действует (находится в силе), то действую и все связанные с ним назначения. типы назначения Существуют два одновременно существующих типа назначения. Усредненное назначение используется для более общих целей, в то время как не-усредненное назначение имеет определенный диапазон периода и времени. Назначения Усредненные назначения Используют среднее время цикла, которое основано на значениях времени цикла неусредненных назначений заданных на день. Усредненные назначения используются в планировании. Планирование основывается на времени цикла, календаре и типе доступности. Неусредненные назначения Используют основанные на подсчете времени значения времени цикла, которые базируются на выполняемых на линии операциях. Время цикла может изменяться в соответствии с диапазоном времени, которое определяется назначением. Неусредненное назначения используются для определения содержания задания. Для созданных (незамороженных) заданий, содержание задания основано на первом активном, неусредненном назначении. Для замороженных заданий содержание задания основывается на неусредненном назначении, действующем на момент заморозки задания. Неусредненное назначения также используются для сдвига цикла при определении очередности. При определении очередности задания для каждого задания рассчитывается цикл. Данное время выполнения основано на временах циклов, и соответствующее время цикла выбирается из неусредненного назначения. Примечание Среднее время цикла - это не математическое среднее, а значение, которое вы считаете подходящим усреднением для не средних времен циклов за весь день. Связанные темы Назначение сборки Р.команда Рабочая команда (работники), которая выполняет операцию. Число операторов Количество операторов, назначенных рабочей команде. |