| # Приостановка амортизация Можно приостановить амортизацию двумя способами: Чтобы приостановить амортизацию, по методу амортизации, глобально для всех книг основных средств, можно использовать сеанс Отложенные периоды (tffam7120m000). Это способ изменяет сумму амортизации для периодов после периода приостановки и последняя дата использования основного средства не изменяется. Для просмотра деталей перейдите в Отложенные периоды (tffam7120m000). Вы можете использовать сеанс Массовая приостановка амортизации (tffam1207m000) для приостановки амортизации по диапазону основных средств для диапазона годов и периодов. Массовая приостановка амортизации В некоторых странах можно приостановить амортизацию на период, в течение которого основное средство не используется по различным причинам. Можно выполнить расчет амортизации в более поздних периодах. Прежде, чем система LN может приостановить амортизацию для периода, расчеты по амортизации основного средства должны быть выполнены до начала периода, для которого выполняется приостановка амортизации, и не должно быть расчетов амортизации в более поздних периодах. Для обеспечения этого, в зависимости от даты последней амортизации основного средства по книге учета, LN выполняет обычную амортизацию для предыдущих периодов или перерассчитывает амортизацию, при необходимости, для любых более поздних периодов, если обработка выполняется в сеансе Массовая приостановка амортизации (tffam1207m000). LN создает операции Приостановка амортизации для каждого периода для всего диапазона книг основных средств. Эти типы операций не проводятся в Главную книгу, так как сумма операции равна нулю. В сеансе Запрос операции книги активов (tffam8501m000) операции Приостановка амортизации отображаются с суммой операции равной нулю. Для созданных регулярных операций амортизации или реверсированных регулярных операций амортизации, LN создает записи журнальных операций, если выключен флажок Запрещение журн. записей в сеансе Массовая приостановка амортизации (tffam1207m000). Если приостановка амортизации была успешной, LN устанавливает Посл.дата амортизации основного средства по книге равную последней дате последнего периода для которого приостановлена амортизации и обновляет Подсчет приостано.периодов. Если амортизация приостановлена, то можно выполнить амортизацию основного средства в более поздних периодах. Периоды, для которых выполняется приостановка амортизации, не включаются в оставшийся срок службы основного средства. В поле Книги учета ОС (tffam1510m000) поле Подсчет приостано.периодов отображает количество периодов, для которых основное средство не амортизировалось из-за приостановки амортизации в сеансе Массовая приостановка амортизации (tffam1207m000). Примечание Если для основного средства выполняется приостановка амортизации для периода в особом месте и во время приостановленного периода выполняется перемещение основного средства в новое местоположение, то амортизации основного средства не приостанавливается автоматически на новом месте. Необходимо использовать сеанс Массовая приостановка амортизации (tffam1207m000) для приостановки амортизации основного средства в новом местоположении. Поле Подсчет приостано.периодов в сеансе Книги учета ОС (tffam1510m000) не затрагивается приостановкой амортизации, которая выполняется в сеансе Отложенные периоды (tffam7120m000). Пример Например, основное средство вводится в эксплуатацию 1-го января 2005 года. Срок службы основного средства составляет один год и состоит из 12 периодов. Основное средство не используется в периодах 2005/5 и 2005/6 и в этих периодах выполняется приостановка амортизации. Для всех остальных периодов в 2005 году, выполняется расчет амортизации. 31 декабря 2005 года, основное средство не полностью амортизировано. Амортизацию можно рассчитать в периодах 2006/1 и 2006/2. Реверсирование приостановки амортизации Если реверсируется приостановка амортизации, LN реверсирует приостановленную амортизацию вместе с периодической амортизацией для любых периодов, которые следуют за последним периодом приостановки амортизации. Если реверсирование приостановки амортизации выполняется для диапазона периодов в прошлом, то необходимо вручную выполнить расчет периодической амортизации для периодов, которые следуют за последним периодом приостановки амортизации. Для созданных обратных операций LN создает только журнальные проводки, если журнальные проводки существую для первичной операции, независимо от значения флажка Запрещение журн. записей в сеансе Массовая приостановка амортизации (tffam1207m000). Если реверсируется приостановка амортизации, LN обновляет поле Подсчет приостано.периодов в сеансе Книги учета ОС (tffam1510m000). Пример Амортизация приостанавливается для периодов 2005/1, 2005/2, и 2005/3, и выполняется обычный расчет амортизации для периода 2005/4 и операции амортизации проводятся в Главную книгу. Затем, необходимо выполнить реверсирование приостановки амортизации, начиная с периода 2005/2. Выполните следующие шаги: Установите флаг Реверсивная амортизация. В поле Год/период С введите 2005/2. Нельзя ввести значение в поля По. LN реверсирует приостановку амортизации в периодах 2005/2 и 2005/3, вместе с периодической амортизацией в периоде 2005/4. Необходимо вручную выполнить расчет амортизации для периодов 2005/2, 2005/3 и 2005/4. |