| # Определение причины блокировки для Качество Качество использует причины блокировки для коммуникации с модулем Цеховое управление в Производство. С помощью этих причины блокировки Качество может блокировать некоторые действия, которые выполняются на операции. Для этой цели необходимо определить 5 причин блокировки. Следующая процедура гарантирует, что каждая причина блокировки, имеет правильный тип. Шаг 1. Определите причины блокировки Определяет 5 причин блокировки в Причины блокировки (tisfc2100m000) сессии со следующими характеристиками:
Причина блокировки | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)
Используется в OM | Y | Y | Y | Y | Y
Блокир. завершенное кол-во | Y | Y | Режим предела | Режим предела | Режим предела
Блокир. забраков. кол-во | Y | Y | Режим предела | Режим предела | Режим предела
Заблокир. для контроля кол-во | Режим предела | Режим предела | Y | Y | Y
Блокир.для завершения | Y | Режим предела | Режим предела | Y | Режим предела
Y (Да) указывает на то, что вы должны установить флажок. Шаг 1. Блокировка на операции Используйте эти причины блокировки для определения блоков на операции в Параметры управления качеством (qmptc0100m000) сессии. Введите первые три причины блокировки в Блокировка на операции группа флагов: Активный контроль: причина блокировки (1) Неактивный контроль: причина блокировки (2) Выполненный контроль: причина блокировки (3) Введите последние две причины блокировки в БлокирПоЗавершОпер группа флагов: Активный контроль: причина блокировки (4) Неактивный контроль: причина блокировки (5) Связанные темы Блокирование операций Производственные операции |