| # Методы прогноза (whina2100m000) Используйте этот сеанс чтобы просмотра и ведения методов прогнозирования. Для каждого заданного метода прогнозирования можно выбрать один из следующих методов: Скользящее среднее Экспоненциальное сглаживание Расчет прошлого года Спрос последнего периода Коды методов прогноза можно связать с изделиями в сеансе Изделие - Складирование (whwmd4100s000) или с комбинациями изделий и складов в сеансе Склад - Изделие (whwmd2110s000). Связанные темы Расчет прогноза спроса на каждый период Код метода прогнозирования Код метод прогнозирования. Метод прогнозирования Способ прогнозирования спроса изделий. Существуют следующие методы прогнозирования спроса: Скользящее среднее Экспоненциальное сглаживание Расчет прошлого года Спрос последнего периода Кол-во периодов для скользящего среднего Число периодов для расчета скользящего среднего. Мин. число периодов для ретросп.потребности Минимальное число периодов для расчета ретроспективы спроса. Число периодов назад в предыдущем году Число отсчитанных назад периодов за прошлый год, использованных для расчета прогноза. Примечание Указать Число периодов назад в предыдущем году можно только при методе прогнозирования Расчет прошлого года Число периодов вперед в предыдущем году Число отсчитанных вперед периодов прошлого года, использованных для расчета прогноза спроса. Примечание Указать Число периодов вперед в предыдущем году можно только при методе прогнозирования Расчет прошлого года Коэф.сглажив. для прогноза спроса Коэффициент сглаживания для прогноза спроса. Коэффициент сглаживания обязательно нужно указать при методе прогнозирования Экспоненциальное сглаживание. Коэффициент сглаживания для прогнозируемого спроса показывает, какой вклад в расчет нового прогноза спроса должен быть связан с разницей между фактическим отпуском и прогнозом конкретного периода. В методе Экспоненциальное сглаживание для расчета прогнозируемого спроса используется следующая формула:

     nf = pf + s (ai -pf)nfновый прогнозpfпредыдущий прогнозaiфактический выпуск предыдущего периодаsкоэффициент сглаживания
Низкий коэффициент сглаживания приводит к высокой степени сглаживания. Коэффициент сглаживания должен лежать в пределах от 0,01 до 1. Как правило, его значение попадает в диапазон от 0,1 до 0,3. Коэфф.сглаживания для ошибки прогноза Коэффициент сглаживания для ошибок прогнозирования. Коэффициент сглаживания для ошибок прогнозирования - это один из коэффициентов в формуле расчета абсолютной и относительной ошибки прогнозирования. Абсолютные и относительные ошибки прогнозирования вычисляются при расчете прогнозируемого спроса только в методе Экспоненциальное сглаживание. Абсолютная ошибка прогнозирования используется для вычисления резервного запаса в сеансе Рассчитать прогноз спроса (whina2202m000). Абсолютная и относительная ошибки прогнозирования используются при расчете сигнала отслеживания. Примечание Если метод прогнозирования Экспоненциальное сглаживание Экспоненциальное сглаживание, то Коэфф.сглаживания для ошибки прогноза должен быть больше или равен 0,01. Связать сигнал отслеж. с коэфф.сглаживания Если этот флаг установлен,, об использовании коэффициента сглаживания выводится уведомление при помощи сигнала. Это поле используется только при расчете прогноза спроса методом Экспоненциальное сглаживание. Резкие изменения спроса могут привести к отставанию прогнозируемого спроса от фактического. Сигнальное отслеживание используется для уведомления о таких отклонениях. Коэффициент сигнального отслеживания рассчитывается по следующей формуле: Если коэффициента сигнала отслеживания больше чем введенный критический коэффициент сигнала отслеживания, то это вызвано неожиданным изменением в спросе. При этом значение из поля Коэфф.сглаживания для ошибки прогноза окажется слишком низким, чтобы позволить прогнозу среагировать на внезапное отклонение. В этом случае расчет должен основываться на коэффициенте сигнального отслеживания, а не на значении из поля Коэфф.сглаживания для ошибки прогноза. Как только коэффициент сигнального отслеживания станет меньше критического коэффициента сигнального отслеживания, снова будет использоваться значение из поля Коэф.сглажив. для прогноза спроса. Крит.коэфф.сигн.отслеживания Минимум и критический коэффициент, запускающий сигнальное отслеживание. Это поле используется только при расчете прогноза спроса методом Экспоненциальное сглаживание. Резкие изменения спроса могут привести к отставанию прогнозируемого спроса от фактического. Сигнальное отслеживание используется для уведомления о таких отклонениях. Коэффициент сигнального отслеживания рассчитывается по следующей формуле: Если коэффициента сигнала отслеживания больше чем введенный в текущее поле критический коэффициент сигнала отслеживания, то это вызвано неожиданным изменением в спросе. При этом значение из поля Коэфф.сглаживания для ошибки прогноза окажется слишком низким, чтобы позволить прогнозу среагировать на внезапное отклонение. В этом случае расчет должен основываться на коэффициенте сигнального отслеживания, а не на значении из поля Коэфф.сглаживания для ошибки прогноза. Как только коэффициент сигнального отслеживания станет меньше критического коэффициента сигнального отслеживания, снова будет использоваться значение из поля Коэф.сглажив. для прогноза спроса. |