| # Настроить Таблица загрузки мощностей Выберите CLT, для которой вы хотите поддерживать данные, и затем определите ее путем записи относительной потребности в мощности во взаимосвязи с относительным временем выполнения работы. Таблицы нагрузки мощностей показывают, как приблизительная потребность в мощности распределяется по длительности работы. Таблица загрузки мощностей является графом. Процент времени выполнения (длительности работы) отсчитывается по горизонтальной оси. Вертикальная ось показывает процент потребности в мощностях (это часть работы, которая должна быть закончена после определенной длительности работы). Эта потребность в мощностях является приблизительной мощностью, записанной для работы. Стандартный граф основан на 100% длительности работы и 100% потребности в мощностях. Если потребность в мощностях не распределяется пропорционально по длительности работы. Это происходит потому, например, что в начале работы доступно больше механизмов, чем на более поздней стадии. Можно визуализировать взаимосвязи в графе. Примечание Если этот сеанс запущен из другого сеанса, можно только найти и выбрать запись. Таблицы загрузки мощностей можно связать с работой в сеансе Взаимосвязи работ (tipcs4110m000). Взаимосвязи работ (tipcs4110m000) Вместимость таблиц будут использованы в сессии Генерация сетевого планирования (tipcs4210m000) для планирования приблизительной потребности в мощностях для конкретной работы. Связанные темы Сетевое планирование |