| # Характеристики процедуры стандартного теста (qmptc0115m000) Используйте этот сеанс чтобы определения требований качества по характеристикам. Характеристики, определенные для ИД качества, применяются ко всем комбинациям качества, связанным с ИД качества. В детальном сеансе можно связать несколько характеристик или комбинаций аспект/характеристика с ИД качества. Можно добавить свойства для ИД качества, такие как тест, норма, пределы и даты действия. Примечание Данные характеристики по умолчанию можно изменить. Смотри также Процедура стандартного теста и тестовые комбинации Процедура стандартного теста Код, к которому привязаны данные, необходимые для проверки качества изделия. Т.к. одна процедура стандартного теста может использоваться для группировки продуктов, требующих одни и те же тесты и показатели качества, это позволяет уменьшить время. Аспект Под аспектом понимается спецификация какого-либо свойства. Характеристика Ссылка на определённое качество или отличительный признак изделия или части/компонента изделия. Например, диаметр, длина, вес. Характеристика Отделяет аспект от характеристики. Порядок исходного заказа Это порядковый номер, позволяющий использовать одну и ту же характеристику несколько раз, но с разными датами окончания действия. Тип характеристики Доступны следующие типы характеристик: Метод Доступны следующие методы: Единица характеристики Единица, в которой выражается характеристика изделия, например метры, килограммы. Характеристика для алгоритма Если этот флаг установлен,, характеристика может быть использована в качестве переменной в алгоритме вычисления другой характеристики. Тест Тест, который используется по умолчанию для измерения характеристики. Фиксированное значение характеристики Фиксированное значение характеристики сравнивается с результатами, введенными в следующих сеансах: . Фиксированное значение характеристики сравнивается с результатами тестов, занесенных в один из следующих сеансов: Данные теста заказа на контроль (qmptc1115m000) Данные теста пробы по серийному номеру (qmptc1116m000) Примечание Это поле используется только если поле Метод установлено в Фиксированный. Если поле Тип характеристики установлено в Целое, поле Фиксированное значение характеристики округляется до ближайшего целого.
Пример
Введенное пользователем | Округленное значение
5 | 11
4 | 10
6 | 11
Алгоритм Выражение, используемое для расчёта характеристики средствами других переменных или фиксированных характеристик. Примечание Поле Алгоритм доступно только тогда, когда выбрано выбрано значение Алгоритм в поле Метод. Набор опций Группа возможных значений характеристики. Для каждого значения можно указать применимость. Например, в набор опций входят опции Голубой и Красный. Пример
Характеристика | Значение pH
Тест | Тест Литмуса
Опции | Голубой = Допустимо
Красный = Не допустимо
Примечание Это поле заполняется, если поле Тип характеристики- Опция. Действует с Дата, с которой можно проводить тесты для контроля изделий. Действует до Дата, с которой не допускается дальнейшее проведение тестов для контроля характеристик для данного ИД качества. Стандарт Стандарт. обычно используемый для характеристики. Например, стандарт DIN. Тип отклонения Тип измеряемого значения: Норма Желаемое значение характеристики, выраженное в единице характеристики, допустимое для качества. Примечание Это поле не используется, если вы ввели Фиксированный в поле Метод или Опция в Тип характеристики Верхний предел Максимальное значение характеристики, выраженное в единице характеристики, удовлетворяющее требуемому качеству. Примечание Поле Верхний предел должно быть больше или равно значению в поле Норма. Нижн.предел Минимальное значение характеристики, удовлетворяющее требуемому качеству, выраженное в единице характеристики. Примечание Поле Нижн.предел должно быть больше или равно значению в поле Норма. Верхний допуск Максимальный процент, на который значение может превышать норму, указанную в поле Норма. Нижний допуск Процент, на который значение может быть ниже нормы, указанной в поле Норма. |