| # Использованные элементы В сеансе LN можно хранить использованные элементы после проводки в ГК операций интеграции. Эти mapping elements мб использованы для анализа и фиксации любых некорректных проводок из-за ошибок в настройках схем интеграции. Это означает, что пользователь определяет некорректный счет ГК для определенной проводки, которая определяется только после проводки в ГК. Однако, число использованных элементов будет нарастать значительно с каждой операцией интеграции. Для того, чтобы бороться с ростом данных есть две опции : Удалить зарегистр.элементы во время проводки В сеансе Параметры интеграции (tfgld4150s000) выбрать флаг Удалить зарегистр.элементы во время проводки. Архивированние и удаление использованных элементов Для сохранения использованных элементов, Вы должны архивировать их с операциями интеграции ежедневно или еженедельно используя сеанс Архивация/Удаление операций интеграции (tfgld4283m000). Также можно только архивировать или удалять использованные элементы и сохранять операции интеграции. Аспекты производительности Эффективно на CPU: Да Влияет на рост базы данных: Да |