| # Конструкторские единицы К-единицы и их редакции Конструкторские единицы (К-единицы)- это теоретические изделия, составляющие основу настоящих изделий, которые могут быть изготовлены. У К-единиц обычно бывает несколько редакций, или версий, от прототипа до изготовляемого изделия (до остаточного изделия). Редакции задаются в сеансе Редакция К-единицы (tiedm1100m000). Воспользуйтесь сеансом Отношение Конструкторская единица - Изделие (tiedm1101m000) для связи утвержденной редакции с изготовляемым изделием. Можно скопировать редакцию К-единицы в изготовляемое изделие в сеансе Копирование конструкторской единицы в изделие (tiedm1201m000). Запишите компоненты К-изделия в КСИ при помощи сеанса Конструкторская СИ (tiedm1110m000). КСИ имеет такую же структуру, как ПСИ, но в КСИ ту функцию, что порядковые номера в ПСИ, выполняют редакции - а именно, отвечают за доступность вариантов на определенную дату. Можно копировать КСИ в производственную СИ. Можно копировать К-изделия и КСИ по отдельности или копировать при помощи системы массовых изменений СИ ( МИС), что позволяет выполнять одновременно несколько действий. Связи с К-единицей Связи между К-единицами и изделиями приводит к возникновению связи между редакцией К-единицы и одним или несколькими изделиями. Можно воспользоваться этой связью для копирования изменений в разработке, которые были сделаны в К-единице, в действующее стандартное или заказное изделие. Пример К-единицы Горный велосипед E-MB01
Редакция | Описание | Статус
--- | --- | ---
A1 | Проект прототипа велосипеда | В разработке
A2 | Прототип велосипеда | Утверждено для конструирования
A3 | Родительская К-единица велосипеда MB01 | Утверждено для производства
A4 | Устаревший велосипед | Аннулирован
Помните, что до техпор пока редакция со статусом В разработке не утверждена, вы не можете создать другую редакцию. Действующая редакция изделия - это последняя редакция, для которой выполнены следующие условия: Существует связь между изготовляемым изделием и конструируемым изделием. Для изделия, связанного с МИС, в качестве даты вступления редакции в действие указано сегодняшнее число. Или МИС не используется, или имеется связанная МИС со статусом Утверждено технологом. Связи К-единица - Изделие Можно задать связь между К-единицей и изготовляемым изделием в сеансе Отношение Конструкторская единица - Изделие (tiedm1101m000). Отношения К-единицы/изделия используются для: Задания действующей редакции изготовляемого или закупаемого изделия, связанного с К-единицей. Перехода от редакций К-единицы к производству изготовляемых изделий. Статус редакции LN учитывает статус редакции в следующих случаях: Редакция может быть связана с МИС (в сеансе К-единица по МИС (tiedm3122m000)) только в том случае, если ее статус - В разработке. Можно воспользоваться сеансом Печать применяемости редакций по МИС (tiedm3470m000) для печати сигнального списка. При копировании КСИ в сеансе Данные копирования КСИ (tiedm1120m000) редакция родительской К-единицы в КСИ должна иметь статус Утверждено технологом. LN иногда использует отношения, которые заданы в сеансе Отношение Конструкторская единица - Изделие (tiedm1101m000), для определения значений следующих полей в сеансе Данные копирования КСИ (tiedm1120m000): Метод копир. КСИ До изделия Категория Издел. Это возможно только в случае, когда у редакции, для которой существуют отношения, статус - Утверждено технологом. Можно также копировать одноуровневую КСИ в ПСИ, если редакция родительской К-единицы имеет статус Утверждено технологом Связанные темы Обзор управления конструкторскими данными Копирование К-единиц в изделия Изменение КСИ - автоматическая процедура |