| # Ссылочные указатели по конструкторской единице (tiedm0120m000) Используйте этот сеанс чтобы связи ссылочных указателей с редакциями конструкторских единиц. После этого можно связать ссылочные указатели со строками СИ конструкторской единицы в сеансе Конструкторская СИ (tiedm1110m000). Необязательно вручную связывать ссылочные указатели с конструкторской единицей в этом сеансе, но это может быть полезным, если один или несколько ссылочных указателей применимы только к конкретной конструкторской единице. Если вы не связываете вручную ссылочные указатели с конструкторской единицей в этом сеансе, ссылочные указатели воспроизводятся в этом сеансе после того, как вы свяжете ссылочные указатели со строками КСИ конструкторской единицы в сеансе Конструкторская СИ (tiedm1110m000). Связанные темы Обзор ссылочных указателей Процедура для связи ссылочных указателей в КСИ Ссылочные указатели и МИС Конструкт.Единица Изделие в процессе разработки. Вы можете определить несколько редакций конструкторской единицы. Как правило, самая последняя редакция еще находится в процесс проектирования или на стадии тестирования, предыдущая редакция может находиться в производстве, а более ранняя редакция являться устаревшей. Обычное изделие может управляться редакциями только в том случае, когда оно скопировано из модуля Конструкторские данные. Управление конструкторскими данными Редакция К-единицы Редакция, в которой используется ссылочный указатель. Ссылочный Указатель Обозначает место для установки компонента изделия, например, где необходимо выполнить монтаж электронного компонента на печатной плате. Ссылочные указатели часто применяются в электронике, их источником может являться станция Автоматизированного проектирования (Computer-Aided Design - CAD). Связанные темы Обзор ссылочных указателей Ссылочный Указатель Описание ссылочного указателя. Это может быть, например, код места, в которое устанавливается компонент изделия. Печать ссылочных указателей по конструкторской единице Нажмите, чтобы запустить сеанс Печать ссылочных указателей по конструкторской единице (tiedm0420m000). |