| # Участки линии Начало Производство > Управление сборкой > Участки линии (tiasl1540m000). Данный сеанс используется для определения участков. Участки линии всегда должны начинаться с буфера. Участок линии должен содержать буфер. Присутствие одной или нескольких рабочих зон не является обязательным, но обычно участок содержит рабочие зоны. Данный сеанс применяется для вывода на экран или редактирования сведений о работнике (планировщике участка), ответственном за планирование конкретного участка линии. Привязка участков к сборочным линиям Начало Производство > Управление сборкой > Сборочные линии (tiasl1530m000) Чтобы связать участки линии со сборочными линиями, выполните следующие шаги: Выберите свою основную сборочную линию. В меню соответствующий, запустите сеанс Сборочная линия - Участок линии (tiasl1541m000). Свяжите участки линии с основной сборочной линией в корректной последовательности. Примечание Чтобы связать снабжающую линию с родительской линией, нужно связать последний участок снабжающей линии с участком родительской линии. Последняя рабочая зона снабжающей линии должна быть связана со снабжаемой рабочей зоной родительской линии. Привязка рабочих зон к участкам Начало Производство > Управление сборкой > Участки линии (tiasl1540m000). Чтобы связать рабочие зоны с участками, выполните следующие шаги: Выберите участок линии и выберите рабочую зону в меню соответствующий. Запустится сеанс Участок линии - Рабочие зоны (tiasl1550m000). Свяжите буфер и рабочие зоны, заданные для участка, с вашим участком линии. Используйте сеанс Участок линии - Рабочие зоны (tiasl1550m000) для вывода на экран или изменения рабочих зон участка сборочной линии и их отношений друг с другом. Можно вывести на экран текущие действующие рабочие зоны или все рабочие зоны для Участка линии. Рабочие зоны линии можно связать в сеансе Рабочие центры (tirou0101m000). Для задания того, какая рабочая зона связана с каким участком на определенную дату, можно использовать детальный сеанс. Если используется PCF, то можно использовать процедуру задания линии Конфигуратора, чтобы задать, какая рабочая зона связана с каким участком на определенную дату. Примечание Последовательность рабочих зон начинается с буфера текущего участка линии, а заканчивается буфером, который относится к следующему участку линии. Последняя рабочая зона последнего участка снабжающей линии может быть связана с рабочей зоной, которая является частью участка основной сборочной линии. Этой связью вы указываете, на какую рабочую зону основной сборочной линии будет поставляться собранное изделие снабжающей линии. |