| # Сборочная линия - Назначения и рабочие зоны (tiasc5520m000) Используйте этот сеанс чтобы отображения сборочных назначений, связанных с рабочей зоной на линии. Эти данные задаются в модуле Контроля сборочной линии (LAC), где ссылка на эти данные выглядит как "Назначение уровня рабочей зоны на линии". Связанные темы Обзор управления сборкой Загрузка рабочих зон на линии Назначение сборки Сбороч. линия Набор последовательных рабочих зон на линии на котором производятся изделия типа FAS (Final Assembly Schedule - График конечной сборки). Изделия производятся путем переход от одной рабочей зоны на линии к другому с выполнением определенных операций на каждой рабочей зоне линии. Сборочная линия подразделяется на некоторое количество участков, разделенных буферами. Сборочная линия может быть главной или снабжающей. Р.Зона Лин. Рабочий центр, являющийся частью сборочной линии. Рабочая зона на линии используется для производства FAS (график финальной сборки) изделий. Рабочая зона на линии может иметь несколько площадок, для размещения более одного изделия на одной рабочей зоне. Назначение Совокупность ресурсов, прикрепленных к сборочной линии на определенный период дня. Ресурсы разделяются между рабочими зонами сборочной линии. Назначения задаются для сборочной линии. Для каждого назначения, вы указываете время цикла и диапазон работ, которые являются диапазонами периода и времени, в течение которого действует назначение. Следующие характеристики указываются при назначение: Руч Занятость Занятость механизма Рабочая команда Операции Эти характеристики процесса связываются с другими назначениями, которые, в свою очередь, связаны с назначением сборки. Когда назначение для сборки действует (находится в силе), то действую и все связанные с ним назначения. типы назначения Существуют два одновременно существующих типа назначения. Усредненное назначение используется для более общих целей, в то время как не-усредненное назначение имеет определенный диапазон периода и времени. Назначения Усредненные назначения Используют среднее время цикла, которое основано на значениях времени цикла неусредненных назначений заданных на день. Усредненные назначения используются в планировании. Планирование основывается на времени цикла, календаре и типе доступности. Неусредненные назначения Используют основанные на подсчете времени значения времени цикла, которые базируются на выполняемых на линии операциях. Время цикла может изменяться в соответствии с диапазоном времени, которое определяется назначением. Неусредненное назначения используются для определения содержания задания. Для созданных (незамороженных) заданий, содержание задания основано на первом активном, неусредненном назначении. Для замороженных заданий содержание задания основывается на неусредненном назначении, действующем на момент заморозки задания. Неусредненное назначения также используются для сдвига цикла при определении очередности. При определении очередности задания для каждого задания рассчитывается цикл. Данное время выполнения основано на временах циклов, и соответствующее время цикла выбирается из неусредненного назначения. Примечание Среднее время цикла - это не математическое среднее, а значение, которое вы считаете подходящим усреднением для не средних времен циклов за весь день. Занят.персонала Количество работников, занятых на рабочей зоне сборочной линии для данного сборочного назначения. Загруз.механизмов Количество механизмов, которые используются на рабочей зоне сборочной линии для данного сборочного назначения. Числоврем.циклов Время, требуемое для обработки одного задания на сборку на рабочей зоне линии для данного назначения. Время выражается в количестве циклов. Например, если время цикла- две минуты, десять минут будут выражаться как пять циклов. Рабочие группы Запускает сеанс Назначения - Бригады (tiasc5530m000). |