| # Операции после сборки Данный документ описывает то, как настроить LN для выполнения дополнительных операций над изделием в обычных рабочих центрах после завершения задания на сборку. В ряде случаев собранное изделие, вышедшее со сборочной линии требует дополнительных работ. В LN это можно реализовать путем создания для изделия заказа на переделку. Процедура Чтобы выполнить дополнительные цеховые операции над изделием после завершения задания на сборку, выполните следующие шаги: Настройте типовое изделие вместе с ассоциированным стандартным изделием, как описано в Хранение завершенных типовых изделий. Опционно задайте маршрут для стандартного изделия. В сеансе Производственные заказы (tisfc0501m000) создайте производственный заказ. В соответствующий меню, нажмите Серийные номера и введите серийный номер конечного изделия В детальном сеансе, выберите флаг Заказ на переделку. Задайте операции производственного заказа. Можно выбрать маршрут для производственного заказа или вручную добавить операции в производственный заказ. Используйте сеанс Оценочные материалы (ticst0101m000) для задания каких-либо требуемых материалов. Чтобы добавить материалы из спецификации изделия (СИ) другого изделия, в меню соответствующий нажмите Добавить/разузловать фиктивное Примечание Изготовляемое изделие, являющееся конечным изделием заказа на переделку, также является и материалом для этого заказа на переделку. Связанные темы Хранение завершенных типовых изделий Хранение завершенных типовых изделий - настройка Обзор управления сборкой |