| # Приближенные потребности в мощностях в PCS Если вы используете сетевое планирование PCS, то мощность рабочего центра, показываемую в сеансе Позаказный план ресурсов (cprrp0530m000) или в сеансе Основной план по ресурсам (cprmp3501m000), может быть поглощена и при приближенном распределении мощностей в PCS (для работ PCS), и одновременно для производственных заказов SFC и запланированных производственных заказов в Планирование предприятия, что нежелательно. Данная тема оперативной справки описывает использование флага Использовать примерные потребности в мощностях PCS в сеансе Рабочие центры (tirou0101m000). Этот флаг можно использовать для предотвращения двойного потребления мощности рабочего центра. Условие планирования работ и сетевого планирования В PCS можно задать работы. Работа - это отдельный шаг при выполнении проекта, например, конструирование, производство, конечная сборка или контроль. После задания работ следует задать связи работ, чтобы указать их взаимные зависимости. Работы и взаимосвязи работ можно использовать для выполнения сетевого планирования, чтобы представить общее планирование PCS-проекта. Если вы задали работу в сеансе Работы (tipcs4101m000), нужно указать рабочий центр для этой работы. Нужно ввести число часов, т.е. приближенную оценку потребности в мощностях рабочего цента. После выполнения сетевого планирования можно просмотреть мощность рабочего центра в сеансе Позаказный план ресурсов (cprrp0530m000) или в сеансе Основной план по ресурсам (cprmp3501m000). Приблизительные потребности в мощностях из сеанса Работы (tipcs4101m000) определяются полем Мощности дляработ PCS. Свободныемощности рабочего центра рассчитываются вычитанием Мощности дляработ PCS из Доступнаямощн.. Если работа включает производство, то присутствуют производственные SFC-заказы и/или запланированное производство в Планирование предприятия. Мощность рабочего центра затребована и работой, и производственными заказами. Если рабочий центр производственного заказа (заказов) совпадает с рабочим центром, заданным для работы, то может возникнуть двойное поглощение мощности рабочего центра. В сеансе Позаказный план ресурсов (cprrp0530m000) или в сеансе Основной план по ресурсам (cprmp3501m000) можно просмотреть требуемую SFC мощность в поле Мощности для SFC Заказов так же как приблизительную мощность в поле Мощности дляработ PCS. Двойным учетом, Доступнаямощн. рабочего центра уменьшается обеими мощностями: Мощности для SFC Заказов и Мощности дляработ PCS. Использование флага Использовать примерные потребности в мощностях PCS Двойное поглощение мощностей рабочего центра - не всегда желательное явление. Чтобы его предотвратить, можно воспользоваться флагом Использовать примерные потребности в мощностях PCS в сеансе Рабочие центры (tirou0101m000): Если флаг Использовать примерные потребности в мощностях PCS установлен, то примерная потребность в мощностях PCS, которая определена для работ в PCS, также как и мощности, требующиеся для производственных SFC-заказов и запланированных производственных заказов в Планирование предприятия, вычитаются из доступной мощности рабочего центра. Следовательно, имеет место двойной учет потребности в мощностях. Если флаг Использовать примерные потребности в мощностях PCS не установлен, доступная мощность рабочего центра поглощается только для производственных заказов SFC и запланированных производственных заказов в Планирование предприятия. Примерная потребность в мощностях, определенная в сеансе Работы (tipcs4101m000), не учитывается. Связанные темы Сетевое планирование |