| # Управление загруженностью, подробный пример Шесть плановых единиц производятся в одном и том же рабочем центре. Если загруженность превышает ограничения по мощности, она распределяется по периодам плана при помощи метода планирования назад. Настройка параметров в сеансе Показатели управления загруженностью (cpwlc2520m000) определяет, какой производственный объем изделия первым распределяется в определенном периоде плана, а какой производственный объем должен быть перемещен на более ранний период. Данный раздел справки содержит примеры со следующими настройками параметров: Пример 1: Приоритет плановой единицы Первым будет распределено производство плановой единицы с самим высоким приоритетом. Если производственные мощности планового периода превышены, производственные объемы будут перемещены в предшествующий период. Для деталей обратитесь к Пример 1: Приоритет плановой единицы. Пример 2: Объем х число раз и затраты Плановая единица, у которой наибольшая стоимость производственного объема была перемещена на предыдущем шаге планирования, распределяется первой. Если производственные мощности планового периода превышены, производственные объемы будут перемещены в предшествующий период. Для деталей обратитесь к Пример 2: Перемещенный объем х затраты. Пример 1: Приоритет плановой единицы Первым будет распределено производство плановой единицы с самим высоким приоритетом. Если производственные мощности планового периода превышены, производственные объемы других плановых единиц перемещаются. Настройки Используются следующие настройки параметров:
Правило планир.назад | = Перемещенный объем
Учитывать материальные затраты | = Нет
Учитывать производственные затраты | = Нет
Учитывать приоритет изделия | = Только
Примечание Правило планирования назад Перемещенный объем замещается настройкой параметра Учитывать приоритет изделия. Соответствующие данные изделия:
Изделие | Приоритет
А | Очень низкий
B | Средний
C | Высокий
D | Низкий
E | Средний
F | Средний
Изделия планируются в следующем порядке: C - (B, E, или F) - D - A. Приоритет плановой единицы можно указать в сеансе Изделия - Планирование (cprpd1100m000) в поле Приоритет. Идеальный план На первом шаге планирования ограничения по мощностям игнорируются. В результате получается следующий план:
Изделие | Период 1 | Период 2 | Период 3 | Период 4
--- | --- | --- | --- | ---
А | 40 | - | - | -
B | 30 | 70 | 30 | -
C | - | - | 50 | -
D | - | - | 10 | 110
E | - | - | - | 15
F | - | - | - | 35
Итого | 70 | 70 | 90 | 160
Доступная мощность допускает суммарный производственный объем 100 в каждом плановом периоде. Корректировка плана в периоде 4 Мощности в периоде 4 превышены на 60. В периоде 4 только плановые единицы D, E и F имеют производственный объем. Эти плановые единицы планируются в следующем порядке: (E или F) - D. Это означает: Сначала в периоде 4 планируются производственный объем изделий E и F. Это оставляет производственные мощности открытыми для производственного объема 50 (= 100 -15 -35). Теперь планируется производственный объем изделия D, но только объем в 50 может быть запланирован в периоде 4. Оставшиеся 60 перемещаются назад в период 3. В периоде 3 объем в 10 уже был запланирован для изделия D. Вместе с перемещенным объемом, пришедшим из периода 4, это составит 70. В результате получается следующий план:
Изделие | Период 1 | Период 2 | Период 3 | Период 4
--- | --- | --- | --- | ---
А | 40 | - | - | -
B | 30 | 70 | 30 | -
C | - | - | 50 | -
D | - | - | 70 | 50
E | - | - | - | 15
F | - | - | - | 35
Итого | 70 | 70 | 150 | 100
Корректировка плана в периоде 3 Мощности в периоде 3 превышены на 50. Плановые единицы B, C и D имеют производственный объем в периоде 3. Эти плановые единицы планируются в следующем порядке: C-B-D. Это означает: Сначала в периоде 3 планируются производственный объем изделия C. Это оставляет производственные мощности открытыми для производственного объема 50 (= 100 -50). Затем планируются производственный объем изделия B. что оставляет производственные мощности открытыми для производственного объема 20 (= 100 -50 -30). Теперь планируется производственный объем изделия D, но только объем в 20 может быть запланирован в периоде 3. Оставшиеся 50 перемещаются назад в период 2. В результате получается следующий план:
Изделие | Период 1 | Период 2 | Период 3 | Период 4
--- | --- | --- | --- | ---
А | 40 | - | - | -
B | 30 | 70 | 30 | -
C | - | - | 50 | -
D | - | 50 | 20 | 50
E | - | - | - | 15
F | - | - | - | 35
Итого | 70 | 120 | 100 | 100
Корректировка плана в периоде 2 Мощности в периоде 2 превышены на 20. Плановые единицы B и D имеют производственный объем в периоде 2. Эти плановые единицы планируются в следующем порядке: B-D. Часть производственного объема изделия D перемещается в период 1. В результате получается следующий план:
Изделие | Период 1 | Период 2 | Период 3 | Период 4
--- | --- | --- | --- | ---
А | 40 | - | - | -
B | 30 | 70 | 30 | -
C | - | - | 50 | -
D | 20 | 30 | 20 | 50
E | - | - | - | 15
F | - | - | - | 35
Итого | 90 | 100 | 100 | 100
Пример 2: Перемещенный объем х затраты Плановая единица, у которой наибольшая стоимость производственного объема была перемещена на предыдущем шаге планирования, распределяется первой. Если производственные мощности планового периода превышены, производственные объемы других плановых единиц перемещаются. Стоимость производственного объема определяется как (себестоимость х перемещенный производственный объем). Настройки Используются следующие настройки параметров:
Правило планир.назад | = Перемещенный объем
Учитывать материальные затраты | = Да
Учитывать производственные затраты | = Нет
Учитывать приоритет изделия | = Нет
Идеальный план На первом шаге планирования ограничения по мощностям игнорируются. В результате получается следующий план:
Изделие | Период 1 | Период 2 | Период 3 | Период 4
--- | --- | --- | --- | ---
А | 40 | - | - | -
B | 30 | 70 | 30 | -
C | - | - | 50 | -
D | - | - | 10 | 110
E | - | - | - | 15
F | - | - | - | 35
Итого | 70 | 70 | 90 | 160
Доступная мощность допускает суммарный производственный объем 100 в каждом плановом периоде. Корректировка плана в периоде 4 Мощности в периоде 4 превышены на 60. Соответствующие данные для изделий на период 4:
Изделие | А | B | C | D | E | F
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Перемещенный объем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Материальные затраты ($) | 60 | 30 | 80 | 4 | 10 | 1
Перемещенный объем х затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объем производства в периоде 4 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 35
В начале шага планирования назад Перемещенный объем равен нулю для всех плановых единиц. В этом случае система LN использует производственный объем для определения того, какие изделия будут запланированы первыми. Плановые единицы планируются в следующем порядке: D-F-E. Это означает: Сначала производственный объем изделия D планируется в периоде 4. В периоде 4 можно запланировать объем, равный 100; остаток перемещается в период 3. Производственные объемы для изделий E и F также перемещаются в период 3. В результате получается следующий план:
Изделие | Период 1 | Период 2 | Период 3 | Период 4
--- | --- | --- | --- | ---
А | 40 | - | - | -
B | 30 | 70 | 30 | -
C | - | - | 50 | -
D | - | - | 20 | 100
E | - | - | 15 | -
F | - | - | 35 | -
Итого | 70 | 70 | 150 | 100
Корректировка плана в периоде 3 Мощности в периоде 3 превышены на 50. Соответствующие данные для изделий на период 3:
Изделие | А | B | C | D | E | F
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Перемещенный объем | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 35
Материальные затраты ($) | 60 | 30 | 80 | 4 | 10 | 1
Перемещенный объем х затраты | 0 | 0 | 0 | 40 | 150 | 35
Объем производства в периоде 3 | 0 | 30 | 50 | 20 | 15 | 35
Плановые единицы, которые уже были перемещены, планируются в порядке (перемещенный объем х затраты): E-D-F. Прочие плановые единицы планируются в порядке производственных объемов: C-B-A. В результате получается следующий план:
Изделие | Период 1 | Период 2 | Период 3 | Период 4
--- | --- | --- | --- | ---
А | 40 | - | - | -
B | 30 | 100 | - | -
C | - | 20 | 30 | -
D | - | - | 20 | 100
E | - | - | 15 | -
F | - | - | 35 | -
Итого | 70 | 120 | 100 | 100
Корректировка плана в периоде 2 Мощности в периоде 2 превышены на 20. Соответствующие данные для изделий на период 2:
Изделие | А | B | C | D | E | F
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Перемещенный объем | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0
Материальные затраты ($) | 60 | 30 | 80 | 4 | 10 | 1
Перемещенный объем х затраты | 0 | 900 | 1600 | 0 | 0 | 0
Объем производства в периоде 2 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0
Плановые единицы, которые уже были перемещены, планируются в порядке (перемещенный объем х затраты): C-B. Часть производственного объема изделия В перемещается в период 1. В результате получается следующий план:
Изделие | Период 1 | Период 2 | Период 3 | Период 4
--- | --- | --- | --- | ---
А | 40 | - | - | -
B | 50 | 80 | - | -
C | - | 20 | 40 | -
D | - | - | 20 | 100
E | - | - | 15 | -
F | - | - | 35 | -
Итого | 90 | 100 | 100 | 100
Связанные темы Управление загруженностью Управление загруженностью, алгоритм планирования |