| # Заказо-зависимый контроль (qmptc0150m000) Используйте этот сеанс чтобы показа заказов на заказо-зависимый контроль по источникам заказов. Заказы на контроль основаны на основных данных, но в данном сеансе основные данные можно изменить для конкретного изделия. На измененные данные не могут влиять изменения в основных данных. В детальном сеансе можно добавить и/или изменить заказы на заказо-зависимый контроль по источнику заказа. Если выбрать пункт Строки в соответствующий меню, можно просматривать и работать со строками заказа на контроль по каждому заказу. Смотри также Заказ определенной процедуры теста Источник Источник контроля (модуль или пакет). Исходный заказ Номер строки заказа, к которой применяется контроль качества. Это может быть номер строки заказа на продажу, заказа на закупку или номер строки оценочных материалов. Операция Один из шагов технологического процесса для производства изделия. При выполнении технологической операции используются следующие данные: Задание. Например, распилка. Механизм, используемый для выполнения задания. Например, пилорама. Место выполнения задания (рабочий центр). Например, столярная мастерская. Количество работников для выполнения задания. Эти данные используются для расчета времени выполнения заказа, планирования производственных заказов и расчета затрат. Контроль качества должен выполняться во время или после данной операции. Единица запасов Единица, в которой записываются запасы. Изделие В LN- сырье, полуфабрикаты, конечная продукция и инструменты, которые можно закупать, хранить, производить, продавать и т.д. Изделие также может представлять набор изделий, обрабатываемых в целом (комплект), или существовать в нескольких вариантах исполнения (типовое изделие). Вы можете также определить нефизические изделия, которые не хранятся в материальных запасах, но могут быть использованы для проводки затрат или выставления счетов-фактур на услуги клиентам. Примеры нефизических изделий: Затратные единицы (например, электричество). Единицы обслуживания Субподрядное обслуживание Элементы списка (меню/опции). Порядок контроля Порядковый номер заказа. Для каждого порядкового номера одна или более проб отобрано, для проверки характеристики. Процедура стандартного теста Код, к которому привязаны данные, необходимые для проверки качества изделия. Т.к. одна процедура стандартного теста может использоваться для группировки продуктов, требующих одни и те же тесты и показатели качества, это позволяет уменьшить время. Версия Номер версии процедуры стандартного теста Когда вы изменяете процедуру стандартного теста, LN присваивает процедуре новый номер версии. Группа тестов Определение частоты взятия материалов\проб в целях контроля качества. Тип теста Способ, которым отбираются пробы из заказанного объема. [ Единица, в которой выражена частота. Частота Интервал между двумя пробами, выраженный в единицах частоты. Объяснение: Новая проба отбирается из каждых 100 изделий в размере 10 штук. В этом случае будет отобрано 11 проб по 10 изделий. Пример
Проба | 10 шт
Частота | 100 шт
Объем заказа | 1150 шт
Проценты Размер пробы, выраженный в процентах от объема заказа. Единица пробы Единица, в которой выражен размер пробы. Если размер пробы выражен в процентах, LN будет использовать единицу запасов изделия. Примечание Единица пробы и единица запасов изделия могут не быть одинаковыми. Однако, когда они не идентичны, необходим правильный коэффициент перевода. Размер пробы Общий объем проб из заказанного количества, который должен быть протестирован, выраженный в единицах размера пробы. Размер пробы может вводиться как фиксированное количество или как процент либо заказанного объема, либо частоты (если вы выбрали тип теста Непрерывный отбор проб). Приемлемый уровень качества Минимальный процент тестовой пробы, который нужно утвердить перед утверждением всего объема изделий. Например, если приемлемый уровень качества (AQL) - 90, а утверждённый процент ниже этого числа, отклоняется весь объём. Смотри также Примеры приемлемых уровней качества (AQL) Строки Запускается сеанс Строки заказо-зависимого контроля (qmptc0151m000). |